编号： TP2014044 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	LED户外全彩显示屏

	采购内容
	LED户外全彩显示屏

	单位及数量
	一批

	主要功能及用途
	主要用于发布信息等

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	备注

	1
	户外PH8全彩屏
	屏体显示尺寸

长4.096m*高2.304m  
	㎡
	9.44
	 本项目为完全“交钥匙”工程，使用方提供必要的水电使用等

协助，其他所有事项包括运输、安装、调试、支架搭建、安全保障等均由供应商方完成，并保障项目制作期间甲方的正常工作不受影响，直至显示屏点亮验收合格为止。质保时间不少于一年。

	2
	控制系统
	FT 5A高刷新高带载智能卡
	张
	1
	

	
	
	FT 5A高刷新高带载智能卡
	
	12
	

	3
	功能卡
	实现远程、定时自动开关屏体电源功能等自动控制方式
	张
	1
	

	4
	电脑
	处理器酷睿i3。2G内存，可扩充4G，500G硬盘。DVD光驱或配置更高的电脑
	台
	1
	

	5
	控制软件
	配套多媒体演播室软件
	套
	1
	

	6
	音响、功放
	户外防水防尘音柱DSP 40W*2个，功放1个（铝合金外壳、不锈钢网罩）
	套
	1
	

	7
	排风散热系统
	排风风机
	台
	2
	

	8
	防雷系统
	防浪涌避雷器
	套
	1
	

	9
	配电箱
	方泰定制
	套
	1
	

	10
	综合布线
	   6平方三相五线电源线、超五类网线、音频线
	项
	1
	

	11
	屏体框架
	贴墙钢结构，外包铝塑板装饰边
	套
	1
	

	12
	工程费
	运输、结构吊装、屏体安装等
	套
	1
	


三、技术需求表
	说  明
	技术指标参数

	▲像素管

单元箱
	▲物理点间距：≤8 mm 

▲物理密度：≥ 15625点/m2  

▲像素管产地：红：≥10mil

绿、蓝管：≥12mil
▲发光点颜色： 1R1G1B封装在同一灯管内

▲基 色：纯红+纯绿+纯蓝

▲封装方式：户外表贴三合一
 成交供应商需要提供品牌原厂封装证明原件

防水等级：正面IP65完全防水

物理模组行列数：宽32点×高16点

模组尺寸：256mm×128mm 

	▲封装原厂
	▲成交供应商需要提供原厂授权证明，并同时提供证明原件，否则视为无效标。

	显示屏整屏
	最佳视距：8～200m

最佳视角：水平140度，垂直120度
环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃  工作 -20℃ ～ +50℃

▲相对湿度：≤90～95%

▲屏体厚度：≤12cm＋维护厚度≤50CM

	供电
	工作电压： 220V±10％

平均功耗： 200～440W/m2
最大功耗： ≤800W/m2

	控制系统
	控制主机：512内存以上

操作系统： NT/XP

▲控制方式： 诺瓦/卡莱特 同步控制，成交供应商需要提供原厂授权证明
显示卡：DVI显卡

编辑卡：PCTV卡

	主要技术参数
	1）▲驱动器件：采用LED专用驱动器件5024
2）▲驱动方式：1/4恒流驱动

3）扫描频率：≥240帧/秒

4）▲刷新频率：≥800帧/秒

5）▲灰度/颜色：16384级，可显示16.7M颜色

6）白平衡亮度：≥6500cd/㎡（6500K校正后）

7）亮度调节方式：软件调节16级可调

8）视频信号：PAL/NTSC

9）控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡＋光纤传输
10）平均无故障时间：≥10000小时

12）寿命：10万小时

13）▲平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ；

14）▲均匀性：像素光强、模块亮度均匀

15）▲电源开关：低电压3.2V-3.8V节能电源

16）▲开关电源负荷：≤3.8V/40A

17）计算机显示模式：800×600;1024×768

18）网线80m（无中继）单模光纤20km
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四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  1   年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 20    天内交货

地点：  浙师大行知学院 16幢        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	本项目为完全“交钥匙”工程，使用方提供必要的水电使用等

协助，其他所有事项包括运输、安装、调试、支架搭建、安全保障等均由供应商方完成，并保障项目制作期间甲方的正常工作不受影响，直至显示屏点亮验收合格为止。质保时间不少于一年。1、保修期内，成交供应商负责对其提供的设备实行上门免费维修。

２．保修期内，我方有故障申报，成交供应商须在30分钟内以电话指导方式对用户提出的维修要求做出响应并给出解决方案。若不能排除故障，成交供应商须在2个工作日内赶赴现场解决。到达现场后4小时内无法解决问题，成交供应商须提供同等性能、同等配置的备品或备件。
3、培训保障：安装结束后，由成交供应商负责现场培训我方人员，直至我方人员完全掌握设备使用、维护方法。




