招标需求
编号：ZB2013024
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	数字示波器等仪器

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于智能传感技术与应用的实验实训教学，以及职业师资培训的实验教学。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	数字示波器
	台
	20
	

	02
	任意信号发生器
	台
	20
	

	03
	万用表
	台
	20
	

	04
	可调恒温式电烙铁（两用）
	台
	20
	

	05
	扫频仪
	台
	20
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	数字示波器
	▲1、通道数与带宽：通道数大于等于2， 带宽：70MHz，有免费可升级至100MHz的带宽；

▲2、双取样模式：最高实时取样率不低于2GSa/s，等效取样率不低于100GSa/s；

3、具有波形算数处理功能：+, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, 微分,积分；

▲4、2M记录长度，内置64MB闪存，2048组分段内存；

5、显示屏：尺寸不小于8吋的TFT LCD；

▲6、垂直分辨率：不低于8 bit， 1mV~10V;

7、直流增益精确度:小于±3%；

8、波形更新率高于 80,000wfms/s；

9、触发类型：有边缘、脉波宽度、视频、矮波、上升和下降、交替事件延迟等方式；

10、具有8或16通道逻辑仪扩展功能：(500MSa/s采样率、每通道200MHz带宽)数模信号可同时进行分析；可选DDS波形发生器；

11、具有RS232、Host & Device接口，可扩展Ethernet (LAN), VGA、GPIB接口。

	02
	任意信号发生器
	▲1、通道数与带宽：双通道，宽频率范围1μHz～25MHz；内置正弦波、方波、三角波、噪声波、任意波等波形；1%～99%方波可调占空比；
▲2、输出信号要求：全频段1μHz分辨率，稳定度±20ppm，老化率±1ppm/year，精确度：±%2±1mVpp；
▲3、双通道信号关系：提供双通道同规格的信号输出，内置独立等性能的双通道标准的120MSa/s采样率，10bits分辨率、4k点记录长度；
4、最高重复率：不低于60MSa/s；
5、操作方式：双通道支持耦合，跟踪，相位等操作；
6、高频信号发生：双通道内置标准的AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst等信号；
7、测频功能：内置150M计频器功能；
8、显示屏：不小于3.5吋彩色LCD屏幕，同时显示幅值、频率、直流偏压等信息；
9、接口配置：USB接口，用于远程控制以及波形编辑，同时提供PC机任意波形编辑软件；
10、短路保护；过载继电器自动输出禁止。

	03
	万用表
	▲1、多种测量功能：具有基本的DCV、ACV、DCA、ACA、Ω、CA、Hz、TEMP、二极管及通断测量功能等等，另外，还具有信号分析，分贝测量，定时测量，脉冲占宽比测量等功能；

▲2、测量范围：DCV：80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V，±(0.05%+5)；ACV：80mV/800mV/8V/80V/750V，±(0.8%+50)；DCA：80mA/800mA/8A/20A，±(0.2%+10)；ACA：80mA/800mA/8A/20A，±(1.0%+20)；电阻测量: 800Ω/8kΩ/80kΩ/800kΩ/8MΩ/80MΩ，±(0.1%+5)；电容测量：10nF/100nF/1uF/10uF/100uF，±(3.0%+50)；频率测量：80Hz/800Hz/8kHz/80kHz/800kHz/8MHz/80MHz，±(0.03%+2)；温度测量: -50℃─1372℃,-58℉─2502℉；

▲3、显示方式： 4 7/8​​位自动量程台式数字万用表多重显示（分主显示与副显示），采用高对比度、宽视角液晶显示、白色背光；

4、自动数据刷新保持、正、负峰值数据自动保持与36小时动态记录：最大值(MAX)， 最小值(MIN)，平均值(AVG)， 差值(MAX－MIN)；

5、交流测量采用高精度真有效值，具有测量频宽带及AC+DC测量，对任何波形的交流量可测量其有效值。



	04
	可调恒温式电烙铁（两用）
	1、额定电压：AC220V ±10% 50Hz，整机功率：750W（max）（热风枪部分输出功率：700W，电焊台部分输出功率：50W）
2、控温范围：温度范围：100°~500°，温度稳定性：±5°；

3、工作环境：0—40°相对湿度：<80%；

4、热风枪最大气流量：不低于120L/min（max）。



	05
	扫频仪
	▲1、频率范围： 1MHz~1GHz，能精确的分辨到100Hz，频率误差≤±5×10-6，频率稳定度优于±1×10-6，同时时具有-3dB带宽、Q值的测量与信号输出功能；
2、标记显示：在扫频范围内可同时设置和显示五个光标；
▲3、扫描特性：扫描时间有自动/人工设置，人工设置时间范围为250毫秒~10秒，任意设置；扫描模式有连续/单次；触发方式可以选择内部/外部；外部触发脉冲电平为TTL外部触发脉冲频率≤3Hz； 

4、输出信号：信号输出幅度范围+13dBm~-67dBm，电平平坦度优于±1.0dB；
▲5、检波探头：频率范围不窄于1MHz~1024MHz；动态范围不低于60dB；特性阻抗选取50Ω；最大电平不低于+16dBm； 

6、显示：TFT的LCD显示器或LED显示器，显示屏大小不小于6.4吋；
  7、接口配置：配置RS232接口，VGA接口。可选配GPIB接口、USB接口、打印口。


说明：
上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）所有设备免费质保期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，72小时内现场技术支持。 

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后20天内交货

地点：浙江金华迎宾大道688号浙江师范大学职业技术教育学院

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


