
  现代教育技术教学实验平台   项目招标需求

一、项目要求

	项目名称
	现代教育技术教学实验平台

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	    为学校全体师范生现代教育技术能力培养和技能训练提供设备和场所，为相关专业学生开放实验室项目、创新项目、学科竞赛等搭建提升学生实践能力和创新能力的新平台。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	Android移动学习终端
	台
	18
	

	02
	iOS移动学习终端
	台
	5
	

	03
	Windows移动学习终端
	台
	5
	

	04
	体感交互设备
	套
	18
	

	05
	交互式电子白板+短焦投影+学生无线手写板
	套
	9
	

	06
	数字交互平台
	套
	9
	

	07
	课堂互动反馈系统+学生应答设备
	套
	1
	

	08
	3D交互式电视
	台
	1
	

	09
	电脑一体机
	台
	9
	

	10
	视频展示台
	台
	18
	

	11
	多媒体控制系统
	套
	18
	

	12
	二氧化碳、温湿度传感器
	套
	1
	

	13
	辐射强度检测设备
	套
	1
	

	14
	耳麦
	个
	18
	

	15
	音箱
	套
	18
	

	16
	无线路由器
	个
	2
	

	17
	激光一体机
	台
	1
	

	18
	IP摄像头
	个
	18
	

	19
	USB摄像头
	个
	18
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	Android移动学习终端
	1、操作系统:Android 4.1及以上

▲2、CPU：四核1.4GHz及以上 

▲3、内存：2GB及以上

▲4、硬盘容量：16GB及以上 

▲5、扩展存储:支持micro SD 存储扩展

6、电池容量:7,000mAh

7、摄像头：主摄像头:500 万像素，前置摄像头:190 万像素

8、显示：材质:PLS TFT，分辩率:WXGA(1280 x 800)，屏幕尺寸:10.1英寸

9、视频：播放格式:MPEG4, H.264,H.263,DivX,WMV;视频播放:1080P@30fps/录制720P@30fps

10、连接性:蓝牙4.0,WLAN

11、附加功能:加速度感应;亲近感应器;陀螺仪;多点触控;

12、GPS定位：3D地图及语音导航  

13、随附：智能笔

	02
	iOS移动学习终端
	▲1、CPU：双核，配备四核图形处理性能，1GHz及以上

▲2、操作系统：iOS 6及以上

3、存储容量：16G及以上

▲4、屏幕尺寸：视网膜屏，9.7英寸，分辨率：2048x1536

5、颜色：黑色，支持Wifi，蓝牙等

	03
	Windows移动学习终端
	▲1、操作系统: 预装Windows 8 专业版 及 Office 365 家庭高级版。并可使用Windows 7、Windows XP应用程序，和 Windows 商店中提供的全新应用。
2、重量：1KG以下 

▲3、存储容量：128GB及以上；

▲4、显示屏 屏幕：10.6 英寸 ClearType HD 显示屏分辨率：1920x1080，高宽比：16:9（宽屏），触控：10点触控 

5、随机附触控笔

▲6、CPU： 第三代智能 1Intel® 酷睿TM i5 处理器，带 Intel HD Graphics 4000，4GB内存及以上 

7、无线： Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

8、Bluetooth： 4.0 低功耗技术

9、摄像头：两个采用 TruColor 技术的前置和后置 720p HD LifeCam 

10、音频：两个麦克风，立体声扬声器 

11、端口：全尺寸 USB 3.0，microSDXC卡读卡器，耳机插孔，Mini DisplayPort，保护套端口

12、传感器：氛围光传感器，加速计，陀螺仪，罗盘 

▲13、配备Type Cover外接键盘保护套

	04
	体感交互设备
	1、适用系统：Windows

▲2、感应器：包括颜色和深度感应镜头，语音麦克风阵列。

▲3、传感器深度范围：0.4—3.5m.

	05
	交互式电子白板+短焦投影+学生无线手写板
	电子白板：

硬件部分：

▲1、触控技术：电磁感应技术

2、白板尺寸≥78寸（实际使用区域不含快捷键在内）

▲3、触控方式：电磁笔（无需电池、无需充电、无绳）可实现全鼠标功能：鼠标左键、鼠标右键、感应悬浮。

4、快捷键：软件快捷或硬件快捷键。每个快捷键可自定义任意快捷功能，并且板面摆放位置可自由设定。

5、白板内置设备具备可扩展性。

6、全板面相互不干扰支持多用户模式

软件部分：

▲1、操作系统支持：支持WINDOWS和MAC，Linux操作系统

2、具备个性化工具栏：教师可根据自己所需定制适合自己的工具栏

3、个性化的资源库：不少于2G的教学资源库，可自定义设置个性化资源库类别自主添加个性资源。

4、至少具备300种以上特效制作辅助教学设计的功能。

5、可对任意对象的层进行设置调整，并可直观的显示出个对象之间层的位置关系。

6、软件任何功能均可脱离白板使用.

▲7、可拖拽直接获取网络资源

▲8、不运行白板软件，在PPT播放模式下可将白板工具直接调用，在PPT的批注可保存。

服务与培训：

1、定制合理完善的现场培训方案

2、除现场培训以外需有在线培训平台支持.具备全视频教程与操作性学习方式。

3、软件可在线自动检测更新。

4、白板质保3年、电子笔质保1年

投影机：

▲液晶板：≥0.59寸3LCD多晶硅液晶板

分辨率：1024×768

投射87寸画面机身离白板最近距离小于23CM

投影技术：内置反射镜头，可物理变焦点

· 亮度≥2600流明

对比度≥3000:1

灯泡寿命≥3000小时（标准亮度）功率≤190瓦

输入输出接口：输入VGA×2 输出VGA×1 HDMI×1

原装支架

无线手写板

▲与电子白板同一品牌

1、采用2.4G无线书传输技术 100米内无方向性数据传输

2、手写笔：电磁式。电磁笔（无需电池、无需充电、无绳）可实现全鼠标功能：鼠标左键、鼠标右键、感应悬浮。

	06
	数字交互平台
	1、开机时间：无需预装任何软件或借助电脑等外部设备，通电后8～12秒之内即可实现书写、打印、存储功能

▲2、智能触摸：包括通过触摸菜单设置，可以完成智能中控的功能，能够切换不同的接入设备的显示画面，同时能够调整智能平板的屏幕显示参数，背光，音量等各项参数

▲3、互动信号：在显示外部信号时，必须可以对外部活动信号源进行瞬间冻结/解冻，并在外部信号画面上进行书写、标注等操作；可以将书写的内容与外部信号显示的内容合成为一个画面，进行存储或者打印输出

4、平台兼容性：不受平台限制，支持苹果电脑、专业服务器、linux系统的界面书写，可以选择打印输出或者支持U盘实时保存。

5、脱机功能：显示器在通电情况下，即使不连接信号源亦可进行书写、擦除、保存、打印、存储，可以通过打印机进行直接打印，或者将所写内容存入到U 盘里面 。

6、大于等于65寸LED液晶；输入接口：3路VGA输入，4路HDMI信号，1路CVBS信号，1路YPbPr信号，   

MIC输入端口1个、RCA视频输入2组、3.5mm音频输入端口2个，5路USB 

输出接口：1路DVI-I信号输出，RCA立体声输出端口，可以保存书写文件到U盘

7、智能识别：操作者在不需要进行点击工具图标的情况下，只需要改变触控手势的形状就可以完成书写与擦除之间的切换，能够智能识别使用者书写和触控的意图，通过手势判断书写和触控之间的切换

▲8、智能护眼, 在比较刺眼的纯色背景下，能识别老师的不同操作动作(书写/操控鼠标等),根据老师书写状态和响应,自动开启护眼模式,平滑智能调整设备的显示参数,以达到保护操作者视力健康的作用

▲9、电脑配置：须外接电脑，Intel Core i5 2300，DDR3 1333Mhz 4G，SATA 500G

	07
	课堂互动反馈系统+学生应答设备
	▲综合问答器与电子白板同一品牌

硬件参数：

▲1、采用2.4G无线技术 100米内无方向性数据传输

2、LCD液晶显示屏要求：可调节亮度

3、输入方式：全键盘式按键输入

▲4、最大支持用户数量≥500个

软件整体指标要求：

1、反馈方式：

客观题：单选、多选、判断、排序、填空

主观题：数字、文字、方程式；利科特量表

2、问题导入方式：ExamView® XML导入器或excel

3、提问形式：预设答案提问，限时提问，快速随机提问

▲4、问题答案统计结果可导出成饼图、柱状图等，可统计答题数、答题时间、答题次数、正确率等

5、系统要求：Windows XP SP2 或以上 (XP/Vista/7) /  Mac OSX 10.4.11 – 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard) / Linux Ubuntu 9.04, 9.10;

	08
	3D交互式电视
	▲1、CPU：四核处理器，操作系统：Smart TV 

2、内置摄像头,支持人脸识别

3、数字信号降噪，杜比音效增强，3D 环绕立体声

4：支持USB流媒体播放,视频/图片/音乐 

▲5、支持WiFi，Web browser网络浏览器

6、输入端口：HDMI接口,AV接口,分量视频接口,USB接口,RF射频端子，网络端口 

▲7、智能触摸遥控器,支持手机遥控，支持语音控制，支持手势控制 

8、内置无线网络适配器，BD Wise蓝光智能连接，MHL连接，多任务处理

▲9、Allshare无线共享，AllShare Play无线云共享，AllShare Cast无线镜像，Smart View智能浏览

10、支持智能升级

	09
	电脑一体机
	▲1、CPU：Intel i3以上

▲2、内存容量：4GB DDR3 1600MHz及以上

3、硬盘容量：500GB 7200转及以上，SATA 

4、网卡：集成10/100/1000以太网卡 +无线 1703 802.11b/g/n, 蓝牙 v4.0+LE

5、屏幕尺寸：20英寸

6、光驱类型：DVD刻录机

▲7、接口：要求有VGA接口

	10
	视频展示台
	▲1、变焦： 光学变焦≥22倍，数字变焦≥10倍

2、白平衡调整 

3、输入端子：RGB输入输出： DB15FLC 各 2组

4、音频输入： 3.5插口3组

5、麦克风输入： 麦克风插座 

6、输出端子：RGB输出分辨率： XGA,720P SXGA,WXGA16:9

▲7、镜头输出像素： 200万以上

8、音频输出： 3.5插口1组

9、视频输出： RCA 1组,S-VIDEO 1组 

10、水平旋转：330度，图像特技： 正负片、冻结 旋转, 镜像，文本图像切换

	11
	多媒体控制系统
	1、 投影机串口码可编程

2、具有串口控制投影机功能

3、具有控制系统对投影机的延时保护控制    

4、具有内置数字音量控制，即对功放无任何要求 

5、视频3╳1;音频4╳1;VGA3╳2;VGA带宽达250MHz 

▲6、面板具有网络口、USB口、手提电脑信号输入口及音频口、外接备用AV输入口、话筒口等 

▲7、具有一键切换及关机功能,配有独特防护加锁盖板,便于管理

8、一体化的控制结构,简单的操作方式,高度集成的模块化设计,具有较高的兼容性和稳定性

10、轻触型PVC控制面板

	12
	二氧化碳、温湿度传感器
	▲1、CO2范围： 0~2000 ppm 

2、准确度： ±75ppm±5%（0~2000ppm） ±30ppm±5%（0~5000ppm）   

3、湿度 0.0~99%RH 准确度：±3% 

▲4、温度测量-10℃~60℃，准确度：±0.6℃

5、露点 -73.4℃— 60℃ 

6、湿球温度 -13.3℃— 60℃ 

7、解析度 1ppm，0.1℃，0.1%RH 

10、热机时间 30秒左右 

11、可操作之温度范围：0—50℃

12、可操作之湿度范围：0—95％相对湿度

▲13、RS232接口和相应的软件+数据线

	13
	辐射强度检测设备
	1、频率范围：至少包含10Hz-2KHz

2、电场：1V/m – 2KV/m

3、磁场：10nT-100uT

▲4、USB接口

▲5、配套数据显示软件

	14
	耳麦
	1、佩戴方式：头戴式 

2、颜色：黑色 

▲3、频响范围：10 ~ 25,000Hz 

4、接口类型：3.5mm 迷你镀金高保真插头 

5、灵敏度：100dB/mW 

6、最大承载功率：500mW 

7、线长：1 m / Y型 以上

8、线型:Y型

	15
	音箱
	1、功率放大器输出功率：RMS 0.6W×2(THD+N=10%,f=1kHz)

2、功率放大器信噪比：>=80dBA 

▲3、失真度（%）：≤0.5 

4、调节形式：前置主音量旋钮调节 

5、音频输入接口：3.5mm立体声耳机插头 

▲6、输入电源：DC5V USB电源 

	16
	无线路由器
	▲1、千兆以太网: WAN 端口

▲2、3 个千兆以太网 LAN 端口

3、USB 2个

▲4、内置电源

5、无线：IEEE 802.11a/b/g/n/ac1

6、波束成形天线阵列

7、同步双频 2.4 GHz 和 5GHz

▲8、用户数量:50 

	17
	激光一体机
	1、打印速度（黑白）：正常：16 页/分钟及以上

2、打印速度（彩色）：正常：4 页/分钟及以上 

3、首页输出（就绪）黑色：小于16 秒,彩色：小于28 秒 

4、打印负荷（每月，A4）: 20,000 页及以上

5、打印技术: 4 次成像技术 

6、打印质量（最佳）: 600 x 600 dpi

▲7、打印语言: 兼容 AirPrint™

8、显示屏: 双行 LCD（文本）

9、处理器速度: 600 MHz 

10、连接性:连接“云打印”功能,移动打印功能

▲11、无线功能: WiFi 802.11b/g/n

12、标配端口:高速 USB 2.0 端口，快速以太网 10/100Base-TX 端口，无线 802.11b/g/n 端口，网络: 标准（WiFi 802.11b/g/n、以太网） 

▲13、内存规格内存（标配）: 128MB及以上 

14、扫描文件格式: PDF、JPEG、TIFF、Bitmap、PNG 

15、光学扫描分辨率: 1200 dpi 分辨率 

16、最大扫描尺寸（平板）: 216 x 297 毫米 

17、最大扫描尺寸 (ADF): 216 x 356 毫米 

18、复印规范复印速度（正常）:黑色： 16 cpm,彩色： 4 份/分钟 

19、复印分辨率（黑白文本）: 300 x 300 dpi 分辨率 

20、复印分辨率（彩色文本和图形）: 300 x 300 dpi 

21、复印缩小/放大设置: 25% 到 400% 

22、复印量（最大）: 99 份

	18
	IP摄像头
	▲1、带有配备CS型接口的固定聚焦镜头，可以通过逐行扫描（30帧/秒）提供分辨率为1百万像素或HDTV720p的出色图像质量，不会出现动态模糊。

2、可以同时以全帧速率输出多路H.264视频流和M-JPEG视频流，或者可以单独对某一视频流进行优化，以满足不同的质量需求和带宽限制要求。

▲3、可以以太网供电，可通过网络为摄像机供电。
4、采用像素计数器，可帮助安装人员确认物体或面部的像素分辨率是否满足法规要求或特定客户要求，例如用于面部识别目的。

▲5、支持数字平移/倾斜/变焦，允许对从完全视图裁剪的视图进行流处理以便执行查看或录制操作。

▲6、支持WiFi接入WireCast

	19
	USB摄像头
	1、驱动类型：无驱版 

2、动态分辨率：2304×1728 

▲3、最大帧频：至少30FPS 

▲4、镜头：1080P全高清摄像头及以上 

5、对焦方式：自动对焦、 

6、接口类型：USB2.0  

7、系统支持：Windows7，Windows Vista，Windows Xp

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	教会管理人员操作、维护设备，设备正常运行半个月

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收，指标达到要求。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；

（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30  天内交货

地点： 浙江师范大学信息传播实验教学中心                

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	通知维修后，即时响应，三天内修复




