
厨房设备配置清单
  采购单位：浙江师范大学后勤集团                                                                             

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	参考图片（以实物为准）
	响应型号规格
	备注

	标的1
	
	定制
	
	
	
	
	
	
	

	1
	排烟系统（排烟罩、烟管、抽风机）
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
配脱排

规格：5000*1200*500 
	㎡
	6
	
	
	[image: image1.jpg]



	
	本部校区

	
	烟管
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.0㎜
规格：：520*400*3000
	㎡
	5.52
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	本部校区

	
	风机
	电压：380V

功率：2.2KW

规格：6号
	台
	1
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	本部校区

	2
	保洁碗房
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
采用不锈钢加强档、加强筋

配挂式推拉移门

规格：3000*900*2200 
	台
	1
	
	
	
	
	本部校区，桃一洗碗间

	3
	双层餐车
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
底部采用不锈钢加强档

配2个4寸重型万向轮和2个4寸重型定向轮

规格：1800*700*800 
	个
	2
	
	
	
	
	本部校区，杏二、桂二

	4
	特制拉菜车
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
底部采用不锈钢加强档

配2个4寸重型万向轮和2个4寸重型定向轮

规格：1600*800 
	个
	2
	
	
	
	
	本部校区，杏二、桂二

	5
	稀饭桶
	内径60cm,高65cm，采用优质2B不锈钢板制作，材料厚度=1.2㎜
	个
	1
	
	
	
	
	本部校区，桂二

	6
	稀饭桶
	内径60cm,高65cm，采用优质2B不锈钢板制作，材料厚度=1.2㎜
	个
	1
	
	
	
	
	萧山校区

	7
	托盘架
	采用优质不锈钢管制造，厚度=1.2㎜

配置Φ38㎜不锈钢可调节重力子弹脚
规格：1500*500*1800
	个
	2
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	萧山校区

	8
	泔水回收车
	采用优质SUS304-2B发纹贴塑不锈钢不锈钢板制造，面板厚度=1.2㎜，其它1.0㎜

配车（不配垃圾桶）

采用不锈钢打钉加固

采用不锈钢加强档、加强筋

配置Φ38㎜不锈钢可调节脚

规格：720*720*740  
	台
	3
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	萧山校区

	9
	双层拉菜车  
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
底部采用不锈钢加强档

配2个4寸重型万向轮和2个4寸重型定向轮

规格：1200*700*800 
	个
	1
	
	
	
	
	萧山校区

	10
	平板拉车
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
底部采用不锈钢加强档

配4个4寸重型万向轮

规格：1400*550*800 
	个
	4
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	萧山校区

	11
	筷子筒
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
装筷子消毒用（定制）

规格：390*340*170 
	个
	6
	
	
	
	
	萧山校区

	12
	调羹筒
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢板制造，材料厚度=1.2㎜
调羹三面排组 

规格：350*260 
	个
	4
	
	
	
	
	萧山校区

	标的2
	
	现货
	
	
	
	
	
	
	

	1
	四门留样冰箱
	内采用铜管，里外采用不锈钢制作，保温层用聚脂一次性发泡成型，

可控温度：0℃～10℃

不锈钢内胆；采用名牌压缩机

数字控温系统，液晶数字清晰显示温度

容量：860L

电压：220V

功率：260W

型号：SG1.0E4
规格：1220*692*1887
	台
	3
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	本部校区，各食堂

	2
	电扒炉
	不锈钢炉身，精铁扒面，高效能发热线及温控功能
电压：380V

功率：9KW

外形尺寸：760×540×270

型号：GH-760
	台
	3
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	本部校区，桃三、桂二、杏一

	3
	电饼铛
	电压：380V

功率：5KW

型号：60C

品牌：宏兴
	台
	4
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	本部校区，杏一、桃一

	4
	豆浆机
	机身材质：不锈钢
研磨方式：有网研磨
电压：220V

功率：1.1KW

外形尺寸：480*390*900
型号：DS-LZ125
	台
	1
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	本部校区，桃三

	5
	和面机
	立式和面机

料筒容积：25L

电压：380V

功率：2.2KW

防水等级：IP*1

搅拌轴转速：25KG/6miao

最大和面量：25KG

重量：215KG
	台
	2
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	本部校区，桃一

	6
	压面机
	额定电压 : 3～380V

电机功率 : 1.5kW

压面厚度 : 2～32mm

压面宽度 : 320mm

品牌：恒联

型号 : MT-320
	台
	1
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	本部校区，桃一

	7
	打蛋器
	电压：220V

功率：0.75KW

品牌：恒联

型号：B20
	台
	1
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	本部校区，杏一

	8
	进口封口机
	MD-995
	台
	2
	
	
	
	
	本部校区，杏一、桃一

	9
	电饼铛
	电压：380V

功率：5KW

型号：60C

品牌：宏兴
	台
	2
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	萧山校区

	10
	电扒炉
	12千瓦
	台
	1
	
	
	
	
	萧山校区

	11
	多孔燃气灶
	采用优质2B发纹贴塑不锈钢不锈钢板制造，台面厚度=1.2㎜，其它1.0㎜

采用优质炉头

规格：1300*750*800
	台
	1
	
	
	[image: image15.jpg]



	
	萧山校区

	12
	面汤炉
	采用优质SUS304-2B发纹贴塑不锈钢不锈钢板制造，面板厚度=1.2㎜，其它1.0㎜

电压：380V

功率：12KW*2

规格：800*800*800
	台
	1
	
	
	
	
	萧山校区

	13
	和面机
	立式和面机

料筒容积：25L

电压：380V

功率：2.2KW

防水等级：IP*1

搅拌轴转速：25KG/6miao

最大和面量：25KG

重量：215KG
	台
	2
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	萧山校区

	14
	切菜机
	全不锈钢外壳

生产能力：1000kg/h

电动机：1.5KW

切片厚度：1-15mm

切块大小：20*20

切片长度：1-30 mm

外型尺寸：1270×620×1060

型号：1000型
	台
	1
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	萧山校区

	15
	微波炉
	1千瓦
	台
	1
	
	
	
	
	萧山校区

	16
	留样冰箱
	内采用铜管，里外采用不锈钢制作，保温层用聚脂一次性发泡成型，

可控温度：0℃～10℃

不锈钢内胆；采用名牌压缩机

数字控温系统，液晶数字清晰显示温度

容量：860L

电压：220V

功率：260W

型号：SG1.0E4
规格：1220*692*1887
	台
	1
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	萧山校区

	17
	农残检测仪
	显示部分：

彩色液晶触摸屏尺寸：7.0寸

显示面积：152.4（H）㎜*91.44（V㎜）

显示颜色：16.7兆色

分辨率：800（H）㎜*480*RGB(V)

对比度：300:1

亮度：320CD/M2(流明)

触摸时间:≤10ms

检测部分：

抑制率显示范围：0-100%

抑制率测量范围：0-100%

透射比准确度：≤2.0%

透射比重复性：≤0.5%

光电流漂移：≤0.5%（3分钟）

抑制率准确度：±10%

抑制率重复度：5%

波长：410nm

检测时间设定：0-9min任意设定

10检测通道：4801T-48个；3201T-32个；2401T-24个；

1601T-16个；

机内数据保存量：100000组

接口部分：

网络接口：100M DM9000网卡 TCP/IP协议 1个

串口：RS232 1个

USB:1个

电压：220V

型号：CNY-4801T

外形尺寸：430*320*140
	台
	1
	
	
	[image: image19.jpg]



	
	萧山校区

	18
	风幕机
	长1.5米
	台
	6
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	萧山校区

	19
	保温箱
	装饭保温箱(装40斤米饭）
	台
	20
	
	
	
	
	萧山校区

	20
	刮皮土豆机
	一次性脱皮时间1-2min

内壁采用可替换式砂带

电压：220V

功率：1.5KW

型号：PP30
	台
	1
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	萧山校区

	21
	豆浆机
	机身材质：不锈钢
研磨方式：有网研磨
电压：220V

功率：1.1KW

外形尺寸：480*390*900
型号：DS-LZ125
	台
	1
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	萧山校区

	22
	蒸包子馒头车
	采用优质不锈钢SUS304-2B发纹贴塑不锈钢不锈钢板制造，面板厚度=1.2㎜，其它1.0㎜，内胆1.0mm

配不锈钢紧固件，自动加水，保温层采用硅酸铝材料

电压/功率：380V/24KW

规格：双门
	台
	2
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	萧山校区

	23
	大白不锈钢桶
	采用优质2B不锈钢板制作，材料厚1.2mm
规格：直径450*450
	个
	10
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	萧山校区

	24
	小白不锈钢桶
	采用优质2B不锈钢板制作，材料厚1.2mm
规格：直径300*300
	个
	10
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	萧山校区

	25
	大面盆
	采用优质2B不锈钢板制作，材料厚1.2mm
规格：直径500
	个
	10
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	萧山校区

	26
	中面盆
	采用优质2B不锈钢板制作，材料厚1.2mm
规格：直径400
	个
	10
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	萧山校区

	27
	小面盆
	采用优质2B不锈钢板制作，材料厚1.2mm
规格：直径300
	个
	10
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	萧山校区

	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大  写
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