	序号
	
	技术参数

	1
	RFID采集器
	▲处理器： Marvell PXA320处理器  cpu主频:600MHz
▲操作系统： Microsoft Windows Embedded Handheld 6.0

▲数据采集： RFID、一维激光扫描器和二维成像仪
无线局域网： IEEE 802.11标准的Spectrum 24或IEEE 802.11b

数据速率： 跳频2Mbps或直序11Mbps

天　　线： 内置
输出功率： 100mW

频率范围：2.4至2.5 GHz

	2
	物联网读写器
	▲工作频段：920MHz～925MHz

▲有线通讯接口：RS 232、USB Host、USB Device、10/100M Ethernet
▲与实验室现有物联网系统软件无缝连接

天线接口：4个SMA型接口

无线通讯接口：Wi-Fi、GPRS、蓝牙，可任意选配
支持标准：EPCglobal C1 Gen2与ISO18000-6C

I/O接口：2路光电隔离输入、4路继电器控制输出

网络协议：DHCP、HTTP、TCP/IP

读取速度：120张/秒（EPC C1G2标签）

API兼容：兼容原XCRF-800系列产品API，可扩充

配套软件：Demo软件、范例程序、驱动程序、API（C++或.net）

输出功率：20dBm～27dBm(±1dBm) 可调

电    源：100V～240V AC / 50Hz～60Hz

	3
	物联网天线
	▲工作频段：840MHz～930MHz

▲极化方式：线极化
天线增益：8.5dBi

驻波比（VSWR）：＜1.2

避雷保护：直接接地

功率容量：50W

输入阻抗：50Ω

半功率波束宽度：65°

接头方式：N型

	4
	二维条码数据采集器
	▲处理器：Marvell PXA320处理器 cpu主频:806MHz
▲操作系统： Microsoft Windows Mobile 6.1
▲数据采集选：二维条码
▲无线局域网：GPRS/EVDO、WIFI、蓝牙
闪存内存/RAM(MB): 64/32 

数据速率： 跳频2Mbps或直序11Mbps

天　　线： 内置

输出功率： 100mW

	5
	无线一维数据采集器
	▲处 理 器： Marvell PXA320处理器 cpu主频:806MHz
▲操作系统： M Microsoft Windows Mobile 6.5
▲操作温度:  -30 °至 50 °

数 据 采 集： 一维（1D）激光 
无线局域网：IEEE  802.11b/g 、WIFI
环 境： Microsoft Windows CE SDK

闪存内存/RAM(MB): 64/32 

接口/通信： RS-232 USB（主机/客户端）

工 作 电 源： 激光配置，成像仪配置

	6
	工业级无线路由(双频)
	▲供电模式：集成式以太网供电

▲支持的数据速率 :802.11b/g：1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48 及 54 Mbps；802.11a：6、9、12、18、24、36、48 及 54 Mbps；802.11n：MCS 0-15 最高 300 Mbps

端口：2个端口 (WAN.LAN)自动感应100/1000Base-T以太网
尺寸：长5.32英寸x宽9.45英寸X高l.77英寸(长135毫米X宽240毫米x高45毫米)
外壳 : 采用金属和阻燃材料(UL2043)

LED : 4个顶置式LED , 2个底置式LED。

	7
	证卡打印机
	▲打印方式： 热升华转印 
▲证卡打印机分辨率： 300DPI
打印速度： 每小时打印144张单面彩色卡片(YMCKO) 

打印介质： 所有PVC, 复合PVC卡片, 背胶式PVC卡 

卡片规格： ISO CR-80-ISO 7810，2.12"(54mm) X 3.385"(86mm) 

卡片厚度： 0.25mm-1.524mm 

打印区域： ISO CR-80-ISO 7810, 54×86mm 

接口类型： USB，以太网接口（选件） 

	8
	RFID标签打印机
	▲打印分辨率: 300DPI 
▲最大打印宽度：104mm 

▲打印速度：203MM/sec

▲RFID UHF 读取器/编码器

打印长度: 508MM 

打印方式: 热转印/热敏方式 

测纸方式: 自动测纸 

驱动程序: 基于Windows3.X 95/98/NT/2000的打印驱动程序 

	9
	工业级条码标签打印机
	▲条码打印机分辨率 203dpi 

▲最高打印速度： 150mm/s 
▲侦测:可调节位置的标签穿透式感应器；预先印刷黑标或槽孔式的反射-感应器； 连续打印模式自动检测
最大打印宽度： 104mm 

最大打印长度： 2692mm 
打印方式： 热敏/热转印 
标签宽度： 20-115 

标签厚度： 0.076-0.305mm 

碳带长度： 450000mm 

碳带宽度： 20-114

	10
	宽幅条码标签打印机
	▲分辨率: 300dpi

▲最大打印宽度: 168MM 

▲打印速度: 152mm/秒 

打印方式:热转印/热敏方式 

打印长度: 1245mm

电气参数: 内置自动转换电源90V/265V 48-62Hz最大电流5A 

通讯接口: RS232/422/485接口及标准并口；IEEE1284双向并口准并口 字体和字符

	11
	地磅
	▲四个传感器, 秤重精准

▲最大秤量/检定分度值 :5T/0.5kg;

▲计量数据要求自动接入计算机

▲与实验室现有系统软件无缝连接

传感器: SBC传感器,IP67
等级：IP68 

秤台材质:全碳钢 

准确度等级:III

	12
	电子秤
	▲最大秤量/检定分度值 :60KG/0.002kg;

▲传感器: SBC传感器,IP57
▲计量数据要求自动接入计算机

▲与实验室现有系统软件无缝连接

等级：IP58
秤台材质:全碳钢 

准确度等级:II 

	13
	数据采集器
	▲无线GPRS数据传输 
▲操作平台:Android 2.3系统 
处理器:Intel XScale PXA270 624MHz 

内存： 256MB RAM；1GB Flash 

键盘： 一次成型，耐磨损的背光键盘，有三种选择：35键数字转换字母、43健数字式和56健全字母式／数字式 

影像头／扫描头:带激光瞄准线的5300SR

	14
	二维扫描平台
	▲景深:0mm - 152mm

▲条码可读的最小条码： 一维0.1mm (4.0mil)PDF 0.127mm (5.0mil)二维 0.254mm (10mil)

扫描范围：55mm宽 x 35mm高@mm185mm宽 x 110mm高@150mm

运动容差： 能读取10cm外移动速度为20cm秒的0.33mm (13mil)

系统接口： PC 键盘口，RS485,USB

光源： 发光二极管，波长645nm±7.5nm特征

	15
	激光刻印扫描枪
	· 解码能力： 1D/2D/PDF417,DPM

· 扫描景深： 90 in. to 15.10 in. (2.29 cm to 38.35 cm) on 13 mil (100% UPC/EAN)
· 图像分辨率（像素）： 640 x 480 
扫描模式： 全向 
扫描技术：图像

	16
	工业级无线二维扫描枪
	· 扫描支持：一维、二维、DPM标志

· 无线距离: 理论距离100

尺寸：H15.7CM 

光源：630 

扫描角度：65度 

扫描宽度：17.8cm 

扫描速度：270/s 

	17
	条码检测仪
	▲光笔：5，6，10mil

▲波长 可见光：660nm

▲红外光：940nm（可检测隐形条码）

阅读分辨率 鼠标型阅读器：3，5，6，10，20mil 

线性图像阅读器：5mil

检测方式 传统/美标 

显示屏： 4行，每行20 字符LCD


四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：壹年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后15天内交货

地点：浙江师范大学指定地点        

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、售后服务：如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提供备品备件,不影响我方的使用。


