一、项目要求
	项目名称
	EDR硬件设备(36端口IB交换机、HCA卡、线缆)

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	把工学院现有四个曙光高性能计算节点组建成集群。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	EDR 36端口IB交换机
	台
	1
	

	2
	EDR HCA卡
	个
	5
	

	3
	EDR 线缆
	根
	5
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能及技术参数要求

	1
	EDR 36端口IB交换机
	▲1、36端口QSFP EDR 100Gbps InfiniBand交换机；
▲2、 7.2TB/s交换容量，支持9个虚拟链路：8个数据和1个管理

3、兼容IBTA 1.2.1和1.3规范；

4、支持InfiniBand路由功能，支持自适应路由；

5、1U高度，19寸上架式，QoS功能，阻塞控制和优化；

6、支持端口镜像；

7、热插拔冗余电源，100~240V AC或48V DC；

8、可更换风扇抽屉，支持热插拔风向可选；

9、I2C RJ45管理端口，重启按钮(SB7790)；

10、两个100/1000 Mbps，一个DB9格式RS-232，一个USB管理关口，支持IPv6，DHCP；

11、整合子网管理功能，可扩展至648节点，直观友好的CLI和GUI管理页面。
▲12、原厂授权及质保（非OEM产品）

	2
	EDR HCA卡
	1、Mellanox MCX455A-ECAT EDR，Mellanox ConnectX-4 平台，支持EDR 100Gbps InfiniBand以及100Gbps以太网；
▲2、150M 信息每秒，速率向下兼容；

3、单端口或双端口 QSFP，支持Mellanox VPI协议；

4、擦除编码卸载，T10-DIF签名交接，Power8 CAPI支持；

5、极低的CPU占用率，支持Mellanox PeerDirect 通信加速；

6、端到端的Qos和拥塞控制；

7、基于硬件的 I/O 虚拟化；

8、EoIB 以太网封装；

▲9、支持远程启动 Remote boot over/InfiniBand/Ethernet/iSCSI；

10、多种操作系统支持 RHEL/CentOS，Windows，FreeBSD，VMware，OpenFabrics Enterprise Distribution(OFED)，OpenFabrics Windows Distribution(WinOF)。
▲11、原厂授权及质保（非OEM产品）

	3
	EDR 线缆
	1、Mellanox MCP1600-E003 3M EDR IB铜缆。
2、支持高达100Gb/s 传输带宽；

3、保持优异的信号完整性；

4、BER 比特率误码率≤10⁻¹⁵；

5、低串扰；

6、安全锁闭机制；

7、低接入损耗。
▲8、原厂授权及质保（非OEM产品）


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3 年；
（2）履约金及质保金：

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  30 天内交货
地点：     浙江师范大学指定地点                       

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	供货商负责安装调试，把现有四台曙光计算机组建成集群。维修响应时间为48小时。


