催化材料模拟高性能计算服务器等设备项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求
	项目名称
	催化材料模拟高性能计算服务器等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	完成高性能科学计算

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	服务器
	台
	3
	

	2
	UPS稳压电源
	台
	1
	

	3
	远程监控系统
	台
	1
	

	4
	服务器机柜
	台
	1
	

	5
	软件系统安装
	批
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备
名称
	功能
要求
	技术
参数
	质量
标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	服务器
	完成高性能科学计算
	▲1.  四路AMD Opteron 6282SE 16核CPU(单机为64核CPU)，主频2.6GHz；
▲2. 128 GB 1600MHz DDRIII Registered ECC内存；

3. DVD-ROM光驱；双千兆网口用于并行计算，提高带宽，通讯端口基于PCIE总线，满足并行计算低延迟的要求；支持多种扩展接口。(以上指标指每台设备)；

▲4.主节点≥3TB硬盘，计算节点各≥1TB硬盘
	行业标准
	硬件满足技术参数指标要求，并且整机运行稳定；设备正常运行一个月
	学校组织专家组，设定计算实例进行现场测试，指标达到要求，
	

	2
	UPS稳压电源
	断电后可延迟15分钟
	▲满足服务器安全用电需要，功率≥3600W，断电后可延迟＞10分钟，并能够自动按顺序关机。
	同上
	同上
	同上
	

	3
	远程监控系统
	
	服务器间切换器、19寸宽屏显示器（含键盘与鼠标）
	同上
	同上
	同上
	

	4
	服务器机柜
	
	▲1.与序号1服务器配套；
▲2.可容纳5台
	同上
	同上
	同上
	

	5
	软件系统安装
	
	完成linux 操作系统的安装、调试优化；
完成科学计算库与C, C++, Fortran等安装与调试；

完成VASP(包括CINEB)、Material Studio、Gaussian等用户有版权软件、CP2K等开源软件的安装与调试
	同上
	同上
	同上
	


四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  3   年；
（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后  60   天内交货
地点： 浙江师范大学生化学院12幢113          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	对用户进行使用培训，通知维修后，24小时内响应，三个工作日内修复


