一、项目要求

	项目名称
	深度学习平台

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	大数据深度学习建模与分析

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	深度学习计算节点
	套
	6
	

	2
	Flash存储
	个
	4
	

	3
	移动存储
	个
	2
	

	4
	路由节点
	台
	1
	

	5
	打印节点
	台
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	备注

	1
	深度学习计算节点（功能要求和技术参数是针对一套的要求）
	支持CPU/GPU协同工作；支持深度学习的计算要求；
▲LSI9260-8I 支持RAID0.1以上，不少于8个硬盘位热插拔硬盘；DVD-RM；预装ubuntu系统，caffe,tensorflow深度学习框架，整机质保三年以上；
	▲CPU：配置≥2个最新服务器处理器，每处理器≥16核，≥32线程，主频≥2.1GHz，≥40 MB SmartCache，≥9.6 GT/s QPI，14 nm制程
▲GPU：≥2块TITAN X (pascal架构) ，显存12G，单精度浮点性能11TFlops

扩展槽位：≥4个PCI-E（3.0）×16(x16速率，双宽)，1个 PCI-E（3.0）×16 (x8速率） ，1个PCI-E（3.0）×8，1个PCI-E（2.0）×4
▲内存：配置≥128GB，DDR4 ECC REG 2400Mhz内存
▲硬盘：1块1TB SATA3 SSD ，4TB 3.5寸SATA硬盘，前置热插拔

▲电源和风扇：具备PMBus功能的1600W 2+2冗余铂金电源高效冗余电源（80plus金牌认证），6个热插拔风扇

网络：集成两个Intel I350千兆网卡（RJ45接口）

▲管理：集成符合IPMI2.0的服务器硬件管理功能，实现实时监控工作站的健康运行状态，集成Power、reset、HHD、NIC传统指示灯，并集成机器故障的诊断指示灯

操作系统：每服务器出厂预装正版64位Linux 、深度学习框架caffe,tensorflow

显示器：≥23.8英寸，2台

其他：摄像头：罗技C920e，键盘：罗技 G610 cherry茶轴 黑色，鼠标：罗技G102


	行

业

标

准
	学校组织专家按设备的功能参数逐一测试验收
	

	2
	Flash存储
	金属；USB3.0；64GB；写入速度50M/s；最大读取速度：150M/s；尺寸：41.5x17.5x7.4；重量：<=9克
	Flash USB3.0≥64GB
	
	
	

	3
	移动存储
	尺寸：2.5英寸

接口：USB 3.0

容量：2TB

类型：便携式存储

指示灯：有

系统要求：win10；win8；win7 
	USB3.0 2TB
	
	
	

	4
	路由节点
	外置3根2.4GHz和2根5GHz高增益单频天线
5GHz 频段无线速率可达867M，2.4GHz频段无线速率可达450M
	TP-Link TL-WDR6500 1300M
	
	
	

	5
	打印节点
	功能支持：打印/复印/扫描/传真；支持无线/有线网络打印；

不低于m226dw标准
	黑白打印速度：25ppm；打印分辨率：600x600dpi；复印速度：25cpm；复印分辨率：600x600dpi；扫描类型：平板+馈纸式；扫描速度：黑白14ppm，彩色5ppm；扫描尺寸：216x356mm
	
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   3  年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15   天内交货

地点： 浙江师范大学数理学院21-313                       


。

