压力、流量可调精密液压系统项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	压力、流量可调精密液压系统

	采购内容
	压力、流量可调精密液压系统

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	作为液压油源为闭式静压导轨供油，可以精确地调节液压系统的压力和流量并实时显示，用于导轨及其它液压系统相关特性的研究，保证实验结果的精确可靠。

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	压力、流量可调精密液压系统
	套
	1
	


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	a1、精密地调节液压系统压力与流量；

	
	
	a2、实时显示调节的各参数值；

	
	
	a3、配备温度传感器；

	
	
	a4、油液冷却系统采用空调式冷却系统，可方便调节目标温度，实现自动调节恒温；

	
	
	a5、主要部件如流量计、比例阀、传感器和电磁阀有较长使用寿命。

	
	辅助功能
	b1、结构耐腐蚀；

	
	
	b2、系统具有较高防护等级。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	c1、动力单元压力>5MPa，流量>5L/min,要求配套附件齐全；


	
	
	▲c2、流量计采用齿轮流量计，精度高于0.1ml/齿；

	
	
	c3、液温传感器响应时间<5s,线性度±0.3%，IP65或者以上防护等级；

	
	
	c4、比例减压阀最小调节压力0.8Bar最大流量12L/min，最高压力210Bar；

	
	
	▲c5、比例流量阀最小调节流量20-40ml/min，调节压差10-12bar，线性度<=3%；

	
	
	c6、放大器最大功率>=40W，供给阀组最大电流2.7A，斜坡时间最大10s；

	
	
	c7、电磁球阀采用可控电磁驱动，公称直径6mm；

	
	
	c8、溢流阀为单极，压力设定范围2-50Bar；

	
	
	c9、油液冷却采用空调冷却系统，要求闭环控制，自动调节恒温；

	
	
	c10、电气控制箱及数据控制采集系统，要求调节步进<=1%，实时采集变量，调整参数并进行实时显示。

	
	次要指标
	d1、配备液压油精滤油器；

	
	
	d2、油管接头等配件齐全，到付即可正常使用。

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	按设备功能要求及技术指标逐项确认验收

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹  年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   65  天内交货

地点：   浙江师范大学3幢109室            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在接到用户维修通知后，4小时内做出响应，3个工作日内上门服务，并连续工作，直至货物达到合同规定的技术性能为止。


