招标需求
编号：2017069
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	智慧课堂实验室设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	本项目旨在建立一个典型的信息化学习环境，选取成熟、稳定的主流产品，提供对信息化环境下对教学方法、学习活动设计研究的支持。主要包括室内型LED拼接屏、课堂互动教学、多屏多终端信息控制等系统。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	LED显示屏系统
	套
	1
	显示屏屏体约13.18㎡（5.49m×2.4m），该设备为核心设备。

	02
	LED显示屏控制系统
	套
	1
	发送控制盒4台；
接收卡65单元；
编辑控制软件1套；
集中控制软件1套；

控制计算机1台；
信号传输线1批。

	03
	视频处理器
	套
	1
	

	04
	配电系统
	套
	1
	配电箱1台；
PLC控制软件1套；
主电缆约50m。

	05
	LED屏体框架
	套
	1
	与01项LED显示屏配套的安装背架36个单元

	06
	可书写液晶屏
	套
	2
	每套尺寸约4000*1300*20mm；

	07
	液晶一体机
	台
	3
	

	08
	液晶屏安装框架
	套
	1
	

	09
	学生端平板电脑1
	套
	20
	

	10
	学生端平板电脑2
	套
	20
	

	11
	学生端平板电脑3
	台
	20
	

	12
	学生端平板电脑4
	台
	20
	

	13
	教师端平板电脑
	套
	1
	

	14
	小组平板电脑
	套
	10
	

	15
	课堂互动教学平台
	套
	1
	

	16
	课堂教学管理云平台
	套
	1
	

	17
	IRS答题器
	套
	1
	

	18
	实物投影
	台
	1
	

	19
	点阵笔课堂互动教学系统
	套
	1
	

	20
	点阵笔
	套
	1
	

	21
	打印机
	台
	1
	

	22
	平板电脑充电柜1
	只
	1
	

	23
	平板电脑充电柜2
	只
	1
	

	24
	混合矩阵
	台
	1
	

	25
	中央控制器
	台
	1
	

	26
	可编程智能控制器
	台
	1
	

	27
	电源管理器
	台
	4
	

	28
	无线投影网关1
	个
	4
	

	29
	无线投影网关2
	个
	2
	

	30
	控制端平板电脑
	台
	1
	

	31
	企业级无线AP
	只
	2
	

	32
	企业级无线路由
	只
	2
	

	33
	全频主音箱
	套
	4
	

	34
	功放
	台
	2
	

	35
	调音台
	台
	1
	

	36
	音频处理器
	台
	1
	

	37
	无线话筒
	套
	2
	

	38
	电源时序器
	台
	1
	

	39
	机柜
	个
	1
	

	40
	教师计算机
	套
	1
	

	41
	多屏控制计算机
	套
	1
	

	42
	多媒体控制讲台
	只
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	01
	LED显示屏系统
	一、LED显示屏

1.屏幕要求：约宽5.49m×高2.4m= 13.18㎡；

▲2.室内型，像素间距<1.91mm；

▲3.LED灯管：表贴三合一黑灯；LED像素：1R1G1B；

▲4.像素密度（点/m2）：>275200；

5.LED像素失控率：≤1/10000；

6.屏幕亮度(nit)：校正后800Nit，100-800Nit，0-100%无极可调；

7.对比度：≥3000：1；灰度等级：16bit；

▲8.低亮高灰高刷特性：在亮度降低小于300以下时，灰度与刷新率不低于原设定值的80%；

▲9.刷新率：≥3840Hz；

▲10.驱动IC：高刷驱动芯片采用或高于聚积5153品质芯片,需提供检测证书复印件；

▲11.电磁兼容性：EMC ClassB，提供检测证书复印件；

▲12.前维护磁吸结构：采用前维护磁吸结构，维护方便快捷；

▲13.箱体间缝隙（mm）：≤0.1；

▲14.整屏平整度（mm）：≤0.2 /㎡；

▲15.屏体结构：无风扇、低噪音，箱体和后盖均为全铸铝16.全密封结构，无散热孔，全金属散热结构；

18.整屏亮度均匀性：≥97%，具有单点亮度校正功能；

19.整屏色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，具有单点色度校正功能；

20.色温（K）：3200—9300可调；

21.帧频率（Hz）：≥60；

22.控制方式：同步控制；

23.水平视角：≥160°；

24.垂直视角：≥160°；

25.发光点之间中心距偏差：<3%；

26.功率峰值（W）：小于160W/单元；

27.保护措施：具有电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施；具有实时监控温度、烟雾状态，故障报警功能；

28.屏体结构：整体钢结构；

29.寿命典型值（h）：≥5万；

30.温度范围（℃）：工作 -10-40；存储-20-60；

31.湿度范围（RH）：工作10–80%；存储10–85%无结露；

32.工作时间：支持7×24小时连续工作。
二、生产厂家要求

▲1.为保证系统的稳定性和兼容性，投标方所提供的LED显示单元、控制软件（含屏体控制软件、PLC原厂上电）、数字视频综合平台及集总控制软件采用同一厂家（以下简称LED生产厂家）产品。

2.LED生产厂家须为现代化生产企业，需通过ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001职业健康安全管理体系认证。

3.本次项目的屏体品牌及规格必须通过强制性CCC认证及经CNAS认可的检测机构出具的防火阻燃等级报告，应达到UL94-V1级及以上。
	

	02
	LED显示屏控制系统
	▲一、所投控制系统须与本项目第01项屏体同一品牌；

二、发送控制盒：
1.支持≥4个网口输出或≥4路光纤输出；
2.支持RS232接口控制；
3.可级联多台进行统一控制；
4.最大带载1920×1200或2048×1152。

三、接收设备：
1.内置于箱体单元内；
2.支持箱体温度监测、逐点亮度校正、连接监控卡、模块校正；
3.单卡带载像素满足单元需求。
四、控制计算机：
1.≥四核I5 CPU；
2.≥8G内存；
3.≥1TB硬盘；
4.≥1G独显；
5.含无线WIFI网卡；
6.23寸液晶显示器。

五、集中控制软件：
▲1.提供中文界面的大屏幕管理控制软件，能与集中控制系统一起实现一体化操作管理；
2.支持多用户操作管理；

3.具有亮度/灰度/色调/对比度/系统环境参数的调节设定功能；
4.提供软件详细方案。

六、图像拼接控制技术要求：

1.全模块化结构设计，支持板卡自由组合，便于组装、升级和维护；

2.硬件部分无病毒感染风险，安全性好；

3.支持多种视频信号源种类：RGB/VGA、复合视频、DVI、分量视频等；

4.输入信号切换时间实施、无缝、无黑场现象；

5.整墙信号共用时钟控制，可确保各输出同步；

6.DVI/HDMI输入接口支持分辨率1920×1200，32bit/像素输入；

7.支持RGB和Video信号的自由叠加；

8.图像窗口可任意缩放、任意漫游和任意叠加；

9.支持7x24持续工作；

10.操作方便，无需安装复杂软件；

11.热冗余电源，支持热插拔；

▲12.本次需提供输入路数：4*HDMI输入，预监卡，4DVI输出，可实现PC、IPAD预览、控制等。

七、信号传输线材：提供本LED显示系统所需超五类网线、DVI、VGA、复合视频等。
	

	03
	视频处理器
	1.与01、02项配合使用；

2.≥4*HDMI输入；
3.支持预监卡；
4.≥4DVI输出；
5.可实现PC、IPAD预览、控制等功能。
	

	04
	配电系统
	1.30kw带PLC配电系统，所投配电柜（低压成套设备）与LED屏体同一厂家，提供3C证书；

▲2.所投远程PLC自动控制软件与LED屏体为同一厂家；

3.显示屏整个系统包括显示屏的开关的控制实现远程控制（在总控制室控制）智能上电系统；

4.为了方便对LED显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”；

5.通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用；

6.屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命；
7.提供本LED显示系统所需供电主电缆，规格0.6/1KV 4*10+1*6mm²。
8.配备适配不间断电源的电池：12V/100AH 酸铅免维护电池48只（推荐松下或汤浅等）。
	

	05
	LED屏体框架
	1.与01项LED显示屏配套的安装背架；
2.钢结构和箱体固定；
3.可进行箱体微调，可进行上下左右调整，修正箱体和钢结构间的安装调整值；
4.提供该组件图纸。
	

	06
	可书写液晶屏
	▲1.材质：柔性液晶屏幕，铝型材外壳；
2.传输方式：WIFI/蓝牙，存储/分享；

3.单位尺寸：4000*1300*90mm；
▲4.硬物书写，无需笔墨，可用任何硬物进行无尘书写，书写笔迹为真实原笔迹，笔迹粗细由书写力度控制； 

5.书写不需要用电，能保留原笔迹；
6.膜层颜色：黑色，笔迹颜色：黄色；

7.可一键全屏或局部擦除，并具有 “瞬间保存、同步传输”的功能，180度视角；

8.高亮显示：高对比度字迹清晰，30米外可见；

9.智能存储：同步分享边书写，边同步分享笔记； 

10.电源：锂电池供电，续航时间：≥3个月，使用寿命≥5年。
	

	07
	液晶一体机
	一、整体设计要求

1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。
2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。

▲3、整机具备至少3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分。其中至少有1路为USB3.0。适合与推拉式黑板搭配使用，方便拓展其他多媒体应用或给外部设备供电、充电。

4、设备自带嵌入式安卓操作系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑后形成双系统冗余备份。系统采用高清智能双核芯片
5、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可实现节能70%以上，并可通过敲击屏幕重新唤醒。
▲6、任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。
7、当老师外接笔记本时，设备能（自动）识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，不接受手动切换方案。

8、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现五笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。
9、支持智能锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作。

10、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。

11、黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告）

12、整机具备HDMI Out端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备

13、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网

二、电视屏幕系统要求
▲1.屏体类型：LED背光源，≥84寸液晶屏，显示性能满足UD超高清点对点要求（可无损播放4K片源）。屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃。

2.显示比例16:9，物理解析度1920×1080，对比度≥5000：1，可视角度≥178°

3.喇叭输出功率：15瓦×2

4、提供原厂申请3C证书

三、触摸屏要求

1、采用非接触式红外十及以上触控技术，在任意通道下支持十点及以上同时书写（安卓通道、PC通道等）
2、书写方式：手指或笔触摸,首点响应时间≤8毫秒。连续响应时间≤4毫秒。触摸有效识别≥5毫米,定位精度：±0.5mm。
3、为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内红外触摸屏系统通讯端口：USB。
4、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。

5、通过一根USB线可实现外部电脑与交互智能平板之间高清视频信号、音频信号以及触摸信号的实时传输，可兼容市面上具备通用USB端子的各类电脑、Windows7/8/8.1/10，Mac OS X10.9及以上

四、嵌入式系统要求

1.在嵌入式操作系统下，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。

2.在嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件。

3.嵌入式互动白板支持五笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），可调用图片和USB视频展台画面进行批注展示。

4.支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。

5.智能护眼系统：教师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后亮度自动恢复，在保护教师视力健康的同时保证显示效果（提供相关权威检测报告）。

6.进行整机通道切换时，可通过画中画功能提前预览任意通道画面，方便教师快速找到对应通道。

五、内置计算机要求

▲1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔。

2.处理器：Intel Core i5，主频为双核四线程CPU 2.8GHz；
3.内存：4G DDR3 ；
4.存储：固态硬盘SSD 128GB ；
5.选用lntel(R)HD Graphics Family或更优的集成显卡
6.内置WiFi：IEEE 802.11n标准，内置网卡：10M/100M/1000M。
六、教学白板软件要求

1.提供配套教学白板软件，白板软件与一体机同一品牌；
2.支持中小学各学科白板教学常用功能，包括书写、擦除、图形绘制、聚光灯、四边拉幕、两边拉幕、放大镜、擦除、屏幕录制等功能；
3.提供语文、数学、音乐、物理、化学、地理等学科有关教学场景或相应教学工具、仿真实验；

4.支持连网自动更新或在线升级。
	

	08
	液晶屏安装框架
	为06、07项提供配套的安装框架、线材
	

	09
	学生端平板电脑1
	1.显示屏：9.7英寸LED 背光 Multi-Touch Retina显示屏；
2.分辨率：≥2048 x 1536；

3.存储：32GB内置闪存；
4.外理器：64 位A9X芯片；
5.WiFi：双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议；
6.蓝牙功能：支持蓝牙4.0或以上；
7.其它接口：音频与视频输出接口；
8.多媒体：四扬声器、双麦克风；
9.摄像头：前置≥500万像素；后置≥1200万像素；
10.电池：内置锂聚合物充电电池，续航时间最长能到10小时。
11.主机重量：≤450g；

12.配套皮套一只；
	

	10
	学生端平板电脑2
	1.显示屏：10.5英寸LED 背光 Multi-Touch Retina显示屏，120Hz刷新频率；

2.分辨率：≥2224 x 1668，264 ppi；

3.存储：256GB内置闪存；

4.外理器：64 位A10X Fusion芯片，嵌入式M10协处理器；

5.WiFi：双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/b/g/n/ac无线协议；

6.蓝牙功能：支持蓝牙4.0或以上；

7.其它接口：音频与视频输出接口；

8.多媒体：四扬声器、双麦克风；

9.摄像头：前置≥700万像素；后置≥1200万像素；

10.电池：内置锂聚合物充电电池，续航时间最长能到10小时。

11.主机重量：≤480g；

12.配套与主机同品牌原装键盘盖一只；

13.配套与主机同品牌原装手写笔一支。
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	学生端平板电脑3
	1.屏幕：10.1英寸IPS屏；
2.分辨率：2560*1600，299ppi；

▲3.CPU：Intel X5-Z8500同级或以上；
4.触控：支持10点触控；
5.存储：内置≥32GB ROM，≥2GB RAM，支持扩展卡≥128GB；
6.网络：无线网络 (802.11a/b/g/n/ac)，双频 (2.4GHz 和 5GHz)；
7.蓝牙功能：支持蓝牙4.0或以上；
8.传感器：重点、振动、光线、电子罗盘等；
9.摄像头：≥1300万像素后置，≥500万前置；

10.接口：micro USB≥1个，耳机插孔1个；
11.支持LED投影；

12.电池：≥8000mAh；
13.操作系统：Android 5.0或以上；
14.重量：≤680g。
15.安装移动终端管控客户端，与标项16的管控功能结合，可实现移动终端统一管理：
（1）设备开机只能进入到安全区，只有输入管理员密码才能退出教学区。由后台下发的应用会在不通知用户情况下静默安装。在进入教学区时，客户端软件见会检测自身完整性，发现异常情况时将无法进入安全区。用户无法自主通过本地apk文件和第三方助手安装应用。
（2）消息通知可以分不同类别查看。
（3）主要显示后台管理平台下发的应用，该应用均不能由用户自主卸载和删除，属于受保护的受信应用。
（4）显示由后台下发的文件资源用户没有权限删除。下发内容由管理员在后台管理平台数据管理中添加。
（5）进入设置需提供管理员密码，设置中包括进入系统设置；后台服务器地址设置；退出平台：退出平台指退出安全区，进入原生系统。
（6）防止系统开机前双清，开机自启动。底层网络防护，防退出管控，防设备Root，管控软件禁止卸载。
（7）清除SD卡用户使用数据，清除用户使用白名单应用数据。
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	学生端平板电脑4
	1.屏幕：10.1英寸IPS屏；
2.分辨率：≥2560*1600，299ppi；

▲3.处理器：高通骁龙652八核（1.8GHz X 4，1.4GHz X 4）同级或以上CPU，高通Adreno 510（600MHz）或以上GPU；
4.触控：支持10点触控；
5.存储：内置≥32GB ROM，≥3GB RAM；
6.网络：无线网络 (802.11a/b/g/n/ac)，双频 (2.4GHz 和 5GHz)；
7.蓝牙功能：支持蓝牙4.0或以上；传感器：重点、振动、光线、电子罗盘等；
8.摄像头：≥1300万像素后置，≥500万前置；

9.接口：micro USB≥1个，耳机插孔1个；

10.电池：≥8000mAh；
11.操作系统：Android 5.0或以上；

12.重量：≤650g。
13.安装移动终端管控客户端，与标项16的管控功能结合，可实现移动终端统一管理：
（1）设备开机只能进入到安全区，只有输入管理员密码才能退出教学区。由后台下发的应用会在不通知用户情况下静默安装。在进入教学区时，客户端软件见会检测自身完整性，发现异常情况时将无法进入安全区。用户无法自主通过本地apk文件和第三方助手安装应用。
（2）消息通知可以分不同类别查看。
（3）主要显示后台管理平台下发的应用，该应用均不能由用户自主卸载和删除，属于受保护的受信应用。
（4）显示由后台下发的文件资源用户没有权限删除。下发内容由管理员在后台管理平台数据管理中添加。
（5）进入设置需提供管理员密码，设置中包括进入系统设置；后台服务器地址设置；退出平台：退出平台指退出安全区，进入原生系统。
（6）防止系统开机前双清，开机自启动。底层网络防护，防退出管控，防设备Root，管控软件禁止卸载。
（7）清除SD卡用户使用数据，清除用户使用白名单应用数据。
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	教师端平板电脑
	1.处理器：Intel® Core™ i7七代；
2.内存：≥16GB，为保证待机、使用时间内存类型为DDR3LP（低功耗版）；
3.硬盘：≥1TB，SSD固态硬盘；
▲4.显示屏：支持触控屏，支持≥10点触控，屏幕尺寸≥12英寸，PixelSense显示屏；
5.显卡：集成显卡（集成于处理器），显存共享内存；
6.声卡：内置音效芯片；
7.摄像头：双摄像头（前置≥500万像素，后置≥500万像素）；
8.无线网卡：支持802.11a/b/g/n无线协议；
9.蓝牙：蓝牙4.0模块；
10.接口： USB3.0≥1，具有Mini DisplayPort、音频接口、耳机输出接口、读卡器 microSD 等接口；
11.键盘盖：配套与主机同品牌原厂键盘盖一只；
12.数字输入笔：256级及以上压感触控笔；
13.提供配套多接口扩展坞一只（集成扩展的USB、音频、Mini DP、电源等接口）；
14.原厂蓝牙鼠标一只；
15.其他要求：环境光线传感器，加速度计，陀螺仪，磁力计，平板重量≤790g。
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	小组平板电脑
	1.处理器：Intel® Core™ I5七代及以上；
2.内存：≥8GB，为保证待机、使用时间内存类型为DDR3LP（低功耗版）；
3.硬盘：≥256GB，SSD固态硬盘；
4.显示屏：支持触控屏，支持≥10点触控，屏幕尺寸≥12英寸，PixelSense显示屏；
5.显卡：集成显卡（集成于处理器），显存共享内存；
6.声卡：内置音效芯片；
7.摄像头：双摄像头（前置≥500万像素，后置≥800万像素）；
8.无线网卡：支持802.11a/b/g/n无线协议；
9.蓝牙：蓝牙4.0模块；
10.接口： USB3.0≥1，具有Mini DisplayPort、音频接口、耳机输出接口、读卡器 microSD 等接口；
11.键盘盖：键盘可直接吸附于授课终端上，无需链接线；
12.数字输入笔：256级及以上压感触控笔；
13.原厂蓝牙鼠标一只；
14.其他要求：环境光线传感器，加速度计，陀螺仪，磁力计，平板重量≤790g。
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	课堂互动教学平台
	一、总体要求
▲1.课堂互动教学平台，适用于教学技能训练，支持集中教学展示和分组式训练，共提供7个权限：
（1）权限1具备全体教学功能，支持≥40个学生用户同时接入；
（2）权限2－7用于分组训练，各支持10个学生用户同时接入。
2.教师端能支持Windows操作系统；
▲3.学生端能同时支持Windows、Android、iOS三种类型的操作系统。

二、基本电子白板功能

1.基本电子白板功能，包括画面截取、页面缩放、板擦、笔刷、画笔、手绘形状识别、屏幕批注、文字输入、手写辨识、聚光灯、拉幕、屏幕录制等；
2.支持班级、学生名单管理，可导入学生座号、姓名、相片等信息；
3.提供挑人功能，可提供从班级名单随机一次挑选一位或多位学生，可显示学生座号、姓名、相片等资讯。 亦可自订挑人范围进行挑人动作。
4.支持页面管理，支持页面列表、新增页面、删除页面、移动或复制页面；
5.可自动记录每页的画面与书写内容，自动分页与显示页次保存，可随时调用任何一页，并可汇出成PDF、图片等格式。
6.可配合各种电子白板、手写板等触控装置；
7.支持实物投影接入（搭配支持的实物展台）；
8.支持实物IRS投票器接入，支持学生端平板电脑虚拟投票器接入。
三、学习活动管理功能(即时反馈功能)

1.即问即答：通过实物或虚拟投票器，可开展临时性的问题或票选表决，作答结束，教师可即时设定正确答案；
2.测评活动：可运用事先建立试卷，自动呈现题目与选项，应用于教学中的形成性测评。
3.抢答活动：可运用事先建立试卷，自动呈现题目与选项，最快反馈回答正确答案者立即显示，应用于分组或个人竞赛。
4.抢权活动：事先建立好试卷，自动呈现题目，由最快反馈者取得发言权利，可应用于让学生自行表达答案，教师决定对或是错。
5.书面问答：因应需长时间思考、计算或一般测评测验等活动，学生可依据纸本试题再透过IRS遥控器作答。
6. 挑人作答：可乱数挑选班级学生，可应用于随机选学生答题。
7.淘汰赛：以问答游戏的方式进行活动，答对者才能取得下一题的作答权。
8.调查、问卷功能：可运用事先编辑问题，可应用于没有标准答案的问卷使用。
9.匿名作答：可以匿名方式进行各种活动，仅会显示即时图表， 活动结束后不会留下任何记录。
10.票选统计功能，所有人扮演评审给分数，以动态方式呈现票选累计加总。
11.个人记名：施测时，每题每个人回答问题的结果会马上显示出来。
12.按钮回馈区：点选学生反馈钮可显示姓名信息与照片。按钮回馈区窗口可也可上下拉动调整。
13.视题目类型，系统采倒数与正数两种方式来纪录学生作答时间。
14.逐题统计翻牌功能，可依分组、座号和选项显示详细作答资料。
15.逐题即时统计：显示分组、或班级各题答对错数目(通过率)，各题各选项的选择数量，于每题施测后马上统计显示，图表以长条图或圆饼图呈现答对或答错比例。
16.成绩统计总表：可随时调阅分组或个人各题分数加总、个人得分加总、分组或全班总分与平均。
17.作答记录调阅：自动储存与调阅，以科目、时间次序储存活动记录，可随时调阅查看学生各题详细作答记录和每题人数统计资料，并方便教师检讨。
18.利用动态统计图呈现已作答人数、未作答人数、无效作答、给分加总等。
19.重新做答：清除作答纪录或保持作答纪录，最多可重新作答3次。
20.PowerPoint应用功能：可利用PowerPoint作为教材，在教学时开启档案进行简报与测评活动，且能够在PowerPoint中事先或于教学同时设定正确答案。
四、电子书包教学活动

1.与学生电子书包反馈互动：利用学生端显示IRS遥控器，学生可通过电子书包的触控功能，即时反馈答案。
2.即时想法收集：学生端可通过该功能将信息反馈给教师。
3.白板页面推送：将教师白板页面(单页或多页)推送到学生的笔记页面上，让学生可以继续在上面书写、批注，并可恢复成原始的教师页面内容。
4.学生笔记页面递交与交换：学生的笔记页面可以交到教师端，且教师可以选择复制到自己的页面上。
5.可列表显示学生递交笔记的状況。
6.学生作品汇整：提交区分区操作，学生可以选择递交的提交区号码(名称)，教师可以由提交区中提取页面，并做多分割贴上页面。
7.学生作品比较：教师启动作品观摩功能，学生端可即时传送目前笔记页面，依先后次序填到比较框中，可多分割贴上页面。
五、教材编辑管理

1.电子白板页面可直接编辑互动题目，可分别设定题干与选项、正确答案。
2.每个页面的题目可设定难易度、题目分类(可选择知识、分析、理解、综合、应用及评鉴等题目类型)、答案类型(可设定单选、复选...等答案类型)、题目知识点等。
3.页面问题可设定活动类型为问答活动、即问即答、抢答活动或抢权活动。
4.题目编辑：文字式与多媒体式，题目与选项都可以使用纯文字式或者混合影片、动画、插图。
5.可设定四种题干与选项的排列方式，可随时增删选项以及预设的字体型式。
6.汇入CSV档案试卷：可汇入依指定格式建立的CSV文字档，方便转换现有题目。
7.支持CSV、XLS、PPT格式汇入题目。
8.提供PowerPoint的外挂程式，可于PowerPoint中编辑投影片时，直接设定每一页投影片的选项数与答案、答案类型(可设定单选、复选...等答案类型)、活动类型(问答活动、即问即答、抢答活动、抢权活动)等。
六、教师班级管理

1.可新增、修改、删除教师资料，并可加入照片。

2.可新增、修改、删除班级成员资料，并可加入照片。

3.班级与教师信息设定：可指定多组的班级与任课教师信息，以适用于共用教室内。

4.可手动编辑班级成员信息并进行分组，也可选择用批次汇入方式设定。

5.可重新设定支持的遥控器号码，并可自动排序。

6.系统支持的遥控器可设定学生的对应模式为座号模式或遥控器MAC码模式。

七、报表记录管理

1.统计资料列印：可直接列印各项记录的统计资料，供教师自行弹性处理。

2.简易分数表：计算全班学生成绩、全班平均分数、平均答对率，并依照分数高低自动排列。

3.班级试卷作答明细表：列出全班每一个题目的答对率、答对人数等统计数值及标准答案，提供教师了解全班的学习状况。

4.班级学生成绩明细表：列出全班学生答对题数、答错题数、得分等。

5.班级历次成绩折线图：以曲线图呈现全班逐次测评结果，用以追踪全班学习效果的变化。

6.单题施测表：可将题目画面、选项呈现，统计答对率及产生答题长条图及正确率圆饼图。

7.学生答题明细表：逐题列出学生的答题情况，用以判断题目对学生的难易度及了解性。

8.个人答题明细表：列出个人每一个题目的答题选项及标准答案，提供教师或家长了解学生的学习状况，可作为复习之用。

9.个人历次成绩折线图：以曲线图呈现个人逐次测评结果，用以追踪个人学习效果的变化。

10.可结合云端诊断分析服务，将作答报表上传云端并分析后，自动将分析结果传给教师，方便教师了解全班及个人学习成效。

11.搭配云端诊断分析服务，可支持班内活动记录合并分析、跨班活动记录合并分析功能。

12.支持施测记录修改、学生施测记录补登功能，减少教师因补考等特殊状况需重新计算、统计信息的困扰。

八、支持硬件整合

▲1.可完全支持互动电子白板、实物投影、IRS即时反馈系统，在同一个系统中互相搭配使用。
2.教师即时反馈器可直接控制该软件常用功能，切换上/下页、窗口/白板页面切换、启动实物摄影功能、作答功能、挑人等。
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	课堂教学管理云平台
	一、500用户三年使用权限，可与课堂互动教学系统配合使用，能由课堂互动教学系统接入。
二、支持学生、教师个人信息管理，具备课程日程管理功能，具备基本、必要的信息查询与管理功能。
三、教材管理
1.教师可上传互动测验试题档案或建立连结作为教材以供教学之用。
2.教师可发布、分享选定的教材档案。教师可查阅被分享的教材档案。学生可查阅教师发布的教材档案。
四、测验、试卷管理与出题系统
1.针对即时测验试卷提供Excel格式的试卷上传、新增、删除、分享、复制、更名与下载等功能。
2.在线即时测验试题编辑功能：可设定题干、选项、正确答案、配分等信息。针对文字格式即时测验试卷的试题，提供题库挑题、手动编题、删除、复制与预览等功能。
3.个人试卷管理：教师可将个人试卷勾选分享至学校试卷中心，提供其他教师共用试卷；教师可将试题针对特定班级举行在线测验测评。
4.学校试卷中心：教师可由学校试卷中心题库挑选题目，组成一份新的试卷。
五、课程中的学生资料管理
1.新增课程，可选择延用跨学年或本学期课程名单，也可手动输入新增。
2.新增、更改参予课程的学生座号、姓名及所属群组，也可透过汇入excel名单方式建立学生名单。
3.查阅课程清单，详列本课程参与学生及号码。查询个别学生信息。汇出与列印名单。可设定该课程之协同教师。
六、作业管理
1.教师可以在线布置作业：指定作业标题、提交期限、提交模式、作业的描述、附加学习单材料及指定观看的影音材料。
2.可设定学生彼此浏览作业及互评
3.支持以电子纸条或电子邮件列表方式通知学生作业的提交。
4.教师在线批改完作业后，学生可查询作业成绩及评语。
七、在线测评
1.教师可在线设定活动内容，测评名称、测评时间、指定观看的影音档案、并由试卷内容中勾选要测评的试卷及测评的开始和完成时间。
2.显示模式包含一次一题或一次秀出全部试题。
3.学生可以在线完成测验，并马上浏览个人成绩，教师也可同时浏览学生完成人数及成绩。
八、成绩管理
1.可接收课堂互动教学系统上传的成绩资料。
2.教师可以整合手动输入学生成绩、上传成绩等进行成绩管理，并且可利用加权计算修改成绩。
3.活动报表提供教师检视全班测验的学习状况，包含活动纪录总表、学生评估成绩表、学生作答明细表、试卷作答明细表、逐题作答明细等五大报表。
4.可将测评成绩导出为Excel格式材料，以做其他分析。
5.学生端可查询各次活动的平均分数曲线图、各次活动之交卷时间、分数及答对率。
6.学生端可查询各次活动的详细作答信息(包含作答结果、题目、答对人数及答对率)。
九、学习记录管理
1.记录学生上线浏览记录，包含登入次数、最后登入时间、在线停留时间及登入IP位址。
2.记录学生互动测验教材浏览记录，包含点选互动测验教材次数、最后点选时间；各互动测验教材之科目名称、互动测验教材名称及浏览次数。
3.学生交作业浏览纪录，包含已交作业数、最后提交作业时间；各作业之提交期限及实际提交时间。
十、与课堂互动教学系统整合功能
1.由课堂互动教学系统登入本平台，课程名单及教材题目可自动读取，课堂活动资料及测验内容自动上传到平台，并纳入活动纪录。
▲2.可与课堂互动教学系统同步目标班级、学生数据，名单可自动下载。
3.堂互动教学系统的白板页面含注记等内容，在活动结束后可上传至本平台，学生可以在线调阅授课内容。
4.可在在线设定测验题目并可下载使用(Excel格式)，互动测验教材档案区可供上传及下载互动测验教材。
十一、共享图书功能
1.用户注册：用户通过手机号进行注册

2.扫码录入图书：通过扫描图书的ISBN号，在图书数据库中进行匹配，实现自动录入图书

3.手动录入图书：书库未收录的图书，手动输入图书的信息，后台管理员审核

4.藏书书架：查看个人或者家庭已录入的图书

5.设置共享：对某本图书设置共享，可选填写推荐语

6.分类查看共享图书：共享图书了录入系统后会自动归入某个中图分类法的类别，可分类查看

7.查看最新共享图书：可按照共享的时间查看所有共享图书，默认显示最新的共享图书

8.查看附近共享图书：系统记录共享者最近一次使用时的位置信息，可按照距离远近查看附近共享图书，默认按照由近到远显示

9.共享详情：每本图书的不同共享复本具有独立的共享详情，包括共享人、推荐语、现持有人、曾持有人、复本的照片

10.漂流详情：每个共享复本具有独立的漂流详情，可按照地图和时间轴的方式进行查看

11.面对面传书：图书持有人和借书人根据系统提示，面对面扫码完成共享图书的借阅
12.共享图书具有5年使用权限。
十二、移动终端管控
1.可以在管理后台方便查看设备使用状态，用户分组信息，日志分布等信息。设备活跃度，在线时长，应用使用情况统计信息，支持分级查看。在系统概览页面可以查看出现异常情况和长时间离线的设备，便于管理员快速做出处理；

2.给学生终端分发一个用户，此用户个人信息，所在分组应用、消息和文件将会同步下发到终端设备，用户在输入密码后可以登录终端使用。收回指删除掉终端上的一切用户数据，终端恢复到初始状态，擦除设备与收回设备不同，擦除设备除了删除一切数据外，同时删除客户端软件，防止设备丢失后连入服务器窃取数据。远程统一操控终端设备关机或重启。设备发现异常情况时，管理员可以先锁定设备，锁定设备时终端无法进行任何操作，只能通过管理员解锁。删除设备指删除终端在管理后台的一切记录。
3.不同的分组可以制定不同的终端使用策略，每个分组的终端设备只能看到该组的应用文件和消息。在后台更改分组和用户信息后，终端设备将会自动更新。为方便查看用户信息，可以批量导出用户信息包括用户名/密码分组等信息。同时可以通过模板批量导入用户信息到管理后台。终端设备上的应用，文件和消息将完全由后台下发，在终端所在分组中添加应用，文件和消息，会同步下载到终端设备中。查看分组的设备列表，设备状态，包括同步是否完成等。每级管理员可以管理该级和下级的设备和资源应用，上级管理员可以配置下级管理员的功能权限。
4.禁止安装工作区外应用，禁止卸载受保护应用，上网控制，禁止管控休眠，是否允许擦除设备，禁止使用usb传输，禁止使用外置SDcard，是否允许使用摄像头，定时关机，定时锁屏，是否使用顶部状态栏，是否使用底部导航栏。
5.管理员上传应用，应用上传时自动检测有无恶意代码，并能保证下发到终端时的可靠性。上传时可以编辑标题和应用信息。管理员上传文件入口。管理员增加通知入口。注：应用文件消息只有添加到分组当中才能下发到终端设备。
6.可以查看管理员的操作日志，导出日志报表。可以查看用户在终端的操作记录，方便在出现问题时候确定根源。
7.制定创建用户时的密码策略，防止密码过于简单被破解。管理员重置自己的密码。当终端软件有更新升级时，管理员可以上传升级apk文件，客户端软件将会自动静默更新。
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	IRS答题器
	▲1.支持6组教学分组，共计48个学生端和6个教师端（每组8个学生端和1个教师端），能与本项目第16项课堂互动教学系统集成；
2.具有0～9数字按键，每台反馈器需有唯一编码，以识别使用的学生；
3.通讯技术：双向射频RF 2.4G ；
4.按钮：薄膜印刷面板按钮；
5.识别码数：千万个；
6.频道/场合数：251；
7.信号冲突处理：智慧型避免与自动传送；
8.按钮传送模式：单键马上击发；
9.电源：CR2032电池；
10.省电设计：免电源钮设计，按钮自动唤醒，传送完毕后自动深度睡眠。
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	实物投影
	▲1.与课堂互动教学平台配合使用，能被该软件所识别；
2.影像感应器：1/2.5" CMOS
3.镜头像素：500万像素
4.取像范围：Max: 420 x 297 mm
5.对焦功能：Auto
6.白平衡：Auto
7.影像旋转功能
8.LED辅助光源亮度调整功能
9.电源开/关控制
10.内建麦克风
11.USB端子：USB2.0 
12.辅助光源：内嵌LED灯
13.USB直接供电
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	点阵笔课堂互动教学系统
	▲1.该软件为与数字点阵数码笔配套使用的课堂互动教学系统，提供7个授权：授权1支持50支点阵笔接入；授权2－7各支持10支点阵笔接入。

2.支持三种模式：备课模式、授课模式、测验模式；其中授课模式包含自带电子白板功能。

3.橡皮擦功能：支持教师端局部擦除、全部擦除。

4.多用户支持：支持所有用户同时书写，书写内容实时显示在对应用户的页码上，并提供多用户比较，局部内容比较功能。

5.页面缩放功能：支持页面书写区域放大缩小，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小，也可以对所有页面的相同部分进行查看。

6.多页面切换方式：支持教师对多个不同用户的页面浏览及切换，满足教师实时查看每个人的书写情况。使互动教学更加深入。

7.支持保存上课历史记录功能，方便教师可以接着讲上堂课内容

8.支持白板操作，教师可以用点阵数码笔或者鼠标在系统自带白板上进行书写

9.界面采用桌面窗口设计，可自由拖动，全屏。且在系统软件主屏幕内提供两种以上页面工具栏布局供切换。

10.授课资料文件列表：提供教师在这堂课以及以往的授课资料记录，供教师选择，方便教师根据实际情况自由调用需要的授课资料。

11.对比模式：对比模式下支持教师将不同学生的书写信息进行比较，可同屏呈现两人或多人纸面信息，方便学生互相观摩学习。

12.更正模式和写入模式：提供给教师两钟对学生的笔迹进行批注的方式，更正模式可以保存到授课文件中，而写入模式不可以。

13.数据本地存储：教师上课、测验、投票的所有数据都会存储在本地，教师可以进行条件查询及回放。

14.数码笔自动配对简易：只需轻点界面按钮就可完成数码笔的配对过程。

15.支持PPT导入播放。

16.具备教学资源查询功能：在备课环节，教师可以进行相关教学资料的查询和引用。
17.支持上课时教师、学生书写所需要的点阵课件制作，通过系统导入实现纸面数字化功能。
18.为保证硬件与软件系统的兼容性，点阵数码笔、交互装置蓝牙无线AP与数字互动课堂系统需为配套制造商生产。
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	点阵笔
	▲一、蓝牙点阵数码笔，采用数字光学点阵定位技术，使用普通的笔芯在附有点阵的纸张上进行书写，原笔迹记录，所书写内容通过相应软件可实时数字化到计算机或移动终端上，可与本项目第19项软件配合使用。
▲二、本项目配备点阵笔80支。

三、传输方式：支持实时自动识别或存储模式。

四、通用规格
1.书写倾斜角度：-20~40度

2.工作温度：-20~40℃

3.续航时间：≥60小时（待机状态）

4.持续使用时间：≥7小时

5.坠落高度：1.2米

6.密封等级：防水泼
五、主要器件

1.摄像头：高速红外摄像头 75P/S

▲2.内存：≥1MB（容量A4纸张10页）

3.压感级别：128

4.数据传输：Bluetooth 2.0

5.电池：内置锂离子电池 3.7V/280mAH

6.充电接口：MicroUSB

7.充电规格：DC 5.0V/500mA

8.充电时间：1.5~2小时

9.工作开关：按压式

10.工作指示灯：LED

11.充电指示灯：LED
六、耗材配件

1.蓝牙适配器：支持Bluetooth 2.0/2.1/4.0，本项目要求提供配套蓝牙适配器10只；

2.笔芯：0.7mm规格，本项目要求提供备用笔芯100个；

3.书写纸本：专属点阵技术，要求提供点阵制作软件；
4.提供点阵微课本10本。

七、蓝牙AP（用于课堂教学系统中多支蓝牙点阵笔的同时接入），每只AP可接入15-20支笔，本项目配置9只，主要参数：

1.无线模式：蓝牙（数据加密）通讯节点（自动分配客户IP地址）2.402G~2.480GHz

2.通讯模块：4

3.模块通道：7个/模块

4.以太网络：RJ45 10/100M

5.网络协议：TCP/IP、HTTP、FTP、ARP、DHCP、PPP

6.处理器性能：200MIPS

7.操作系统：嵌入式Linux
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	打印机
	1.最大打印幅面：A4

2.最高分辨率：≥1200×1200dpi

3.黑白打印速度：≥43ppm

4.处理器：≥800MHz

5.内存标配：≥512MB；

6.网络功能：支持无线/有线网络打印

7.无线功能：WIFI直连（IEEE802.11b/g/n）

8.接口类型：USB2.0
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	平板电脑充电柜1
	1.可移动式平板电脑充电柜，支持不少于40台平板电脑同时充电。

2.主体采用1.0-2.0mm厚镀锌板板材质，机柜前面为对开门设计，单独把手锁开启,具备安全地锁。

3.机柜结构：平板工位分为3层，每个隔层板的间距不少于30mm，放置平板的空间每层高度不小于240mm，深度不少于320mm；保证平板空间的良好散热。

4.电路模块均采用高性能半导体芯片，实现小尺寸低发热，且最优功率设计，并加入各种保护功能，符合ROHS，每路USB额定输出电压电流5V, 2A 每路USB均支持过流保护，充满及待机显示绿灯，出现异常保护显示红灯，防短路、过载、过流、过温、防浪涌、防雷击保护,确保使用者的人身安全。

5.机柜带有LED灯设计，充电时、充满或待机、出现异常等情况能显示不同颜色指示；LED灯及USB充电接口设置在机柜正面，打开前门可方便查看每个平板充电状态；平板放置区设有ABS工程塑料隔层，分层放置平板电脑有效防止平板电脑划伤。

6.柜体内部具有良好的通风，至少设置两个散热风扇,使系统内部形成散热对流，确保排气通畅，具备系统温度测试及报警功能，温度超过设定数值时及时报警。

7.数据同步：同时支持Android/iOS系统数据同步（需配套同步软件），支持安卓多设备同步数据更新；机体外部设有五孔插座，方便外接设备使用，两路5V,2.4AUSB，使用时按下独立开关，不用时按下开关可单独关闭USB接口；

8.电源开关带有高压保险及通电指示功能，柜内设有漏电保护器，确保使用者的人身安全；柜体底部配有医疗超静音减震万向轮及刹车轮，方便柜体移动使用。

9.为保证安全性，产品整体应通过3C等相关认证。
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	平板电脑充电柜2
	1.可移动式平板电脑充电柜，支持不少于40台平板电脑同时充电。
2.根据人体工程学设计扶手采用椭圆型不锈钢管，美观、实用。

3.前门采用双开门天地锁设计、大方美观，机柜左右两侧有通风口，方便柜内的热气排出；内部设有隐藏式绕线器，拒绝绕线器柜内外漏，影响安全及美观，有平板适配器放置专用盒。

4.柜内分为3层，每层设有单独的开关控制；每个平板电脑的隔断采用ABS工程塑料材质，防止给设备带来划伤。

5.安全：电源开关带有高压保险及通电指示功能，柜内设有漏电保护器，确保使用者的人身安全；可根据教师的使用时间自动设置平板电脑的充电及关闭时间。

6.柜体底部配有万向轮及刹车轮，方便柜体移动使用。

7.产品应通过3C等相关认证，确保产品的安全性。
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	混合矩阵
	1、设备核心是一个可现场配置的插卡式机箱，独特的支持热插拔的卡槽设计能将每张板卡快速地排列在其自身平面，安装板卡无须拆卸先前已安装的板卡。自带多个输入卡槽、多个输出卡槽,设备最大支持多达16路信号输入，20路信号输出，支持TCP/IP网络控制和面板按键控制。输出分辨率高达1920*1200，向下兼容。
2、系统为纯硬件构架，无CPU、硬盘、内存等常规计算机配件。内经优化的冷却系统可提供最佳的系统可靠性。不需要操作系统支持，上电即可工作，开机时间少于5秒,可24×7×365 持续无故障工作。一旦发生系统故障，系统自带的断电保护功能可在重新启动后自动快速恢复到之前的运行状态，保障画面和资料不丢失。采用国际先进的SMT贴片技术，特有的ESD静电保护功能，性能稳定可靠。

3、混合矩阵采用先进的高速数字信号多总线并行处理机制，对于输入的每一路信号都分配独立的处理模块和数据总线，所有模块并行工作，系统对每个通道的处理速度是固定的，处理速度与通道数的多少无关，实时处理多个信号，可保证在任何条件下实时显示所有输入信号，而不会丢失任何帧。

4、支持升级输入OSD功能，OSD内部自带多种颜色标识，对每个输入信号进行标识管理，以便将来自不同设备的信息进行标识分类，方便各种数据的分类管理。
5、支持升级图像旋转输出卡，可以将图像进行90度或者270度的角度旋转，为数字告示、信息发布等特殊应用的场合应用提供极大的便利。

6、支持升级录播输入卡，观看大屏同步信息，或随意监看任意一路或者多路信号源信息。同时自动支持图像信息录播存储，直播以及点播操作功能。

7、支持混合矩阵输出设备分组，支持多逻辑组合功能，可以将一台矩阵划分为多个逻辑输出同时使用，每个逻辑独立工作互不干扰，可设置不同信号的管理权限。
8、EDID管理，系统支持EDID的读取、修改、自定义，每路输出都经过缓冲处理，以保持原始的信号清晰度和强度；若输出显示设备支持的分辨率与信号源不同，则通过复制显示设备的EDID，使信号源输出的信号兼容显示设备，极大程度地提高对显示设备的兼容性。同时在内部分配了足够的资源对输入信号进行运动补偿、数字降躁等一系列复杂处理，对薄弱信号源或长距离传输收起的失真进行补偿，能保证对所有信号源实时处理，避免串扰、重影与拖尾现象，保证画面流畅。

9、场景自动轮巡，系统为便于客户随时编排大屏幕不同的显示场景，系统提供几百种典型工程场景案例，支持场景自动定时轮巡，可选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控领域常见的“值班自动轮检”应用。

10、支持升级4K输入输出卡，分辨率支持4096*2160，可以配合支持AT-Link控制协议的中控设备实现安卓、IPAD对设备的控制功能，支持IP-450中控。

11、混合矩阵可以实现组合屏显示功能，更可以实现图像切换时的淡入淡出，高清底图，图像透视组合等多种组合方式，内置上百种典型工程场景案例，可以直接通过鼠标点击导入，轻松编排所需大屏显示方式。

12、内嵌网页控制，系统自带TCP/IP控制卡，内嵌网络控制页面，用户可通过登录局域网IP地址实现多席位对设备进行管理和设置，同时自动支持iphone、ipad等智能系统的控制操作，支持ATLink控制协议。

13、符合HDCP标准，当使用输入输出卡时，HDCP加密内容可被显示在兼容HDCP标准的显示设备上

14、混合矩阵提供灵活的插卡扩展结构，在允许的插槽范围内可配置为多种输入和输出卡的组合。输入卡有多种输入格式可以选择，包括VIDEO、VGA、DVI-I、DVI-D、SDI、双绞线CAT、光纤和网络视频信号等输入格式；输出提供DVI-I的输出格式；控制卡可以选择RS232控制卡、TCP/IP控制卡。系统可以自动识别不同种类的卡，不需要人工干预，系统可以根据客户需求进行灵活配置，使系统达到最优化。

15、断电记忆保护，系统具有断电现场记忆保护、状态存储与自定义等功能，确保切换场景的自动恢复。

16、状态监测，系统支持输入信号状态监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有信号接入，支持负载接入状态监测，能实时监测和显示输出通道是否有连接负载。
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	中央控制器
	▲1.纯硬件架构设计，内置高速微处理器，具备扩展能力，可配合IPAD、无线触摸屏等智能控制平台进行系统控制；并且可通过简洁的人机交互界面，控制图像处理器、矩阵等各类设备的功能实现。
2.图行化软件编程界面，可以根据需求对命令区进行自定义，也可以自由添加、删除相关功能控制码。

3.可与外接控制设备和被控设备之间形成双向控制功能，使所有控制接口都能实现并发流的输入输出控制功能。

4.可实现多控制系统备份功能，同时可以通过双向控制接口实现与其他型号的控制设备或者相同型号设备的扩展。

5.端口波特率可自定义，支持9600、38400、115200等常见波特率,支持命令区命令的并行、串行执行。

6.内嵌web控制界面，如需要特定的界面，可以通过定制来实现特定界面的需求，根据需求，可免费进行升级定制。

7.可支持配套的无线触摸屏、墙身面板进行系统集中控制。

8.自带网络控制接口、RS232控制接口、RS485控制接口，支持AT-LINK控制协议，可以通过网络接口、RS232控制口、RS485控制口进行多级控制扩展，如连接其他型号的智能控制器，实现控制系统多设备的智能控制功能。
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	可编程智能控制器
	1.应用于pad控制，内嵌控制软件，控制平台无需安装任何软件，只需要用终端浏览器进行控制即可，可以通过智能手机、IPAD等智能终端进行控制，具备系统扩展功能。

2.自带网络控制接口、RS232控制接口、RS485控制接口，可以通过网络接口、RS232/485控制口与其他控制设备进行横向或者纵向的多级扩展。

3.USB接口：1个USB接口。

4.网络接口：1路网络接口。

5.控制接口：1路RS485/3路RS232控制接口。
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	电源管理器
	1.可实现基本的继电器开关控制功能，电源延时开/关控制功能。

2.可植入命令区执行，对多个继电器动作进行封装，实现设备的顺序加电等功能。
3.上电可自动恢复上次断电前的电源开关状态。
4.支持RS232设置及控制。
5.自带功能按键和高亮LED状态显示面板，具有按键锁定功能。
6.提供图形化的功能设置平台，可通过软件自由设置电源管理方案。
	

	28
	无线投影网关1
	一、基本功能
1.支持Windows设备（Windows 7及以上）在无线环境下的高画质全高清图像及声音的无线传输。
▲2.支持电子白板与无线连接的Windows触屏设备的双向交互。
▲3.内置无线AP功能，支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz无线网络频段接入，双天线。
4.配合电子白板软件可实现手机的无线拍照上传、批注等功能。
二、技术参数与接口
1.有线LAN接口≥1（Auto MDI/MDI-X），支持IEEE 802.3
 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ，支持MAC地址过滤。
2.无线协议：支持无线协议 802.11a/b/g/n 2T×2R（理论值300Mbps）。
3.无线传输方式：IEEE 802.11a 5GHz、IEEE 802.11ｂ 2.4GHz、IEEE 802.11g 2.4GHz、IEEE 802.11n、-IMO（多输入多输出、-gregation　A-MPDU和A-MSDU功能、-T20/HT40模式（高通量模式）。
4.无线电波设置：可在5%～100%之间进行调节设置。
5.带宽控制：支持QoS。
6.最大连接设备数≥15台。
7.安全性（验证方式）：Open 、 Shared、 WPA-PSK 、WPA2-PSK、 WPA/WPA2-PSK（MIX）模式 、802.1x 、 WPA-企业 WPA2-企业、 WPA/WPA2-企业（MIX）模式。
8.安全性（加密方式）：AES , TKIP , AUTO , WEP(64/128bit) 。
9.安全性（其他）：SSID隐蔽功能（隐藏SSID）、隐私隔离、MAC地址过滤 。
10.智能无线设置：支持通过按钮进行连接的智能无线设置,PIN码 , 外部登记。
11.图像传输接口：HDMI ≥ 1。
▲12.显示分辨率 最大分辨率：全高清 ≥1920 × 1080。
13.显示功能：镜像模式（复制）。
14.USB接口：USB2.0 ≥2。
15.支持操作系统：Windows 7及更高的Windows版本。
16.获得中国无线电发射设备型号核准证书，具备CMIIT ID代码。
三、管理软件
1.软件分为教师端和学生端软件。
2.支持管理多个无线交互投影设备。
3.支持同步推送音视频信号。
4.支持无线投影一键连接断开操作。
5.支持中文界面切换。
6.支持远程在线分组管理，可通过网络把配置同步到本地。
7.支持USB存储设备无线回传。
8.支持USB无线触控信号的接收。
9.支持全高清1080P视频和音频。
▲10.支持将学生进行单屏幕或分屏显示、批注、锁屏显示等操作。
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	无线投影网关2
	一、主要功能

1.无线影音投影

2.四分割投影画面，可让四台计算机或PDA同时投影在一个屏幕画面上。

3.一对二投影，能提供使用者同时将一台计算机画面经由VGA接口及HDMI接口同时输出。

4.支持影音串流技术，通过无线传输方式投影高品影音文件。

5.支持SNMP协议，可批次管理无线投影设备。

6.支持自定义待机画面

7.支持电子白板，自带白板软件，支持多点触控功能

8.远程桌面控制，将标准USB接口的键盘或鼠标插入无线投影设备前面板上的USB插槽，可直接远程控制计算机。

9.支持手写板功能，可通过手写板无线书写，并将书写画面显示在投影屏幕上。

10.支持Windows、安卓平板、手机与触摸大屏双向触控操作。

11.支持USB媒体文件播放，无PC状态直接读取优盘内文件进行播放。

12.支持POE（以太网供电）。

二、硬件规格

1.支持802.11b/g/n  2.4GHz通信协议,最高传输速率≥300MB, 有线网络IEEE 802.3 (10BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX)。

2.支持计算机屏幕分辨率：最高支持不低于1920x1080；

3.支持投影分辨率：最高应能支持1080p(1920 * 1080 )

4.支持接口：15-pin VGA影像接口 、RJ-45网络接口（支持以太网供电）、USB2.0接口*3、电源输入接口、重置按钮、3.5mm声音输出接口、HDMI影像接口、电源按钮。

三、软件规格

1.可同时支持128台电脑同时连接投影切换。

2.支持中文操作语言。

3.可支持1080i,p高清视频无线传输及1080i,p高清视频网线传输播放不延迟。

4.支持操作系统：Windows 7 及以上、IOS、Android。

5.支持Mac无线投影功能。

6.支持随插即秀(Plug and Show)，无须安装软件。

7.支持Windows Mobile,iPhone,iPAD,Android智能型手机、平板电脑及电子书无线投影。

8.无线文件传输（WiFi-Doc） 支持Android or iPhone/iPad 的ppt, doc, xls, pdf文件无需转档不失真画面传输。

9.使用浏览器分享主讲者桌面 （BrowserSlides）支持 Android or iPhone/iPad 默认浏览器浏览老师投影画面。

10.支持主讲者桌面画面远程控制（SidePad）。
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	平板电脑
	1.用于信号控制无线操作。
2.16GB内置存储。
3.A8芯片64位架构。
4.屏幕：Retina 显示屏， 7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏， 2048 x 1536 分辨率，326 ppi。
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	企业级无线AP
	▲1.每个AP解决不低于50个移动终端的服务，拒绝多个AP达到50用户服务能力的解决方案；
2.物理接口：1 x 10/100/1000 Base-T全双工自适应以太网上连接口；1 x本地的RJ45串行控制台接口；
3.工作模式：支持无硬件控制器的虚拟化自组网集中控制管理；支持集中接受无线控制器的管理（瘦AP模式）；
4.天线类型：内置天线, 增益2.4G≥4dBi，5G≥4dBi；
5.工作频段：工作频段为2.400GHz～2.4835GHz以及5.725-5.850GHz；
6.发射功率：最大发射功率不大于20dBm，可根据部署密度自动调节；
7.远程管理：支持AP跨广域网通过IPSec VPN与控制器连结，连接至网络后自动与网管平台建立通信，获取配置参数；

提供AP管理平台软件；

8.接入用户能力：AP最大带宽支持能力≥1.3Gbps；1个AP需支持不少于50个并发用户接入能力，1小时内,进行文本信息、图片信息、视频等在线浏览（下载）应用不掉线，播放流畅；

9.供电模式：有外接电源接口，可外接12V DC电源适配器进行本地供电；支持标准802.3af PoE供电。
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	企业级无线路由
	1.产品类型：企业级无线路由器 

2.网络标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n

3.最高传输速率：450Mbps

4.网络接口：2个10/100/1000Mbps WAN口，3个10/100 /1000Mbps LAN口

5.VPN支持：支持

6.防火墙功能：内置防火墙，WDS功能支持WDS无线桥接，无线安全WEP，WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK

7.网络管理全中文Web网管，远程管理

8.最大能同时支持50用户。
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	全频主音箱
	1.要求音频领域的国际知名品牌
2.组成：
（1）低音单元不少于2只橡胶边环绕3.5寸
（2）中音单元不少于2只布边3.5寸
（3）高音扬声器不少于2只丝膜0.75寸球顶
3.八十零分之四十瓦（RMS /音乐功率）
4.声音规格
（1）频率响应-10分贝：130HZ〜20000HZ
（2）最大声压级（1米）：≥118分贝
▲（3）水平覆盖角度：≥180°
（4）垂直覆盖角度：≤60°（+ 20，- 40）
（5）系统灵敏度：≥93分贝
（6）保护：PTC上的高音喇叭
（7）分频点：≤2000赫兹
5.输入接口：Euroblock接口
6.箱体材质：自熄灭（HB级）高密度聚苯乙烯
7.含100V变压器匝
8.有电源旋转开关
9.直接连接到低阻抗喇叭线
▲10.所投产品的音箱、扬声器为同一品牌
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	功放
	1.要求音频领域的国际知名品牌；
▲2.与全频主音箱同一品牌；
3.具备快速响应和低失真功能
4.易于配置的立体声/单声道/桥模式
5.XLR输入连接器，Speakon NL4输出连接器
6.放大器规格
（1）输出功率：≥450瓦RMS立体声4
（2）输出功率：≥330瓦RMS立体声8
（3）输出功率：≥900瓦RMSΩ桥接
（4）频率响应-3分贝：20赫兹-20千赫
（5）信号/噪声速率：≥100分贝
（6）串扰：- 75分贝
（7）阻尼因子：＞200
7.输入区
（1）输入接口：XLR
（2）输入灵敏度：1.4 V（32–26分贝）dBm / V RMS
（3）输入阻抗：20 K，10 KΩ（平衡）Ω（不平衡）K
8.输出连接器：Speakon
系统参数
9.冷却：强迫
10.保护：直流，内部故障，输入过载，射频干扰，不匹配的负载，输出短路，热漂移，电源过流
11.功耗：≥350瓦               
12.提供CE认证、3C等认证。
	

	35
	调音台
	1. ≥16 通道带效果器调音台
2. ≥10话筒/线路输入，4立体声输入
3. ≥6单控动态压缩机(Ch 1-Ch.14)，4个立体声辅助返回
4. ≥4路固定EQ立体声线路通道
5. ≥4辅助发送每通道：2前置/后置推子切换
6. ≥24位DSP 99种预设效果
7.可扩展模块有：MP3播放模块
8.可扩展模块有:录音模块
9.可扩展模块有:蓝牙模块
10.调音台可通过扩展模块进行USB端口的电脑音频录制和播放
▲11.与全频音箱同一品牌
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	音频处理器
	一、要求音频领域的国际知名品牌；
二、功能描述
1.立体声反馈抑制器≥2×12组快速跟踪陷波滤波器
2.≥双28段图示均衡器
3.经典的dbx压缩器
4.≥120A分谐波合成器
5.2×3，2×4，2×5，2×6分频组合选择
6.立体声多段参数均衡器
7.立体声输出限幅器
8.音箱微调延时
9.粉红噪声发生器
10.Auto-EQ自动房间均衡补偿
11.设置JBL音箱和Crown功放的Setup Wizard（设置导航小精灵）功能
12.25个工厂预置/25个用户设置程式记忆库
13.2组输入，6组输出
14.RTA-M实时频谱分析议话筒输入设于面板，带幻像供电
15.24－Bit A/D转换器提供大于110dB的动态范围
16.具备LCD显示屏
三、模拟输入技术指标
1.输入数量：(1组)RTA话筒输入，(2组)线路输入
2.类别：电子平衡/RF滤波,XLR母
3.阻抗：>40kΩ
4.最大输入电平：＋20dBu
5.共模抑制比：>45dB
6.RTA话筒幻像供电：＋15VDC
7.RTA话筒等效输入噪声：<-110dBu,22Hz,-22kHz,150Ω
四、模拟输出技术指标
1.输出数量：（6组）线路输出
2.类别：电子平衡/RF滤波，XLR公
3.阻抗：120Ω
4.最大输出电平：＋20dBu系统特性：
5.动态范围：>110dB无计权，>107dB A计权
6.THD+噪声：0.002％，＋4dBu,1kHz,0dB输入增益
7.频响：20Hz-20kHz,±0.5dB
8.通道串音：<-110dB,一般120dB
9.输入至输出串音：<-110dB
10.延时：每输出通道10ms(共60ms    
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	无线话筒
	1.要求音频领域的国际知名品牌；
2.类型：无线鹅颈会议话筒；提供5英寸和10英寸不同长度的鹅颈选择；
3.可自动选择频率，具备自动发射机设置；
4.在24 MHz带宽中可选频率≥960个；
5.配备可拆卸式的1/4 波长天线；
6.微处理器，支持分集接收控制 ；
7.具备射频显示LED ，5段音量计；
8.具备多功能LCD状态显示屏，具备低电量指示灯，具备双色状态指示灯或单一颜色灯环；
9.具有可编程的静音开关，用于远端LED 和静音控制装置的逻辑输入∕输出；
10.具备频率和功率锁定功能；
11.机架设计，附有机架部件，也支持用于在机架以外的位置安放设备的防滑减震器；
12.支持心形和超心形指向性；
13.正常工作的环境要求范围
（1）工作温度：-18–57 °C (0–135 °F)
（2）储存温度：-29–74 °C (-20–165 °F)
（3）相对湿度：0–95%
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	电源时序器
	可级联不少于8路电源时序器，带有不少于3通讯串口、USB供电插口和不少于1个直通插座 
不少于8路交流220V电源输出 
3X6平方电源输入电缆 
通过前面板开关自动时序上电和时序关电 
上电和关电时序可随意调整，调整后的时序数据存储在电源时序器内 
通过通讯端口与电脑或中控机连接，用命令进行控制某路的加电或关，或对上电、关电时序调整， 
本机除了用开关启动上电或关电时序，还可以用命令启动上电时序或关电时序 电源时序器可以级联，即由多个电源时序器组成更多路的时序上电或关电，
▲最多可级联不少于255台，级联后可控制最多不少于2040路电源。
前面板对应每路配有通断LED指示灯，并且还有一个输入电源LED指示灯 
配备市电压显示屏，随时监控市电压的稳定性
标准USB插口提供5V电源（例如可连接USB照明LED灯） 
前面板额外配置不少于1个强电直通插座，为现场用电提供方便 
通讯串口：不少于一个RS-232和不少于两个RS-485 
控制和通讯的弱电电路带有光电隔离，可抗外部强磁干扰和防护瞬间大电流干扰 
电源输出插座为通用三芯插座，能适应市面上多数插头，并且里面的金属片为纯磷青铜材料，保证导电性能和弹力持久 
切换继电器选用进口的国际知名品牌，确保足够的每路开关次数和经久耐用
二、技术参数
输入电源：AC220V 50Hz 
电源容量：总容量220V，不少于30A；每路插座最大输出电流10A 
输入电源电缆：3X6平方纯铜RVV电缆 
控制路数：≥8路 
直通插座：≥1个 
插座：通用三芯插座(铜片为纯磷青铜) 
通断指示灯：不少于8个的LED灯(红色)，每路对应一个 
输入电源指示灯：一个LED灯(绿色) 
USB供电插座：1个(5V) 
上电时序和关电时序：可调整，调整范围：0-255秒 
通讯接口：RS-232和两个RS-485(IN和OUT，用于设备间级联，其中IN还可以做为接收命令通讯接口) 
尺寸(W×D×H)：440mm×215mm×48mm 
重量：≧4.45Kg
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	机柜
	1.20U 1000*600*600MM（高宽深）网络机柜，全框架结构

2.采用旋转式散热风口，外型更美观，散热更良好

3.符合19英寸标准

4.配可调节支撑地脚4只  行走脚轮4只

5.带豪华锁钢化玻璃前门一个。  

6.易卸散热型侧后门  

7.配定层板1块   

8.配专用PDU 6孔电源插座一个。

9.配6角机柜专用螺丝包1包，六角扳手一个。
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	教师计算机
	1.一体式计算机；
▲2.28英寸4.5K分辨率（4500 x 3000）PixelSense触摸显示屏；
3.第六代Intel Core i7处理器；
4.32GB内存；
5.GTX 965M/980M GPU；
6.≥1TB混合硬盘；
7.无极调节的“零重力铰链”支架，工作室模式可以下探调节到平面20度；
8.支持手写功能并配备相应输入设备；
9.配套无线鼠键；

10.其它：内置高清前置摄像头、麦克风阵列。
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	多屏控制计算机
	高性能计算机，允许兼容机，配置如下：

1.Intel酷睿i7-7700k CPU或更高。
2.16GB DDR4内存。
3.256GB固态硬盘+1TB机械硬盘。

4.GTX1080TI显卡。
5.23英寸液晶显示器。
6.配套无线鼠键。
7.电源：600W铂金电源。
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	多媒体控制讲台
	1.钢木结构喷塑讲台、豪华型，立式，采用优质冷轧钢板，钢木结构设计。

2.边角部位:平滑圆弧过渡，细缝接合均匀。

3.内部设计：含布线桥架，机架式存储仓，可放置中控主机、电脑主机、功放、交换机等标准机架式设备。

4.接口配备：配有VGA、电源、音频、视频、USB、RJ45等接口。

5.防盗设计：上移门、后柜门、小柜门均采用机械锁防盗设计。

6.散热设计：采用蜂窝式多孔散热设计,有利于讲台内设备的散热。
	


说明：

1.上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。
▲2.投标人必须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表或中文技术参数说明，并提供官网关于技术参数的介绍网址（以便评标委员会查询）。若未能提供以上资料，必须出具设备生产厂商（加盖设备生产厂商公章）的说明（关于无法提供以上资料原因，设备技术参数等），否则，按无效标处理。
▲3.要求多屏显示与控制、音频等系统各自及相关间集成顺畅、能发挥各自功能，由于各厂商具体解决方案存在差异，以上清单仅列出必备的设备，为实现系统功能必须但未列在上述清单中的设备，要求供应商自行补齐。
4.要求集成（不含装修），报价应包含所需的材料、相关的人员培训、人工、运输等费用。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	1.免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少 叁 年；

2.履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划；

2.售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作；

3.投标方应制定科学合理的技术人员培训方案，确保设备到位后我方技术人员能够科学、正确的使用此项目的相关设备；

4.保修期内每六个月能提供免检一次；

5.投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，2小时内电话响应，24小时内现场技术支持；承诺技术人员到达现场后2小时内修复故障，若不能修复的，为确保设备正常运行，4天内不能解决或提供备品备件每一次扣1000元质保金；

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 30天内交货，具体以合同为准。

地点：浙江师范大学指定地点  

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


