工作站等设备采购项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	工作站等设备采购

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	完成工作站、服务器等设备采购、安装、调试。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	服务器
	台
	4

	2
	交换机
	台
	1

	3
	软件授权许可
	套
	40

	4
	笔记本
	台
	1

	5
	激光打印机
	台
	14

	6
	显示器
	台
	1

	7
	显示器
	台
	5

	8
	高性能计算工作站
	台
	1

	9
	移动工作站
	台
	15


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术参数
	质量

标准
	验收方法及方案

	1
	服务器
	▲CPU：不低于Intel至强E5-2630V4*2
▲内存：不少于32GB 2400MT/s RDIMMs
▲硬盘：不少于6个300GB 15K RPM SAS热拔插硬盘
▲RAID卡：至少支持RAID 5
光驱：DVD
▲网卡：至少4个千兆以太网口，支持TOE，可聚合

电源：双热拔插冗余电源带电源线
其它：通用滑动导轨，支持第三方机柜
	行业标准
	（1）按设备的性能以及参数逐一测试；



	2
	交换机
	▲交换容量不少于250Gbps、包转发率不少于150Mpps

▲配置不少于48口千兆电、4口千兆光（非复用）

VLAN支持QinQ、灵活QinQ、选择QinQ、vlan translation、N:1 vlan translation、private VLAN、protocol VLAN

▲LACP至少支持3组，每组4个千兆电口聚合

内置 IPv4/IPv6 DHCP Server，支持IPv4/IPv6 DHCP Client、IPv4/IPv6 DHCP Relay、IPv4/IPv6 DHCP snooping

支持静态路由和RIP动态路由

支持增强型远程镜像（ERSPAN）

支持Security IP功能，保证远程管理的安全性

配置界面可显示中文信息帮助，支持中文网管

▲提供进网许可证
	行业标准
	

	3
	软件授权许可
	巨恒OVS虚拟桌面客户端许可：

支持不同硬件配置可以使用相同镜像
支持多个系统镜像，客户端可以菜单选择操作系统启动
支持本地硬盘系统镜像功能，后台数据自动更新，支持断点续传，无需人工管理、支持离线脱机使用
客户端系统支持: 主流操作系统
支持个人数据存储磁盘功能
支持对客户机进行远程开关机，重启等
支持对客户端的usb和usb存储设备进行管理控制
	行业标准
	

	4
	笔记本
	▲CPU：不低于I7-8550U
▲内存：不少于8G DDR4 2400
▲硬盘：不少于256G PCIE SSD
显卡：不低于NVIDIA GeForce MX150 GDDR5 2G
▲屏幕：13.3英寸FHD IPS
接口：至少含USB 3.0、USB Type C
附件：原厂包、鼠标
	行业标准
	

	5
	激光打印机
	▲打印技术：激光打印
打印质量（黑白）：不低于600x 600 dpi 分辨率
双面打印：是
标配端口：高速 USB 2.0 端口

打印幅面：A4
	行业标准
	

	6
	显示器
	显示器尺寸：27英寸
面板类型：IPS
分辨率：2560x1440
动态对比度：500万:1
静态对比度：1000:1
可视角度：178/178°
色域：98％以上
接口：DVI、HDMI、DP、MINIDP
	行业标准
	

	7
	显示器
	23英寸LED液晶显示器
	行业标准
	

	8
	高性能计算工作站
	▲处理器：不低于2颗Intel Xeon  E5-2690v4 2.6 2400 14C，最高可支持2颗E5-2699V4
▲主板芯片组：Intel C612或以上
操作系统：Linux
散热器：Z Cooler 蒸气散热
▲内存：不少于256GB DDR4-2400 RegRAM

▲硬盘：不少于2TB 7200 RPM SATA+256GB SSD，支持 PCIe接口SSD硬盘 连续读取速度≥2.1GB/s，连续写入速度≥1.5GB/s ，最多可支持四块NVMe标准PCIe SSD
光驱：9.5mm超薄DVDRW

插槽：≥3个PCIe G3×16 插槽，≥2个PCIe G3*8，≥1个PCIe G3*4，≥1个PCIe G2*1
▲显卡：原厂专业3D显卡，显存≥5GB GDDR5，带宽≥140 GBps，位宽≥160-bit，NVIDIA® CUDA™ 并行处理器核心数量≥1024，接口≥4*Display Port 1.2，支持PCIe 3.0插槽
网卡：集成至少两个Intel千兆以太网接口
端口：≥13个USB端口(要求至少8个USB3.0)，其中至少1个充电端口；2个PS/2口；麦克风接口；1个标准串口；可选1个IEEE1394b，2个 Thunderbolt-2接口，1个eSATA接口
机箱：可安装在机架中的迷你塔式，顶置提手，机箱免工具拆卸；全模块化内部结构
机箱安全要求：可选电磁锁和机罩传感器；可选带有kensington锁的安全线缆
输入设备：USB标准键盘、USB滚轮鼠标
▲电源：1125W 90%能效宽范围有源FC(200v输入电压下可达到1450W)
原厂管理软件：性能调优软件:可自动识别maya,3dmax等主流三维动画软件并针对三维软件智能优化BIOS设置/显卡驱动自动匹配更新；远程教学软件:在校内网或者虚拟专用网络内可顺畅的远程访问机房工作站进行复杂三维图形处理，远程传输数据压缩比不小于170：1（该软件与主机同一品牌）
附带软件：视频编辑软件（提供正版光盘介质）:3D立体视觉编辑/4K超高清编辑/快速字幕创建/一键式特效模板/即插即用的移动库模式/专业配音工具（推荐索贝M10）
认证及环保：通过CCC认证、CECP认证、SEPA认证；服务体系通过CCCS认证；
	行业标准
	

	9
	移动工作站
	▲显示屏：17.3英寸；4k IPS背光显示屏；可选支持触摸

▲CPU：不低于英特尔(R)酷睿™四核处理器i7-7700HQ；可支持E3-1535 V6 处理器

▲内存：不少于32GB 2133MHz DDR4；最大支持64GB；可选ECC（仅支持Xeon处理器）或non-ECC内存；4个内存插槽

▲硬盘：不少于1T SATA硬盘+256G SSD硬盘；支持2个M.2 SSD，可选PCIe SSD；支持2个HDD.支持RAID。

▲显卡：不低于NVIDIA Quardro P3000M（6GB 显存）

网卡：集成100/1000MB自适应网卡

无线通信：无线网卡及蓝牙4.0

声卡：集成，支持杜比音效

摄像头：HD720P高清摄像头

读卡器：4合1读卡器；支持UHS-II SD读卡器

光驱：可选DVD刻录光驱

定位设备：六键式触控板及指点杆

键盘：全尺寸防泼溅键盘，带数字小键盘，笔记本底部带有液体导流孔

安全：按压式指纹识别设备，可实现指纹登录操作系统

接口：≥4*USB3.0接口，Mini DisplayPort接口，HDMI接口，RJ45接口， 麦克风&耳机组合接口；2个USB Type-C/Thunderbolt 3

色彩矫正：可选x-Rite色彩矫正

电池 ：≥8芯锂电池，≥96Whr

重量：含6芯电池≤3.3Kg

材质：玻璃纤维外壳，镀锌合金转轴

操作系统：原厂预装正版Windows 7操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查。
	行业标准
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  三   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30   天内交货

地点： 浙江师范大学校内指定地点                     


