人脸识别系统项目谈判需求

一、项目要求

	项目名称
	人脸识别系统

	采购内容
	人员通道、双机芯中间道、控制器主板套件、人脸比对组件（一体式）、设备基础接入对接系统、系统集成安装

	单位及数量
	2套

	主要功能及用途
	1.进出都可人脸识别；
2.需要与浙江师范大学校园一卡通兼容；设备支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性；
3.设备支持多种比对模式：人脸、刷卡+人脸、智能（人脸、刷卡+人脸自动切换）；
4.设备支持学习模式，首次刷身份证做人证比对后，设备学习人脸数据信息，后续可直接刷人脸比对通过；
5.支持室外防水使用；
6.设备支持在断网模式下，单机运行比对，只要提前经过平台下发或者USB导入数据，可以在本机上进行（卡、证）等信息与人脸数据验证，然后输出语音提示及界面文字显示；
7.设备支持单机使用，可以在设备对身份证和人脸数据进行验证，然后输出语音提示及界面文字显示；
8.设备支持联网运行比对，可本地比对后传输给后端平台或者公安身份证信息库进行核验,然后输出语音提示及界面文字显示；
9.设备支持本地事件导出，黑名单、人脸库、数据导入；
10.设备支持本地登录后管理、查询、设置设备参数、数据导入导出；
11.设备支持网络通信，上传比对结果及抓拍照片；
12.设备支持串口通信接入门禁设备实现权限管理。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	仪器名称
	单位
	数量

	1
	人员通道-右边道
	台
	2

	2
	人员通道-左边道
	台
	2

	3
	双机芯中间道
	台
	2

	4
	控制器主板套件
	套
	4

	5
	人脸比对组件（一体式）
	台
	8

	6
	设备基础接入对接系统
	套
	1

	7
	系统集成安装
	套
	1


三、技术需求表
	序号
	仪器名称
	技术参数


	1
	人员通道-右边道
	1500mm*280mm*990mm/通道宽度550mm—1100mm/通行速度30-40人每分钟/6对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外；
通道为翼闸箱体，采用厚度不低于1.5mm的304不锈钢拉丝框体，门翼采用有机玻璃材质；

	2
	人员通道-左边道
	1500mm*280mm*990mm/通道宽度550mm—1100mm/通行速度30-40人每分钟/6对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外；
通道为翼闸箱体，采用厚度不低于1.5mm的304不锈钢拉丝框体，门翼采用有机玻璃材质；

	3
	双机芯中间道
	1500mm*280mm*990mm/通道宽度550mm—1100mm/通行速度30-40人每分钟/6对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外；
通道为翼闸箱体，采用厚度不低于1.5mm的304不锈钢拉丝框体，门翼采用有机玻璃材质；

	4
	控制器主板套件
	32位处理器，上行TCP/IP、RS485，
下行RS485、维根、232串口，
225mm(L) x 180mm(w) x 15(H)，
内置安装在通道箱体内；
▲需要与浙江师范大学校园一卡通兼容；

	5
	人脸比对组件（一体式）
	▲设备应支持7寸显示屏,屏幕比例16:9，屏幕分辨率1366*768，
▲设备支持居民身份证、mifare（Mifare）卡、人脸（1000张）；
设备应支持200万摄像头，面部识别距离0.3m-1m；适应1.4m—1.9m身高范围；
▲设备应支持1:1比对时间≤1S/人，人脸验证准确率≥99%；
设备应支持显示软件界面及操作提示，人脸框实时检测人脸校准，方便用户校准。
设备支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性。
▲设备支持多种比对模式：人脸、刷卡+人脸、智能（人脸、刷卡+人脸自动切换）
设备支持学习模式，首次刷身份证做人证比对后，设备学习人脸数据信息，后续可直接刷人脸比对通过。
支持室外防水使用,进出门人脸识别。
设备支持在断网模式下，单机运行比对，只要提前经过平台下发或者USB导入数据，可以在本机上进行（卡、证）等信息与人脸数据验证，然后输出语音提示及界面文字显示。
设备支持单机使用，可以在设备对身份证和人脸数据进行验证，然后输出语音提示及界面文字显示。
设备支持联网运行比对，可本地比对后传输给后端平台或者公安身份证信息库进行核验,然后输出语音提示及界面文字显示。
▲设备支持本地事件导出，黑名单、人脸库、数据导入。
设备支持本地登录后管理、查询、设置设备参数、数据导入导出。
设备支持网络通信，上传比对结果及抓拍照片。
设备支持串口通信接入门禁设备实现权限管理。

	6
	设备基础接入对接系统
	实现，宿舍人员管理系统的设备接入；为上层系统提供接口，对接应用平台及教务系统平台，提供基础数据；

	7
	系统集成安装
	（1）包含本项目所需的所有线材（室内网线、电源线等）；
（2）包含本项目所需所有管材；
（3）包含设备安装调试、管道开挖回填、脚手架搭建等；。

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	按设备功能要求及技术指标逐项确认验收

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	质保期：  壹  年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   40  天内交货

地点：   浙江师范大学留学生公寓（启明公寓4幢和国际交流中心留学生公寓）

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在接到用户维修通知后，4小时内作出响应，3个工作日内上门服务，并连续工作，直至货物达到合同规定的技术性能为止。


