 音乐厅灯光设备 项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	音乐厅灯光设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	1.音乐厅演出照明；2.塑造人物形象；3.创造剧中需要的空间环境；4.显示时空转换；突出戏剧矛盾冲突和加强舞台节奏；6.丰富艺术感染力；7.配合舞台特技等。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电脑摇头图案灯
	台
	8
	

	2
	电脑摇头光束灯
	台
	24
	

	3
	LED PAR灯
	台
	64
	

	4
	灯光灯控制台
	台
	1
	

	5
	信号放大器
	台
	4
	

	6
	电源线
	米
	5000
	

	7
	DMX512信号线
	米
	1500
	

	8
	电源接插件
	个
	60
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	电脑摇头图案灯
	1.音乐厅演出照明；2.塑造人物形象；3.创造剧中需要的空间环境；4.显示时空转换；突出戏剧矛盾冲突和加强舞台节奏；6.丰富艺术感染力；7.配合舞台特技等。
	▲1、采用SHARXS SIRIUS HTI 330新型一体化光源，平均寿命≥1500H 

▲2、色温可调； 

3、光束/图案≥6倍线性变焦
4、5~100%线性光圈
5、0~100%线性调光
6、≥1个独立旋转棱镜

7、柔光≥2倍线性变焦
8、机械频闪速度每秒≥1-18次
9、≥1个旋转图案盘，5个旋转图案+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能，带双向旋转功能； 

10、≥1个固定颜色轮，7个色片+白圆，可半色效果、变速双向彩虹效果
▲11、水平扫描≥ 540°，垂直扫描≥270°，8或16 bit精度扫描
12、内置连续循环充电式电池,可离电设置功能数据

13、远程休眠功能，灯具断开信号时在设定时间内自动进入休眠状态
14、DMX512信号传输，RDM双向控制技术
15、≥3个DMX通道模式选择

16、执行标准：符合GB7000．217-2008质检标准，通过CE认证；
	行业标准
	设备安装调试到位后进行验收
	由专家组按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收。

	含光源、信号线、电源线、灯钩、保险链、说明书　

	2
	电脑摇头光束灯
	1.音乐厅演出照明；2.塑造人物形象；3.创造剧中需要的空间环境；4.显示时空转换；突出戏剧矛盾冲突和加强舞台节奏；6.丰富艺术感染力；7.配合舞台特技等。
	▲1、采用OSRAM SIRIUS HRI 330W 新型一体灯泡，平均寿命≥1500H；

▲2、色温可调；

3、平行光束角度≤0°~4°；

4、0~100%线性调光；

5、机械频闪速度每秒≥1-18次；

6、1≥个固定颜色轮， 14个色片+白圆，半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果；

7、≥1个旋转图案轮， 8个旋转图案+白圆，可变速抖动/双向流动效果；

8、≥1个固定图案轮， 12个固定图案+白圆，可变速抖动/双向流动效果；

9、2个独立的旋转棱镜、棱镜可重叠；

10、电子线性高清调节；

11、独立的雾化效果；

▲12、水平扫描角度≥540°,垂直扫描角度≥270°；

13、采用LCD液晶中英文显示界面；

14、内置可充电式电池,无需连接电源即可操作界面设置功能数据；

15、远程休眠功能，灯具断开信号时在设定时间内自动进入休眠状态；

▲16、DMX512信号传输，RDM双向控制技术；

17、≥3个控制通道模式选择。
18、执行标准：符合GB7000．217-2008质检标准，通过CE认证；
	行业标准
	设备安装调试到位后进行验收
	由专家组按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收
	含光源、信号线、电源线、灯钩、保险链、说明书

	3
	LED PAR灯
	1.音乐厅演出照明；2.塑造人物形象；3.创造剧中需要的空间环境；4.显示时空转换；突出戏剧矛盾冲突和加强舞台节奏；6.丰富艺术感染力；7.配合舞台特技等。
	▲1、采用优质LED光源，单颗≥5W，数量≥48颗，光源寿命≥50000小时；

2、7200K~3200K线性色温调节；

▲3、光束角度： 35°；

4、0~100%线性调光；

5、电子频闪1-25Hz ；

6、≥2个控制通道模式选择；

▲7、高强度压铸铝≥IP67；

8、工作环境：≥ -40°C～45°C。
	行业标准
	设备安装调试到位后进行验收
	由专家组按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收
	含光源、信号线、电源线、灯钩、保险链、说明书　

	4
	灯光灯控制台
	控制各类电脑等及常规灯
	1、内置≥15.4寸高亮触摸屏；

2、可扩展一个≥17寸触摸屏；

3、支持Art-Net扩展，共支持12个DMX接口-6144通道；

▲4、≥20个场景及跑灯主控；

▲5、≥1000个的虚拟重放；

▲6、≥10个宏按钮和宏库；

7、支持CITP多媒体素材协议；

8、≥1000个世界主流灯具灯库，并内置Personality Builder灯库写入软件。
	行业标准
	设备安装调试到位后进行验收
	由专家组按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收
	含信号线、电源线、说明书

	5
	信号放大器
	对灯光控制信号进行放大
	▲1、数字信号类型：DMX512/1990 1路输入，1路直通输出（非隔离）；
▲2、≥8路光隔离信号分配输出；

3、各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V ；

4、数字信号指示灯；

5、电源：AC200-240V, 50-60Hz。
	行业标准
	设备安装调试到位后进行验收
	由专家组按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收
	含信号线、电源线、说明书

	6
	电源线
	
	3X2.5mm2,
▲三芯阻燃软电缆
	行业标准
	设备安装调试到位后进行验收
	由专家组按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收
	

	7
	DMX512信号线
	
	3X0.5mm2,
▲三芯阻燃软信号线
	行业标准
	设备安装调试到位后进行验收
	由专家组按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收
	

	8
	电源接插件
	
	▲工业插防水16A
	行业标准
	设备安装调试到位后进行验收
	由专家组按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收；按照企业产品说明书进行产品验收
	


备注：

投标时自行提供符合招标文件技术参数要求的330W电脑摇头图案灯、330W电脑摇头光束灯、LED PAR灯等样灯供测试，样品将封样作为最终中标单位供货样本。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  贰   年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15 天内交货

地点：   浙江师范大学音乐学院                         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，24小时内现场技术支持。若不能修复的，在3天内解决或提供备品备件。保修期内每年至少提供一次巡检。


