  纳米自动合成系统  项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	全自动纳米合成仪

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	详见设备清单

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	1
	全自动纳米合成仪
	690mm×530mm×505mm
	台
	1


三、技术需求表
	序号
	设备

名称
	
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准
	验收方法及方案
	备注

	1


	全自动纳米合成仪
	
	高效、高质量、可重复制备无机材料的纳米自动化合成仪器
	参数名称
详情
单  位
▲反应试剂容量

100~500
mL

▲温度控制范围

30~330

℃
温度控制精度

0.02
℃
▲升/降温速度

0.5~30

℃/min

搅拌速度可控范围

4000
rpm

搅拌速度控制精度

±0.5
rpm

▲气压可控范围

-100~100
KPa

气压控制精度

±10
Pa

▲气体可控流速范围

0 ~ 200
m
/min

气体流速控制精度

±±0.01
mL/min

液体滴加量范围

2~100
mL

液体滴加精度

±1
μL

材料尺寸控制精度

1

%

尺寸监测精度

0.2

nm

工作电压

220

V

最大额定功率

2.5

kW

▲外形尺寸

690×530×505
mm


	符合国家或行业标准
	按设备性能以及具体参数逐一测试验 收
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   2  年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  20   天内交货，货到后3日内开始组织安装

地点： 浙江师范大学指定地点            


