浙江师范大学标准化考点建设项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  本科教学部  

一、项目要求

	项目名称
	浙江师范大学标准化考点建设

	采购内容
	详见设备需求清单

	单位及数量
	详见设备需求清单

	主要功能及用途
	标准化考场设备，符合国家教育考试网上巡查系统技术规范，满足我校考场要求。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	SIP路由转发分发服务器
	台
	3
	

	2
	教育考试网上巡查系统软件
	套
	1
	

	3
	巡查系统存储设备
	套
	5
	

	4
	硬盘
	块
	80
	

	5
	存储软件
	套
	1
	

	6
	管理电脑1
	套
	4
	

	7
	管理电脑2
	套
	1
	

	8
	高清网络半球
	台
	300
	

	9
	拾音器
	台
	298
	

	10
	辅材
	套
	300
	

	11
	系统集成
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数
	质量标准
	验收方法及方案
	备注

	1
	SIP路由转发分发服务器
	
	▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；

采用SIP信令直传控制，编解码设备硬件底层支持SIP协议，可直接响应SIP指令，这样就能减轻给单台设备的处理压力、保证系统的稳定。需具有动态路由功能；

支持SIP2.0协议（RFC3261），SDP协议（RFC2327）和其它的SIP关键扩展；SIPURI统一命名规则、分级命名、联合定位；

SIPURI组、用户、树形列表管理；SIP终端的接入认证功能，SIP终端访问呼叫过程控制，SIP终端远程访问权限控制；

建立SIP路由器间的信任关系；支持脚本路由配置；

完整的NAT穿越支持；

支持负载均衡和冗余合并；

提供目录列表服务；支持会话保持和取消保持。

▲现场演示，需至少与浙江省考试院或金华市招生办的网上巡查系统平台实现互联互通。
	国家标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测等
	

	2
	教育考试网上巡查系统软件
	
	▲须与SIP路由转发分发服务器统一品牌

▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。

▲视频监控：提供视频源搜索、视频源列表、轮视预案、地图漫游等多方式选择视频源，播放视频。对播放的视频提供PTZ控制，PTZ控制与用户级别关联，高级用户享有优先控制权，释放控制后云台自动复位。

快速检索：可以只输入考场的拼音缩略字母，就可以查到需要查找的考场。

本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储。

录像回放：查询时间段录像，明晰录像文件信息，回放录像。对回放实现播放控制、快照、录像等操作。

报警联动：报警产生后，在客户端提示报警信息，播放联动视频，在地图上定位报警位置。

资源管理：集中统一配置管理系统资源，如设备、通道、区域等。

用户管理：管理用户信息、用户权限，实现不同用户的不同操作权限和管理权限。

实现考场信息的远程更改和维护：由于在《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》设计之初没有考虑考场信息传递的远程接口，利用统一的SIP-URI编址，在后台数据库实现SIP-URI和考场编号等信息的对应关系，只要SIP-URI不变，考场编号等信息可以根据当年的编号情况在远程更新，减少大量的管理工作量。

报表统计：收集分析系统运行数据，提供图表结果（如：用户操作）。

设备巡检：检测设备运行状态，查询统计设备异常。

本地录像：完成前端采集的视频图像数据和音频数据的存储管理、数据备份。可以对软件平台所切换控制的所有视频进行本地录像存储。
	行业标准
	
	

	3
	巡查系统存储设备
	
	▲须与SIP路由转发分发服务器统一品牌

▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；

支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像；

支持集中存储控制查看当前系统内正在录像的列表（包括手动和任务录像）；

支持任务列表维护系统内的任务，并根据任务的状态进行启动或关闭操作；

支持集中存储查询，查看系统内所有的录像记录，并可进基于http的下载和播放；

支持录像完整性查询，查询通道在某段时间内录像的完整性；

支持补录列表记录在录像的过程中，通道发生断流的时间段，并进行录像下载或删除操作；

支持对系统和用户的操作进行记录；

支持SIP集中存储配置，对sip路由信息和系统参数的配置；

支持通过LDAP可以快速访问其他系统；

支持Raid0,1,5数据保护

★考虑一定冗余，整套存储设备需支持接入250路720P视音频录像，每路视音频满足15×12小时不间断录像，前端网络摄像机采用视音频直存直接存入存储设备，勿须额外配置存储服务器。
	国家标准
	
	

	4
	硬盘
	
	2TB企业级
	国家标准
	
	

	5
	存储软件
	
	▲须与SIP路由转发分发服务器统一品牌

▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；

支持通道列表查看系统内的通道状态，并可手动开启录像；

支持集中存储控制查看当前系统内正在录像的列表（包括手动和任务录像）；

支持任务列表维护系统内的任务，并根据任务的状态进行启动或关闭操作；

支持集中存储查询，查看系统内所有的录像记录，并可进行基于http的下载和播放；

支持录像完整性查询，查询通道在某段时间内录像的完整性；

支持补录列表记录在录像的过程中，通道发生断流的时间段，并进行录像下载或删除操作；

支持对系统和用户的操作进行记录；

支持SIP集中存储配置，对sip路由信息和系统参数的配置；

支持通过LDAP可以快速访问其他系统；支持磁盘信息查询，查看服务器内的磁盘大小,可用空间信息；

支持Ws录像服务，提供录像的手动开始/关闭的webservice接口；
	行业标准
	
	

	6
	管理电脑1
	
	商用台式机，处理器：第三代IntelCorei73770(3.4GHz/L38M)；总线技术：DMI(5.0GT/s)；主板/芯片组：IntelQ77；内存类型：8GBDDR3；硬盘类型：500GBSATA硬盘；显示器：24寸宽屏液晶；显卡：板载IntelHD4000PCI-EX16、独立1GB显卡，接口标准,支持DirectX10.1；键盘/鼠标
	国家标准
	
	

	7
	管理电脑2
	
	便携式，处理器：第三代IntelCorei7-3537U(2.0GHz/L34M)；核心/线程：双核心/四线程；核心架构：IvyBridge；加速技术：支持TurboBoost睿频技术,3.1GHz；二级缓存：L2512K；三级缓存：L34M；主板芯片组：IntelQS67；系统总线：5GT/S；内存：8GBDDR31600；硬盘：256GBSSD固态硬盘；显示屏：LED背光；屏幕尺寸：13.3英寸；分辨率：1920×1080显卡芯片：IntelHD4000；显卡性能：支持DirectX11音频系统：内置音效芯片；802.11a/b/g/n无线网卡,蓝牙4.0；内置10-100-1000M网卡；背光键盘，触摸板；电池类型：6芯锂电池,4700mAH；
	国家标准
	
	

	8
	高清网络半球
	
	▲技术标准必须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；

1/3英寸130万像素CMOS；ICR日夜切换；2.8~12mm变焦镜头；自动增益，自动白平衡；电子快门：1/3～1/10000；支持MPEG4、MPEG2编码；

1路音频输入接口，1路音频输出接口；1路报警输入接口，1路报警输出接口；1路10/100M以太网，RJ45接口；

支持SD卡存储；DC12V供电
	国家标准
	
	

	9
	拾音器
	
	采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，清晰自然。

自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。

内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。

2.5Vp-p输出信号幅度

80平方米的拾音面积，有效距离可手动调节

具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD静电防护等

直流12V供电

频率响应：20Hz～20KHz，灵敏度-35dB，音频采集方向全指向性
	国家标准
	
	

	10
	辅材
	
	包含电源线、网线、音频线、水晶头、音频头、PVC线槽、三口插座、12V开关电源及其他工程配件
	行业标准
	
	

	11
	系统集成
	
	安装、调试整套考试巡查系统，符合教育部标准化考场技术规范。

▲与浙江省考试院考试和金华市招生办巡查系统实现互联互通，保证能在金华市招生办和浙江省考试院考试指挥中心显示考场画面。
5年100M专线对接金华市招生办和浙江省考试院巡查系统专网。
	行业标准
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：五年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后15天内交货

地点：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学校内

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、▲必须承诺保证在所有国家教育考试期间系统的正常运行，5年服务期内在所有国家教育考试期间有专门技术人员在我校驻守。
2、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。
3、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

4、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，质保期内提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，1小时内提供现场技术支持，4小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。

	备品备件及耗材等要求
	（已纳入评标报价的项目除外）


