招标需求
编号：ZB2017024 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	行政中心报告厅全彩显示屏等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	行政中心报告厅主席台布景和背景播放，会议视频、会议内容（如PPT）及其他文件播放。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	室内P2.5全彩（报告厅主席台）
	套
	1
	2.5mm三合一表贴全彩色，49.6128平方米，净尺寸9.12m*5.44m

	02
	室内P2.5全彩（报告厅主席台两侧）
	套
	2
	2.5mm三合一表贴全彩色，单块6.4512平方米，净尺寸：3.36m*1.92m，每侧各一块

	03
	视频转换发送系统
	套
	6
	带载范围250万像素

	04
	视频转换接收系统
	套
	327
	带载范围3.2768万像素

	05
	软件系统
	套
	3
	制作软件、播放软件、编辑软件

	06
	便携式计算机
	台
	2
	I7-6500U/8GDDR3内存/360G固态硬盘/2G独立显卡/14寸LED背光IPS雾面防眩光屏 分辨率达1080P/W7专业版

	07
	视频处理器
	台
	5
	高清视频处理器（带载范围230万像素）

	08
	多窗口拼接级联设备
	台
	1
	详见技术参数表

	09
	结构框架
	套
	1
	镀锌钢结构+加强型铝型材+亚光不锈钢包边

	10
	配线、配件、耗材等周边材料
	批
	1
	5*10YJV国标电缆线、超五类信号线的布设及辅材

	11
	配电箱
	套
	1
	

	12
	65寸液晶高清显示器
	台
	2
	详见技术参数表


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	01
	室内P2.5全彩（报告厅主席台）
	一、像素单元

▲1. 物理点间距：2.5mm

2. 物理密度：160000点/m2

3. 白平衡最大发光亮度：1200cd/m2

4. 单元尺寸： 160mm×160mm

5. 分辨率：64点×64点

6. 像素1R1G1B

1) 红
封装型号：2121黑色，波长： 625±2.5nm，典型值亮度：150mcd
2) 绿

封装型号：2121黑色，波长：520±2.5nm，典型值亮度：580mcd
3) 蓝

封装型号：2121黑色，波长：470±2.5nm，典型值亮度：135mcd 
▲7. 像素封装：99.99%金线封装，需为大型上市企业产品，（如有必要，使用单位将在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构进行鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任）
8. 最小视距：≥4m

9. 最佳视距：屏体高度乘3

10. 有效视距：屏幕面积乘30

11. 最佳视角：水平140度，垂直±60度
12. 环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃  工作 -20℃ ～ +50℃
13. 驱动器件：采用LED专用驱动器件

14. 驱动方式：恒流驱动1/32扫描

▲15. 刷新频率： ≥2600HZ（保证在电视直播摄像机拍摄下屏幕无水波纹显示）

16. 单元模组结构:灯驱合一

17. 信号输入：数字

18. 电源输入：220V

19. 相对湿度：≤90～95%

20. 开关电源：超薄5V300W（厚度薄，能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强，风机强制制冷，低噪声，固定开关频率100KHZ 保护功能：过载/短路保护；100%满载高温老化，尺寸：≤218*117*30.5mm）
▲21. 线路板：四层线路板，专业防腐处理（线路板刷多道三防漆处理，具备良好的耐高低温性能；其固化后需成一层透明保护膜，可在诸如含化学物质、震动、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。具备优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐 蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能。）
22. 工作电压： 直流5V

23. 最少工作无故障时间:1000小时

24. 寿命:10万小时

▲25. 灰度等级 ：红、绿、蓝各14bits

26. 显示颜色：16亿种以上

27. 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示

28. 亮度调节：256 级手动/自动

39. 输入信号：HDMI,DVI/VGA，视频(多种制式)，RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO，YpbPr(HDTV)

30. 切换要求：支持无缝切换，淡入淡出切换，融合切换

31. 亮度衰减率(工作3 年)：≤5％

32. 连续失控点：0

33. 平均无故障时间：≥1万小时

34. 离散失控点：＜0.0001，出厂时为0
35.平整度：上下平整度≤0.2mm（以权威检测报告数值为准，检测费用全部由中标方承担）
▲36. 对地漏电流：在1.1倍额定电源电压下，产品的电源线对金属外框间的对地漏电流，不超过2.1mA/㎡（交流有效值）；投标时需提供由国家质检总局批准（建设）的LED应用产品质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖原厂公章）

▲37. 抗电强度：在电源开关处于通的位置，在交流电源输入端与金属外框间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，不应发送绝缘击穿；投标时需提供由国家质检总局批准（建设）的LED应用产品质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖原厂公章）

38. 防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷
39.固定钢结构需承诺在中标后根据现场实际承重能力出具专业钢结构图纸，经使用单位认可后按图施工，钢结构材料需采用国标镀锌钢材料，抗震等级需达到8级标准。 

▲二、系统的安全性保证：

本次项目的屏体品牌及规格必须通过强制性CCC认证及经CNAS认可的检测机构出具的防火阻燃等级（最高等级V-0）报告。
	

	03
	室内P2.5全彩（报告厅主席台两侧）
	一、像素单元

▲1. 物理点间距：2.5mm

2. 物理密度：160000点/m2

3. 白平衡最大发光亮度：1200cd/m2

4. 单元尺寸： 160mm×160mm

5. 分辨率：64点×64点

6. 像素1R1G1B

1) 红
封装型号：2121黑色，波长： 625±2.5nm，典型值亮度：150mcd
2) 绿

封装型号：2121黑色，波长：520±2.5nm，典型值亮度：580mcd
3) 蓝

封装型号：2121黑色，波长：470±2.5nm，典型值亮度：135mcd 
▲7. 像素封装：99.99%金线封装，需为大型上市企业产品（如有必要，使用单位将在验收时随机抽取单元模组，寄往国内权威检测机构进行鉴定，如结果不符，中标企业将承担相关法律责任）
8. 最小视距：≥4m

9. 最佳视距：屏体高度乘3

10. 有效视距：屏幕面积乘30

11. 最佳视角：水平140度，垂直±60度
12. 环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃  工作 -20℃ ～ +50℃
13. 驱动器件：采用LED专用驱动器件

14. 驱动方式：恒流驱动1/32扫描

▲15. 刷新频率： ≥2600HZ（保证在电视直播摄像机拍摄下屏幕无水波纹显示）

16. 单元模组结构:灯驱合一

17. 信号输入：数字

18. 电源输入：220V

19. 相对湿度：≤90～95%

20. 开关电源：超薄5V300W（厚度薄，能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强，风机强制制冷，低噪声，固定开关频率100KHZ 保护功能：过载/短路保护；100%满载高温老化，尺寸：≤218*117*30.5mm）
▲21. 线路板：四层线路板，专业防腐处理（线路板刷多道三防漆处理，具备良好的耐高低温性能；其固化后需成一层透明保护膜，可在诸如含化学物质、震动、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。具备优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐 蚀、防老化、防霉、防零件松脱及绝缘耐电晕等性能。）
22. 工作电压： 直流5V±10％

23. 最少工作无故障时间:1000小时

24. 寿命:10万小时

▲25. 灰度等级 ：红、绿、蓝各14bits

26. 显示颜色：16亿种以上

27. 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示

28. 亮度调节：256 级手动/自动

39. 输入信号：HDMI,DVI/VGA，视频(多种制式)，RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO，YpbPr(HDTV)

30. 切换要求：支持无缝切换，淡入淡出切换，融合切换

31. 亮度衰减率(工作3 年)：≤5％

32. 连续失控点：0

33. 平均无故障时间：≥1万小时

34. 离散失控点：＜0.0001，出厂时为0

35.平整度：上下平整度≤0.2mm（以权威检测报告数值为准）
▲36. 对地漏电流：在1.1倍额定电源电压下，产品的电源线对金属外框间的对地漏电流，不超过2.1mA/㎡（交流有效值）；投标时需提供由国家质检总局批准（建设）的LED应用产品质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖原厂公章）

▲37. 抗电强度：在电源开关处于通的位置，在交流电源输入端与金属外框间施加1500V（交流有效值）、50Hz的试验电压1min，不应发送绝缘击穿；投标时需提供由国家质检总局批准（建设）的LED应用产品质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖原厂公章）

38. 防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷
39.固定钢结构需承诺在中标后根据现场实际承重能力出具专业钢结构图纸，经使用单位认可后按图施工，钢结构材料需采用国标镀锌钢材料，抗震等级需达到8级标准。

▲二、系统的安全性保证：

本次项目的屏体品牌及规格必须通过强制性CCC认证及经CNAS认可的检测机构出具的防火阻燃等级（最高等级V-0）报告。
	

	03
	视频发送系统
	1. 输入分辨率 ： 1920×1200，2048×1152，2560×960

2. 带载能力 ： 230万像素

3. 供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ

4. 控制方式 ： USB接口控制

5. 视频接口 ： HDMI / DVI

6. 音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入

7. 视频格式 ： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4

8. 输出接口 ： 四网口

9. 视频源位深 ： 8/10/12bit

10. 光探测头 ： 1路
	

	04
	视频接收系统
	1. 集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 

2. 单卡输出 RGB 数据 24 组； 

3. 单卡带载像素为 256×226； 

4. 支持配置文件回读； 

5. 支持温度监控. 

6. 支持网线通讯状态检测； 

7. 支持供电电压检测； 

8. 支持高灰度高刷新； 

9. 支持逐点亮色度校正； 

10. 支持接收卡预存画面设置；
	

	05
	软件系统
	制作软件、播放软件、编辑软件
	

	06
	便携式计算机
	I7-6500U/8GDDR3内存/360G固态硬盘/2G独立显卡/14寸LED背光IPS雾面防眩光屏 分辨率达1080P/W7专业版
	

	07
	视频处理器
	1. 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr， 1 路选配 SDI；输出端口包括1路SDI环路，1路VGA监视，1路DVI环路，1路VGA环路，4路网口输出，无限级联串口输入输出，接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。 

2. 无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成，这就是我们所倡导的“司机点屏”！ 

3. 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短舞台准备时间； 

4. 提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面； 

5. 画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 

6. 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的安装和控制； 





























































































































7. 采用 G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 

8. 支持新一代逐点校正技术，校正过程快速高效； 

9. 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原； 

10. HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入； 

11. 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 

12. 视频输出带载能力：230万像素，支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4

▲为保证系统的兼容性，本项目的视频控制系统与拼接处理设备应为同一品牌，投标时出具同一品牌证明文件。
	

	08
	多窗口拼接级联设备
	1) 要求具有完备的视频输入接口，包括 2路CVBS，2路VGA，1路HDMI，3路DVI, 支持一路DVI Loop; 
2) 支持3路DVI输出，其中一路为预览输出，另外两路拼接输出，最大输出分辨率可达3840x1200@60Hz；
3) 输入分辨率最大支持1920×1200@60Hz，且向下兼容；
4) 支持最多同时开三个窗口，每个窗口最大分辨率可达3840x1200，并且支持一路OSD，可以选择以图片或文字方式叠加；
5) 窗口的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制；
6) 预监接口支持四宫格预监四路视频；
7) 支持 16 个用户场景，可直接调用，方便使用；
8) 具备强大的图像处理功能，配合专业的图像控制软件，具备友好的人机界面;
9) 提供多种输入源切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画面；
10) 一个直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。
▲为保证系统的兼容性，本项目的视频控制系统与拼接视频处理设备应为同一品牌，投标时出具同一品牌证明文件。
	

	09
	结构框架
	国标镀锌钢结构+亚光不锈钢包边（主席台屏幕结构应充分考虑设备的维护便捷、散热空间和外观协调一致性，中标后出具专业钢结构图纸，经使用单位认可后方可按图施工，固定安全需达到抗震8级要求）。
	

	10
	配线、配件、耗材等周边材料
	5*10YJV国标电缆线、超五类信号线的布设及辅材
	

	11
	配电箱
	根据项目需求定制（50千瓦，触摸式智能开关，元器件使用施耐德产品）
	

	12
	65寸液晶高清显示器
	▲1. 能效等级：二级能效及以上；
2. 屏幕尺寸：65英寸；
3. 屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160）；
4. HDR显示：支持；
5. 屏幕比例：16:9；
6. 背光源：LED；
7. 背光方式：直下式；
8. 刷屏率：60HZ；
9. 扫描方式：逐行扫描；
10. 响应时间：6ms；
11. 操作系统：深层优化的安卓5.1系统；
12. CPU：强劲64位4核A53 4K电视专用芯；
13. VPU：4核；
14. GPU：高性能双核Mali-T860 4K图像处理器；
15. 内部存储空间：8GB高速闪存；
16. 音频系统：DTS音响系统、杜比音响系统；
17. 扬声器数量：2个；
18. 输出功率：2*9W；
19. 边框材质：高光ABS工程材质；
20. 底座材料：金属；
21. 底座配置：内置底座；
22. 端口：2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个HDMI1.4接口，2个HDMI2.0接口；
23. USB支持视频格式：2K：MPEG-2、MPEG-4、H.264/H.265、RM/RMVB等。
24. 4K：主流4KH.265、TS格式等；
25. USB支持音频格式：MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby（AC-3）、wma、wav等；
26. USB支持图片格式：JPG、PNG、BMP等；
27. 电源功率（w）：200W；
28. 待机功率（w）：≤0.5W；
29. 含底座尺寸（宽*高*厚）mm：1460mm ×895 mm ×321mm；
30. 单屏尺寸（宽*高*厚）mm：1460mm × 841 mm ×79.7mm；

31. 网络连接：支持；
32. 连接方式：无线/网线；
33. 语音控制：支持；
34. 语音输入：支持
	


说明：

1、上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。

2、本项目包含设备的安装、系统集成以及相关的人员培训等所有内容。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	1.免费上门质保期（按照国家安全技术规范维保）至少叁年；

2.履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划；

2.售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作；

3.投标方应制定科学合理的技术人员培训方案，确保设备到位后我方技术人员能够科学、正确的使用此项目的相关设备；

4.保修期内每六个月能提供免检一次，(每违约一次扣500元质保金)；

5.投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，2小时内电话响应，24小时内现场技术支持；承诺技术人员到达现场后2小时内修复故障，若不能修复的，为确保设备正常运行，4天内不能解决或提供备品备件每一次扣1000元质保金；

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 30天内交货，具体以合同为准。

地点：浙江师范大学大学生活动中心二楼报告厅

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


