1、 项目要求

	项目名称
	实时仿真系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	该套设备主要用于控制算法的快速原型验证。它包含一系列的软件模块，包括代码的生成/编译/链接模块、板卡的驱动模块，以及人机交互的实验监控软件模块，可以进行实时仿真计算，无缝集成MATLAB\Simulink仿真模型，通过硬件IO板卡可与真实物理系统进行信号交互，并可通过上位机的GUI界面实时显示信号和数据保存、在线调参等。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产。


2、 设备清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	交流电源型主机（多于7个IO卡槽）
	台
	1
	设备以整机成套交付。

	2
	A/D输入板卡及其附件 
	套
	1
	

	3
	D/A输出板卡及其附件
	套
	1
	

	4
	数字I/O板卡及其附件
	套
	1
	

	5
	37帧接插件和线缆
	套
	2
	

	6
	96帧接插件和线缆
	套
	1
	

	7
	板卡驱动模块
	套
	1
	

	8
	实时操作系统RTOS (xenomai）
	套
	1
	附带安装光盘

	9
	实时操作系统RTOS (xenomai）

综合实验管理软件 VirtualConsole
	套
	1
	


3、 技术需求表
	功能要求
	必要功能
	▲a1、系统硬件主要功能要求
组件式系统，包含：CPU板卡，机箱，和上位机连接的以太网接口，AD输入板卡、DA输出板卡和数字输入输出板卡，多于7个IO卡槽，预留卡槽可供以后的扩展。

	
	
	▲a2、系统软件主要功能要求
运行于实时仿真目标机中，作为模型的运行环境；
提供板卡驱动软件模块；支持MATLAB\Simulink模型的自动代码生成；

综合实验管理软件提供简单灵活的工程应用环境，可通过拖拽的方式搭建实验GUI界面。用户能够很方便的实现在线调参、实现观察控制结果和数据保存。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	▲c1、主机要求
1）处理器：
     Intel Celeron P4505 1.86GHz，2Core，Cache 2MB

2）内存：
     RAM：4GB DDR3 SO-DIMM   SATA Disk Chip：1GB
3）RTOS（实时操作系统）

4）数据传输：
 Gigabit 以太网（1000Base-T，100Base-TX）

5）存储：
     USB2.0*2

6）数总线接口：  内部总线据

7）物理特性：  

    多于7个IO卡槽

    重量： 7Kg

    温度范围：0 - 50 °C (实验室使用)

    湿度范围：20-90%RH

c2、A/D输入板卡要求：
1）16路16位A/D通道

2）采样频率：5KHZ~100KHz

3）采样范围：0~1V，0~6V，0~12V，±1V， ±6V，±12V输入电压（可编程）

c3、D/A输入板卡要求：
1）8路16位D/A通道

2）±1V， ±5V，±10V输出电压（可编程）

3）任意波形发生(WG 功能):放置在内存上的记录数据序列模拟输出（4通道）。

▲c4、I/O输入板卡要求：
1）32路数字输入，32路数字输出

2）光耦隔离输入及光耦隔离集电极开路输出

C5、37帧接插件和线缆要求：

适用于A/D, D/A板卡

C6、96帧接插件和线缆要求：

适用于I/O板卡

	
	
	C7、板卡驱动模块要求：

在Simulink环境中，启动RTW build对模型进行自动代码生成及编译

	
	
	▲c8、实时操作系统RTOS的要求

运行于实时仿真目标机中，作为模型的运行环境，基于Matlab的运行环境，可实现算法设计的图形化建模。
▲c9综合实验管理软件的要求
1） 提供所有I/O板卡的驱动模块库，可在Simulink中使用、连接、配置；

2） 可支持Simulink模型的一键代码生成，并编译；

3） 实验管理软件自带常用的图形控件，包括：数值输入控件、数值输出控件、波形显示控件等，可方便地设置GUI界面，通过鼠标点击的方式可将控件与模型中的信号、参数进行关联，可以实时显示曲线，在线调参，保存数据。

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	1)
甲乙双方按协议清单清点货物数目，要求包装完整、货物无破损，乙方所有提供的货物与供货清单相符；

2)
按系统的模块功能逐一测试进行验收。

	验收方法及方案
	在乙方接到甲方安装通知后一周内，协助甲方完成系统的安装及调试。

安装调试期间下列工作内容由乙方负责：

1)
乙方确保设备安装、调试质量和工期；

2)
乙方在甲方现场工作期间，应遵守甲方的各种规章制度，严格遵守安全操作规程，做到安全文明施工，甲方提供乙方在安装期间工作方便；

3)
乙方需在甲方处安装调试设备时告知工作人员相关设备的安装、使用注意事项。


4、 商务要求表

	质保期
	1）免费质保期限 一 年,非人为损坏免费维修；

2）签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（国内产品5%，进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	提供操作培训和指导，一年免费保修期。

提供为期2天操作上门培训，软件1年内免费升级。系统故障时需派工程师上门服务，响应时间少于24小时。提供为期2天本校教师或学生去公司或机构免费培训机会。

	交货时间及地点
	时间：  合同签订后 120天内 交货

地点：  浙江师范大学客户使用现场 

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。


5、 采购人对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2011】37982


