编号： TP2013047  
采购单位名称：浙江师范大学
1、 项目要求
	项目名称
	实时仿真系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	实时仿真系统包含对称多处理器计算机平台、实时操作系统、实时开发工具以及应用软件。系统以MATLAB®/Simulink®软件作为前端建模工具，并可兼容C/C++、Ada和Fortran等手工编程建模方式，应用领域覆盖系统架构设计、功能设计、快速原型、半实物仿真测试等阶段。该仿真系统可以应用到航空、航天、汽车等实时仿真及测试领域。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产


2、 设备清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	实时多处理器主机
	台
	1

	2
	系统软件
	套
	1

	3
	应用软件
	套
	1

	4
	模拟输入板卡模块 License
	套
	1

	5
	16-Bit - 32(单端)/16(差分)通道 A/D; 4通道D/A; 16-Bit位数字I/O (通用标准 PCI插槽-16AIO-41 )
	块
	1

	6
	Linux 6.0 32bit 驱动用于第5项的板卡
	套
	1

	7
	16AIO板卡线缆转接模块
	套
	1

	8
	16AIO板卡9英尺线缆
	套
	1

	9
	SWB支持的 串口 I/O 模块 License
	套
	1

	10
	PCIe 插槽- 8个RS232/RS422/RS485 端口,速率最大921.6Kbps, 异步通信. PCIe x1接口仅端口 1 和 2 支持 RS232 通信.
	块
	1

	11
	RedHawk Linux 6.0 32bit 驱动用于 CS-MX-CPXXX
	套
	1

	12
	SWB支持的 计数器/定时器 I/O 模块 License
	套
	1

	13
	8个 32-bit 计数器/定时器（8位输入，8位输出），最多32 lines TTL/CMOS电平-数字 I/O, ncoder位置测量, 事件测量, 周期测量, 脉宽测量, 脉冲生成，脉冲序列生成和频率测量，该软件仅能够由SIMulation Workbench 支持，无需独立驱动。
	块
	1


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	▲a1、系统硬件主要功能要求
硬件系统中的处理器具有高速的计算能力，拥有高性能实时计算机系统以及众多的 I/O 接口模板。

	
	
	▲a2、系统软件主要功能要求
实时Linux操作系统具有多线程技术，拥有全程抢占Linux内核。具备对称多处理、负载平衡、CPU屏蔽支持，具有最大化地满足关键任务解决方案的确定性和实时性能。

	
	
	▲a3、应用软件主要功能要求
应当具备开发和执行实时硬件在回路和人在回路仿真的功能；具备GUI，具有配置，启动，停止，记录，回放仿真的功能。

	性能及技术指标
	主要技术指标
	c1、系统硬件要求：
实时多处理器主机及相关输入输出子系统：

1) ▲主处理器：主处理器：3.4GHz Core i7-2600四核CPU,千兆以太网端口，16个USB，3个PCIe接口(1 x16 2.0, 1x4, 1x1)，3个PCI接口(32-bit 5V)，集成声卡，5个SATA接口，Intel H77 Express芯片组，1个250G、7200转SATA硬盘，卧式、黑色铝质机箱（6.61” H x 16.73” W x 18.11” D），380W电源，2个3.5寸硬盘插槽，DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM SATA，无独显，32位RedHawk Linux 6.0 实时操作系统，Real-Time Clock & Interrupt Module PCIe card (RCIM III)；

2) ▲存储器：8 MB缓存，HD板载显卡，4GB内存；
3) 定时器：8个 32-bit 计数器/定时器（8位输入，8位输出），最多32 lines TTL/CMOS电平-数字 I/O；
4) D/A、A/D转换器：16-Bit - 32(单端)/16(差分)通道 A/D; 4通道D/A; 16-Bit位数字I/O (通用标准 PCI插槽-16AIO-41 )；

5) I/O 口：8个RS232/RS422/RS485 端口,速率最大到 921.6Kbps, 异步通信。

	
	
	c2、系统软件要求：
▲具有基于GUI界面的非侵入式实时工具软件；该工具软件包括事件分析,源代码调试器,应用程序调度器, 数据检测器, 系统和应用程序；该工具软件具有频率的调度程序 (FBS) 以及 Datamon data probing API函数。

	
	
	c3、应用软件要求：
1) ▲具备开发和执行实时硬件在回路和人在回路仿真。强大的GUI，拥有进行配置，启动，停止，记录，回放仿真。

2) 提供快速，直接的共享内存用于访问所需要的参数和信号。

3) ▲须为服务器架构。实时服务器拥有运时环境仿真，基于网络的GUI客户端可以控制和显示仿真动作。

4) 完全支持Simulink模型。

5）具有存储所有数据的精确信息，例如模型变量和与之匹配的 I/O 板卡和模型参数，通过GUI是可配置的，I/O独立。

	质量标准
	行业标准

	验收条件及标准
	1)
甲乙双方按协议清单清点货物数目，要求包装完整、货物无破损，乙方所有提供的货物与供货清单相符；

2)
开机进入操作系统，启动正常，映射已安装板卡正常；按系统的模块功能逐一测试进行验收。

	验收方法及方案
	在乙方接到甲方安装通知后一周内，派工程师前往甲方处安装、调试所定购的全部系统。

安装调试期间下列工作内容由乙方负责：

1)
乙方确保设备安装、调试质量和工期；

2)
乙方在甲方现场工作期间，应遵守甲方的各种规章制度，严格遵守安全操作规程，做到安全文明施工，甲方提供乙方在安装期间工作方便；

3)
乙方需在甲方处安装调试设备时告知工作人员相关设备的安装、使用注意事项。


四、商务要求表

	质保期
	1）免费质保期限 二 年；

2）签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（国内产品5%，进口产品10%）。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。


	售后技术服务要求
	提供操作上门培训，二年以上免费保修期，终身维护。系统故障时需派工程师上门服务，响应时间少于24小时。提供3天以上本校教师或学生去公司或机构免费培训机会。要求提供进口设备厂商授权资质。


	交货时间及地点
	时间：  合同签订后 120天内 交货

地点：  浙江师范大学客户使用现场 

	付款条件
	合同签订后，甲方支付合同总价款50%的预付款，货物安装调试完毕，验收合格后支付余款。


五、采购人对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	本项目经过进口设备论证

	理由
	浙财采确认书批准

	依据名称
	浙财采确【2011】37982


