
校配电房箱式变损坏电器零部件更换项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	校配电房箱式变损坏电器零部件更换项目

	采购内容
	配电房箱式变更换所需零部件（含安装）

	单位及数量
	1批

	主要功能及用途
	用于配电房箱式变内配电柜的控制、指示、运行；确保设备运行安全。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	品名
	型号
	参数
	数量

	1
	高压出线柜断路器
	2N73A-12
	630A
	2

	2
	低压总柜断路器智能开关面板 
	ST-2H智能控制器
	In=2500A  AC=220V
	3

	3
	高压出线柜断路器面板盖
	　
	　
	1

	4
	低压400A抽屉式开关电脑面板
	ST-523
	　
	9

	5
	电容
	BSMJ 0.45-16-3
	　
	36

	6
	电容
	BSMJ 0.45-25-3
	　
	32

	7
	高、低压电源指示灯
	AD11-25/20-1G
AD!1-25/21F
	AC DC 220V
AC　ＤＣ３８０Ｖ
	117

	8
	总柜有功率因数表
	SQ-72
	2500/5 380V 1.5MW
	3

	9
	低压400A抽屉式开关操作手柄
	ST-523
	　
	7

	10
	低压总柜有功功率表
	6L2
	380V 2500/5 1.5MW
	1

	11
	高压总柜有功功率表
	42L6-W
	　
	1

	12
	电容柜智能型低压功率因素控制器
	JKG-A II
	　
	1

	13
	1250KVA干式变压器风机
	GFD470/150-1050 
XJDGFDD470 155
	1400r/min
220V
	3

	14
	电容柜接触器
	B63C  CJ19-32
	380V
	3

	15
	接触器40A熔丝
	　
	　
	6

	16
	箱式变门锁
	　
	　
	1

	17
	电流互感器
	　
	800/5A
	3

	18　
	电源指示灯　
	XD17-220/-S
AD16-22D　
	AC 220V　
	22　


三、技术需求表
	功能要求
	必要功能
	a1所有零部件应符合国家标准

	
	辅助功能
	

	性能及技术指标
	主要技术指标
	b1、所有零部件应符合国家标准

	
	次要指标
	

	质量标准
	国家行业标准

	验收条件及标准
	按设备功能要求及技术指标逐项确认验收。

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  壹  年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到并安装调试验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  10 天内交货

地点：   浙江师范大学3幢208室            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在接到用户维修通知后，2小时内作出响应，1个工作日内上门服务，并连续工作，直至货物达到合同规定的技术性能为止。



