招标需求
编号：ZB2013006
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	高速电弧自动喷涂系统

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	设备需能实现热喷涂、点焊等工艺动作要求，能实现生产的机械化和自动化，具备材料表面强化和表面改性功能，可喷涂金属、合金、金属陶瓷等涂层材料，满足先进材料成型实验实训要求；

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	超音速电弧喷涂设备
	套
	1
	

	2
	六轴机械手
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数

	1
	超音速电弧喷涂设备
	具备材料表面强化和表面改性功能，可喷涂金属、合金、金属陶瓷等涂层材料，满足先进材料成型实验实训要求；
	1. 输出电流： 400A以上；

▲2. 超音速电弧喷枪，熔滴速度超过一倍音速；

3. 丝材直径大小可选(φ1.6~3.0 mm)，适合各种喷涂范围要求；

4. 配导电嘴3个。

	2
	六轴机械手
	满足热喷涂、点焊等工艺动作要求，能实现生产的机械化和自动化。
	▲1. 手部负荷：16公斤以上；

▲2. 关节方式：6 轴关节型；

▲3.活动半径：1.6m以上；

4. 重复精度：±0.1mm以内；

5.安装方式：地装。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）原厂质保期至少 壹 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、保证所供设备在保修期内发生故障时，对提出的系统维护要求的响应时间为2小时内，48小时内派出专业技术人员到现场维护。
2、保修期内，乙方每季度提供巡检一次，每违约一次质量保证金中扣除1000元。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 45 天内交货

地点：浙江师范大学指定地点（浙江金华）   

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


