编号： ZB2013010  
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	图形工作站等

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于我校工业造型、室内及家具设计、视觉传达等设计专业实验教学。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	图形工作站
	台
	60

	2
	实验教师工作平台
	台
	16

	3
	交换机
	台
	3

	4
	UPS
	台
	3

	5
	路由器
	台
	3


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准

	1
	图形工作站
	能够满足运行设计类用各种二维，三维平面及动画多媒体软件，屏幕色彩真实，色差小。
	▲1.屏幕尺寸≥19寸；
▲2.CPU≥Intel i5 3470；
▲3.CPU频 率>3HZ；
▲4.内存容量≥4G; 
▲5.硬盘容量≥1TB；
▲6.显卡：独立显卡；
7.DVD刻录机；
8.操作系统：win7；
9.音频系统：集成

10.有线网卡：1000Mbps以太网卡；
▲11.随机附件：防水键盘，无线光标 ;
	国家标准 
	按设备的功能、参数逐一进行测试验收
满足招标要求技术参数，软件、硬件完好。

	2
	实验教师工作平台
	能够满足运行设计类用各种二维，三维平面及动画多媒体软件，屏幕色彩真实，色差小。
	▲1.屏幕尺寸≥22寸；
▲2.CPU≥intel i5 4440；
▲3.CPU频率≥3.1HZ;
▲4.内存容量≥8G; 
▲5.硬盘容量≥1TB; 
▲6.显卡：独立显NVIDIA GeForce；
7.光驱类型：DVD刻录；
8.操作系统：windows8；
9.有线网卡：1000Mbps以太网卡；
▲10.随机附件：防水键盘，无线光标
	
	

	3
	交换机
	实现室内局域网络联通。
	▲1.产品类型：智能交换机；
2.网络标准IEEE 802.3 ,IEEE 802.3u,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s.IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.3 
3.堆叠支持：支持 
▲4.端口数≥48
▲5.模块插槽数：2；
端口结构：非模块化；
传输速率；10/100Mbps
	
	

	4
	UPS
	为机房计算机提供稳定、不间断电力供应。
	▲1.输入配线：单相二线+地线 ；
2.输入电压范围：120-275VV ；
▲3.输入频率范围：46-64Hz；50/60Hz自适应Hz；
▲4.输入功因：>0.99；
5.输出电压范围：AC 220V（1±1%）V；
6.输出频率范围：市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步）；
7.电池模式：50（±0.1%）Hz/60（±0.1%）Hz；
8.电流峰值比：3:1；
9.输出功因：0.8
	
	

	5
	路由器
	多网络互联环境中，建立灵活的连接。
	▲1.端口结构：非模块化；
2.输入电压范围100-220v 50、60HZ；
▲3.传输速率：10/100Mbps；
▲4.广域网接口≥1个

▲5.局域网接口≥4个；
6.支持的协议：IEEE802.3、IEEE802.3U、TCP/IP、DHCP、ICMP、PPPOE、SNTP、NAT.
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 3 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货

地点：     浙江师范大学行知学院16幢产品设计与包装实验室

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	6小时内作出响应，12小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。

设备安装调试完成后，对我方管理人员进行专业培训。


