
 儿童康复肌电测试实验设备  项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	儿童康复肌电测试实验设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于特殊教育专业，儿童人体科学、儿童运动康复等课程实验教学

	产地要求（货物采购必备）
	


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	无线式三自由度肌肉信号反馈测传感器8通道套件
	套
	1
	

	2
	无线式三自由度肌肉信号反馈测试软件
	套
	1
	

	3
	无线式三自由度肌肉信号反馈测试系统采集平台
	套
	1
	

	4
	表面肌电测量系统专用数据线
	套
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	无线式三自由度肌肉信号反馈测传感器8通道套件
	1.*传感器形式：无线传感器
2.*传感器数量：≥8个
3.肌肉信号通道数：≥8个
4.*加速度计通道数：≥24个
5.实时同步模拟信号输出：≥32通道
6.*内置GPS功能：可显示纬度、经度、海拔等数据
7.*无线传输距离：≥20米
8.传感器重量：≤14 g
9.全传输模式下可连续工作时间：≥8小时
10.分辨率：16比特
11.采样频率：≥2000Hz
12.内存空间：8GB
13.传感器间延迟：＜500us
14.*加速度计量程可选：±1.5, 4g, 6g & 12g
15.实时反馈功能：信号强度及电池状态，声音/可视化提示
16.其它功能：消除运动伪影
17.可扩展性：支持多种生物信号反馈传感器
18.*可与footscan足底压力分布测试、足底平衡测试系统硬件同步测试

	

	2
	无线式三自由度肌肉信号反馈测试软件
	1.功能齐全的数据采集软件包
2.实时显示综合控制
3.直观图形用户界面
4.提供采集协议，RMS反馈，触发器功能
5.*接受EMG和各种生物信号传感器
6.丰富的分析模块，包含有多个信号处理工具

	

	3
	无线式三自由度肌肉信号反馈测试系统采集平台
	1.采用便携箱式设计
2.提供8个以上传感器充电接口，能同时充电
3.提供无线发射装置，与远程计算机课同步数据
4.提供硬件同步线插槽，支持footscan足底压力同步线接入
5.支持220V标准电压输入
6.有充电提醒功能

	

	4
	表面肌电测量系统专用数据线
	提供电源充电器及专用数据线各一套

	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  5   年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  15  天内交货

地点： 浙江省杭州市萧山区宁围镇萧山高教园耕文路1108号 

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。
2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、质保期内非工作日时间要求30分钟电话响应，1小时现场响应。


	备品备件及耗材等要求
	（已纳入评标报价的项目除外）


五、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能、环保等国家政策要求

	质量管理、企业信用要求
	如：对企业的注册资本的要求、有关行业证书的要求等

	能力或业绩要求
	如：对同类案例的要求

	原厂商承诺
	如：主要设备材料的原厂商对本项目的支持与承诺要求


六、对项目的特殊要求及说明

	特殊要求及说明
	如无可不填

	理由
	

	依据名称
	

	制定机关
	

	公开渠道
	

	内容摘要
	


七、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：

	文件或资料名称
	发布机关
	公布渠道或获取方式

	如无可不填
	
	

	
	
	


项目联系人： 秦金亮               联系电话：13857148780
分管领导：方美娟
                                     日期：

注意事项：
1. 请科学、合理地提供本项目的有关采购需求，这是采购工作能否取得成功的关键。

2. 对于重要且不可偏离的性能与技术指标请务必在有关技术参数前加“▲”，在评标时，如发现供应商提供的产品在该技术参数上有负偏离时，该供应商的投标书则为无效标。

3. 除单一来源采购项目外，不得指定品牌或供应商进行采购。因项目特殊并经专家论证确需指明相关产品品牌的，则品牌数量不得少于3个，且品牌之间应当具有可比性（相关推荐品牌请在备注栏中注明）。同时必须在采购文件中表示“除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加”的意思。

4. 若是单一来源谈判的项目，则要求提供单一来源谈判的供应商名称，联系人，电话，E-MAIL地址等信息。同时要求参加单一谈判的供应商应是浙江采购网注册的供应商，否则，无法进行相关谈判。

   5. 使用部门除交纸质材料外，另发一份电子稿给我中心项目经办人。


