招标需求
编号：ZB2013030
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	计算机、多媒体等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	满足教育技术学、数字媒体技术、广告学、艺术设计等专业信息传播类课程的实验教学。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	学生/教师电脑
	台
	97
	其中13台带DVD，其余不带DVD；

	02
	服务器
	台
	1
	该服务器须安装到DELL机柜上；

	03
	交换机
	台
	2
	

	04
	投影仪
	只
	3
	

	05
	吊架
	只
	3
	

	06
	分屏器
	只
	1
	

	07
	超短焦投影仪
	只
	1
	

	08
	数字白板
	块
	1
	

	09
	投影幕布
	块
	3
	

	10
	中控
	只
	1
	

	11
	铁制讲台
	张
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	PC电脑
	▲1. CPU：I3 2120及以上；
▲2. 内存：4GB DDR3 1333及以上；
▲3. 硬盘：500G 7200转及以上；
4. 主板：H61全固大板；
5. 显示器：19 LED及以上；
▲6. 网卡：带增量网络拷贝功能的原厂标配提供硬盘保护卡；
7. 光电鼠/键盘。

	02
	服务器
	▲1. 主机：2U机架式；
▲2.  CPU：2x E5-2603 1.8GHz及以上；
▲3. 内存：4x4GB ECC DDR3 1333 MHz及以上；
▲4. 硬盘：3*300G 10K 6Gbps SAS 2.5"及以上；
▲5. 硬盘冗余： Raid 0,1,5；
6. 电源：550W 单电；
7. 标准USB键盘鼠标套装；
▲8. 中标麒麟Lunix服务器西软专用版；

9. 机柜架。

	03
	交换机
	▲端口数：48+2，48口100M，2口1000M及以上。

	04
	投影仪
	▲1. 技术：3LCD；
▲2. 3000流明及以上；
3. 对比度 2001：1-3000：1； 

4. 分辨率：1024*768及以上；
5. 投影距离0.84-13.9m以及上。

	05
	吊架
	 定制，要求与以上投影仪配套。

	06
	分屏器
	· 1. 至少5路；

2. 要求电脑输入，五路输出，原装，屏蔽性好。

	07
	超短焦投影仪
	▲1. 物理分辨率1024×768及以上；

▲2. 3000流明及以上。

	08
	数字白板
	1. 红外感应方式；
2. 笔、教鞭（教鞭必备）或手指书写；
3. 尺寸：≥ 96英寸；
4. 分辨率：支持4096*4096及以上分辨率。

	09
	投影幕布
	▲ 120英寸，电动。

	10
	中控
	· 1. 键盘集成刷卡模块和弱电锁、插卡即用、拔卡即走；

2. 配有应急电源按开关，保证设备在异常情况下使用；

3. 主机内置安装于讲台。

	11
	铁制讲台
	1. 钢制全封闭立式讲台,可内嵌19”宽屏液晶（含防护罩)，留有对讲分机位置；

2. 电动门锁；
3. 配有漏电保护开关和接地处理；
▲4. 讲台台面上配有：USB*2、VGA、RJ-45、音频、电源等接口；
5. 讲台配有笔记本电脑托盘；
6. 尺寸: 1100*750*1100。


说明：

1. 上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。 
▲2. 中标单位负责以上设备的系统集成。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期至少 叁 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，72小时内现场技术支持。 

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 20 天内交货

地点：金华市婺城区迎宾大道688号浙江师范大学28-203室   

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


