招标需求
编号：ZB2013026
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	语音室设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	具有专业的视听与口语教学系统，能满足外语类专业及大学外语视听教学、口语教学与口译教学的需要，支持专四口语考试等考试需求

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	系统管理软件
	台
	1
	

	2
	教师用计算机
	台
	1
	

	3
	学生用显示器
	台
	72
	

	4
	视频分配器
	个
	1
	

	5
	语言学习终端
	个
	73
	

	6
	多媒体控制平台
	套
	1
	

	7
	网络交换机
	台
	4
	

	8
	教师控制台
	套
	1
	含教师椅

	9
	学生桌
	套
	36
	

	10
	线材、杂配件等
	批
	1
	


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术需求

	1
	系统管理软件
	1、基本教学功能: 进行听力教学，口语教学，阅读教学，口译教学，可指定学生发言，小组发言，自由发言，单独对讲，监听，监视，插话，录音，教学功能配备流程化操作工具，方便老师操作，实现听力、口语、阅读、口译教学的双向互动教学效果；
2、屏幕广播教学功能: 可将教师电脑屏幕画面（课件，音视频，PPT等教学内容）广播至学生单元屏幕；
▲3、教师控制台双显示器显示，方便实现教学课件演示。其中多媒体控制界面直接显示在副显示器上，教师通过操作副显示器上的控制界面与学生互动、控制学生界面。主显示器视频可广播给学生端,教师在主显示器上操作Windows和各种课件等，都与学生共享；
▲4、支持英语专业四八级口语考试，具备考前准备、试音、考试、考后回放、阅卷、成绩管理等功能，符合最新国家四八级考试网考流程，能够满足英语专业四/八级等多种国家级口试以及大规模校级口试要求。

5、支持中国汉语水平考试，具备考前准备、试音、考试、考后回放、录音合成等功能，符合HSK考试流程。

	2
	教师用计算机
	1、主板：H61；

2、CPU：Intel 酷睿I5 2400；

3、内存：4G DDR3 1333MHZ；

4、硬盘：500GSATA（7200rpm）；

5、光驱类型：DVD光驱；

6、显示器大小：19英寸宽屏液晶LCD*2台（16：9）；

▲7、1G双头独立显卡；

8、千兆网卡；

9、USB光电鼠标；

10、头戴式耳机，带音量调节和话咪开关。

	3
	学生用显示器
	1、19英寸宽屏液晶LCD（16：9）；

2、响应时间
 5毫秒面板（黑白切换）；
3、点距
 0.284 mm；
4、色数
 16.7M；
5、亮度
 250cd/m2；
6、对比度
 1000:1（典型值），30,000:1（动态值）；
7、可视角度
 160°（垂直）/170°（水平）。

	4
	视频分配器
	8路视频输出，带宽350M。

	5
	语言学习终端
	1、自主研发多媒体语言学习终端，可进行呼叫、录音、复听、跟读、自主学习、阅读训练、考试作答等，还可以进行语速的调节 ；
▲2、学生端采用独立外置语言学习终端设计，终端设备及线路都设计为一座一套，不接受两个学生共享一个或一套终端设备；

3、一座一头戴式学生耳机，带话咪，动圈式工作方式。

	6
	多媒体控制平台
	1、支持接入并调控多种外围设备（DVD、录音卡座、功放、投影机、投影幕等），具有4组RCA音视频输入、2组RCA音视频输出、2路VGA输入、2路VGA输出等接口；
2、录音卡座，可软件操作，双卡单录；

3、视频展示台，1/3英寸专业CCD镜头，85万象素，12倍光学放大，8倍电子放大，1024*768，60Hz；

4、音箱，60W+60W，阻抗8欧姆，自带音箱支架；
5、功放，额定功率70w+70w，阻抗8欧姆，频率响应20-20KHz；
6、DVD，频率特性：20Hz-20KHz，信噪比≥89dB，音频动态范围≥80dB，5.1独立声道输出，支持USB设备，可播放RM/RMVB/RMV格式。

	7
	网络交换机
	1、解决语音高保真传输、视频同步广播、链接校园网等 ；
2、采用ATM或同步传输以太网交换机，语音传输要求：64座学生终端同时进行4人组对话延迟≤3ms。

	8
	教师控制台
	1、240×80×80（cm）高度可适当调整；

2、钢木结构，E1级板材。

	9
	学生桌
	1、140×60×120（cm）高度可适当调整；

2、钢木结构，E1级板材。

	10
	线材、杂配件等
	网线/电缆线/多功能插板/插座/线槽等。


四、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限至少叁年（包括供货方提供的所有物品）
2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，在承诺的质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后技术服务要求
	1、3年免费人工、所有部件更换，7x24小时响应，8小时上门服务。
2、负责设备及系统免费安装调试，质保期内免费为软件升级，系统终身维护
3、为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。

	交货时间及地点
	时间：（合同签订后20天内）交货

地点：浙江师范大学指定地点

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。


