   美术学院多媒体设备       项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	美术学院多媒体设备采购

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	满足美术设计与制作专业的多媒体教学使用

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	电脑
	台
	13

	2
	超短焦投影仪
	台
	13

	3
	多媒体网络中控
	台
	13

	4
	多媒体钢制讲台
	台
	13

	5
	电子白板
	台
	13

	6
	音箱
	台
	13

	7
	移动投影仪
	台
	2


三、技术需求表
	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收方法及方案

	1
	电脑
	满足实验教学需求
	i5-4590 4G 1T 1G独显 DVD刻录 千兆网卡 WN7、20寸显示器；原装键盘鼠标
	符合行业和国家标准

	按设备的性能以及参数逐一测试验收


	2
	超短焦投影仪
	满足实验教学需求
	▲1.亮度≥3000流明(ISO21118标准)；
2.分辨率≥ 1024*768（屏幕比例4：3）；

3.对比度≥ 3000:1(ISO21118标准)；

▲4.内反射投影技术投影80寸屏幕要求距离≤60cm(镜头中心或反射镜面中心到画面垂直距离)；

▲5.3LCDRGB光阀式液晶板；

6.两个独立的RGB输入接口、一个独立的RGB输出接口、一路USB接口、一路RS-232C接口、一路网络控制接口、一路HDMI高清输入接口；

▲7. 配套投影机厂商原装吊架

▲8、签定合同时提供原厂授权函及三年质保函，投标时提供原厂彩页并加盖原厂公章
	
	

	3
	多媒体网络中控
	满足实验教学需求
	1.键盘集成刷卡模块和弱电锁、插卡（刷卡）即用、拔卡（刷卡）即走，▲实现计算机，投影机、银幕、监控等外围设备自动控制。支持校园一卡通操作。

▲支持数字网络半球摄像机视音频信号与中控系统融合。

2.控制面板：台式机、笔记本可选；设备开启控制按扭等。

3.可实现按课表识别教师、设备使用在线记录、远程听课、能实现网络IP绑定等功能。

4.电源控制、网络控制器、控制面板、插（刷）卡器，主机安装内置于讲台，含设备安装调试。
5.▲与学校现有的群控系统在软硬件上实现无缝连接。

6.▲对分散的不同楼宇可跨网段对设备进行远程控制、检测，内设投影机视频线、计算机VGA线断线防盗报警监控。具有完整的自检、自测功能。

7.▲免费提供控制系统软件及升级。

8.保修及服务：提供原厂授权书和质保函，三年质保，三年免费上门服务
	
	

	4
	多媒体钢制讲台
	满足实验教学需求
	讲台长1420mm，宽700mm，高800mm，带底座1.结构：（1）全钢、全封闭结构，内有加固筋和固定线槽用的桥架；材质采用优质冷轧钢板，厚度δ≥1.0 mm；（2）讲台正面采用活动移门。抽屉采用全隐藏式消声三节精密钢珠滑轨，冷轧钢板滑轨材料厚度：δ≥ 1.2mm，滑道宽度不小于35.0 mm；背面有两扇可方便开启的柜门（均带防盗锁），背面开有良好通风百叶窗；（3）嵌入式钢化玻璃板，厚度≥5.0mm；（4）桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体磷化及静电喷塑处理。2.式样、尺寸：（1）液晶显示屏安装固定在钢化玻璃和铁质封闭框架中，该框架固定式设计，朝黑板方向翻起角度：a1=30－40°，封闭框架外表面光洁，无突起物；（2）讲台规格：不小于L×B×H（1420 mm ×740 mm ×800 mm）；（3）带底座（4）带漏电保护器（5）全封闭钢制材料。
	
	

	5
	电子白板
	满足实验教学需求
	1.▲光学影像触控技术

采用DViT技术，区域感应而不是压力感应，容易清除书写，更易移动图像或文件，无需特殊工具可用手指为触摸技术，感应即准确又快速。:

2.实际有效操作面积77英寸（对角线），符合学校的正常上课要求

3.▲必须有4点定位模式，在4点定位的情况下定位非常精准，无明显偏移:

4.USB线连接，无需外接电源。可扩充至少20米的线缆连接

5.分辨率32000×32000，响应时间14ms，速度极快，反应灵敏:

6.板面即便因意外事件出现贯穿性损伤也不影响正常使用

7.板面无静电、高耐磨、防火、抗打击性能好，水性笔可直接书写:

8.钢制表面，显示质量更佳的影像，白板设计防污点，防眩光，防反射，长时间耐用，不易损坏，可将磁铁吸附到白板上

9.可同同品牌无线投票器协同工作:

10.ISO9001:2008质量体系认证，ISO14001:2004环境管理体系认证

11.在白板下部必须有笔托设计，方便取放书写笔:

12.▲提供原厂质保函，质保内容为3年保修，提供免费、不受限制的电话、电子邮件和在线产品技术支持，产品在3年保修期内因非人为原因损坏直接更换新品

13.白板软件安装后，可以在常用工具软件中如Word/PowerPoint/Excel/Visio/PDF等文档中生成相关于白板软件的控制按钮，从而达到方便操作的作用。要对超过20种软件提供嵌入支持:

14.学校内可以通过自己建立资源库服务器的方法，让网内所有老师都可以通过白板软件访问公开的资源库

15.支持多种语言（超过10种）的文本识别，能够将手写文本识别成标准输入文字

16.强大的课件制作功能，可以插入各种元素包括链接、视频等多媒体以方便制作内容丰富的课件，支持多种类型教学素材库文件的嵌入或播放，包括图片（jpg、jpeg、png、gif等）、音频（wma、mp3等）、视频（wmv、avi、dat、asf、mpg等）
	
	

	6
	音箱
	满足实验教学需求
	1.功率放大器峰值功率： RMS 8W×2 （@fo=1kHz, THD=10%）功率放大器信噪比：>=80dB(A计权)

2.功率放大器失真度：THD+N<=0.2% （@fo=1kHz,PO=4W）

3.左右声道通道分离度：>=40dB

4.幅频响应差：<=5dB

5.声噪声：<=38dBA

6.输入灵敏度：360mV

7.输入阻抗: 20k欧姆

8.调节方式: 音量, 超低音旋钮调节

9.输入接口: 双立体声RCA接口，A口高音提升

10.A口高音提升: 约9dB (@ 10KHz)

11.扬声器直流阻抗：8欧姆

12.单箱外形尺寸: 150mm(宽)×228mm(高)×161mm(深)

13.总 重 量：约6.5 Kg

14.输入电源: ～220V，50Hz，24W
	
	

	7

	移动投影仪
	满足实验教学需求
	1.投影技术 3LCD

2.▲亮度 ≥3500流明

3.▲对比度 ≥3000:1

4.标准分辨率 XGA（1024*768）

屏幕比例 4:3

5.▲镜头 ≥1.6倍光学变焦

6.灯泡功率 ≤200W，灯泡寿命 ≥5000小时（标准模式）

7.▲接口 输入:模拟RGB：D-sub15针端子×2；

音频接口: stereo mini×2  RCA×1 麦克风接口×1

8.复合视频端子：RCA×1；S-Video端子×1;）HDMI接口×1； USB接口 A型*1  USB接口 B型×1

9.输出：模拟RGB端子：D-sub15端子×1（独立）；stereo mini×1                                         10.控制: RS-232端子： D-sub9（针）×1；RJ45网络控制端口×1

11.网络及无线 标配网络传输功能 ;可选配同品牌原厂无线组件,实现无线投影功能

滤网位置 机身侧面，利于防尘

换灯方式 机器顶部换灯，便于维护

12.▲画面校正 滑钮式水平梯形校正;自动垂直梯形校正;快速四角调节

13.高效使用 直接开关机，0秒冷却，5秒快速启动

14.扬声器 投影机关机状态下支持声音输出，内置16W扬声器

15.▲授权及服务 投标时提供原厂商针对本项目的授权函以及原厂三年免费保修承诺函原件。

配PPT翻页激光遥控电子笔；原装包。
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  三   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  90   天内交货

地点：     浙江师范大学校内指定地点                     

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	8小时


项目联系人：  郑积勤          联系电话：13757982356
分管领导：郑军德
                                     日期：2015.5.19
注意事项：
1. 请科学、合理地提供本项目的有关采购需求，这是采购工作能否取得成功的关键。

2. 对于重要且不可偏离的性能与技术指标请务必在有关技术参数前加“▲”，在评标时，如发现供应商提供的产品在该技术参数上有负偏离时，该供应商的投标书则为无效标。

3. 除单一来源采购项目外，不得指定品牌或供应商进行采购。因项目特殊并经专家论证确需指明相关产品品牌的，则品牌数量不得少于3个，且品牌之间应当具有可比性（相关推荐品牌请在备注栏中注明）。同时必须在采购文件中表示“除采购文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加”的意思。

4. 若是单一来源谈判的项目，则要求提供单一来源谈判的供应商名称，联系人，电话，E-MAIL地址等信息。同时要求参加单一谈判的供应商应是浙江采购网注册的供应商，否则，无法进行相关谈判。

   5. 使用部门除交纸质材料外，另发一份电子稿给我中心项目经办人。

