采购单位名称：浙江师范大学

一、项目要求

	项目名称
	高速数控模具雕刻机

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	采用材料去除原理，由图形化数控软件编程，软件控制数控机床执行零件材料的数控加工，快速精确地制造出三轴加工类型的模具及零件形状。适用于紫铜、铜模、钢、铝等产品的加工。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高速数控模具雕刻机
	套
	1
	


三、技术需求表

	功能要求
	必要功能
	采用材料去除原理，由图形化数控软件编程，软件控制数控机床执行零件材料的数控加工，快速精确地制造出三轴加工类型的模具及零件形状。

	
	
	▲适用于钢、紫铜电极、各类铜模、铝等产品的加工。

	
	辅助功能
	设计制造处理简单，可由通用CAD软件输入输出、通用CAM软件后处理导入等加工制造。

	
	
	在合理的工艺条件下，加工精度高，表面效果极佳。

	技术指标


	▲1、X、Y、Z轴工作行程：不小于400×400×200mm

	
	2、X、Y、Z轴运动定位精度：±0.004mm 

	
	3、X、Y、Z轴重复定位精度：±0.0025mm

	
	▲4、主轴功率：不小于 3KW

	
	▲5、主轴转速最低不大于2000 rpm

	
	6、主轴转速最高不小于18000 rpm

	
	7、快速移动速度：不小于12m/min

	
	8、最高进给速度：不小于6m/min  

	
	10、卡头规格：ER20                                                     

	
	11、编程系统：图形化数控编程软件                  

	
	12、数控系统：自主正版数控系统          

	
	13、最大工作负重：不小于200Kg             

	质量标准
	（国家标准、行业标准、地区标准等）

	验收条件及标准
	教会管理人员操作设备，设备正常运行半个月。

	验收方法及方案
	学校组织专家组，操作仪器，所有指标达到招标及合同要求。


三、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限 一 年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后 45天内）      交货

地点：   浙江师范大学工学院机械制造一厅  

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。

	备品备件及耗材等要求
	提供相关试验品及标准件以备验收演示


四、投标人的资信要求表

	政策性加分条件
	符合节能、环保等国家政策要求

	售后服务保障或维修响应时间
	乙方保证所供设备在保修期内发生故障时，对提出的系统维护要求的响应时间为2小时内，48小时内派出专业技术人员到现场维护，到现场后8小时内不能解决的故障，及时通知制造厂，48小时内解决问题，确保设备不影响用户的正常工作。同时每违约一次在质量保证金中扣除1000元。


