采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	工作站等设备采购

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	完成工作站、图像处理器等设备采购、安装、调试。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	普通工作站
	台
	41

	2
	图形处理器（GPU）
	台
	6

	3
	图形处理器（GPU）
	套
	6


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术参数
	质量

标准
	验收方法及方案

	1
	普通工作站
	▲1、处理器：不低于Intel I7-7700

▲2、芯片组：不低于Intel C236

▲3、内存：配置不少于16G DDR4-2133MHZ内存，最大支持64G内存

▲4、硬盘：配置不少于256 SSD硬盘+1TB硬盘，最大可支持四个硬盘槽位，可支持任意组合的4个3.5寸或2.5寸硬盘，支持PCIe flash storage（M2硬盘）——支持256GB,512GB及1TB M.2 PCIe – SSD

5、Raid：RAID 0 ；RAID 1 ；RAID 5 ；RAID 10

▲6、显示器：≥23寸宽屏IPS液晶显示器,接口类型：VGA+HDMI+DP，分辨率支持1920*1080

▲7、显卡：不低于NVIDIA® Quadro®P400

8、光驱：DVD-RW

9、网卡：千兆网卡

10、键盘、鼠标：配置USB键盘鼠标

11、接口：前置接口：自带闪亮指示灯，2个USB 3.0；支持灵动扩展，可选29合1读卡器,1394,eSATA（可选），读卡器——9合1 SD读卡器（29合1可选）；立体声接口、麦克风接口，后置接口：PS2接口，1个串行接口，1个RJ45，IEEE 1394， 6个(其中4个USB3.0)USB接口；3个模拟音频、雷电接口

12、扩展槽位：1个PCIe 3.0 x16 插槽，1个PCIe x4 插槽)，2个PCIe x1 插槽，2个5.25" 外置托架

13、电源：不低于400W 92%（80PLUS白金）电源

14、认证：3C认证、EPEAT GLOD、Energy Star、GREENGUARD认证，原厂商通过ISO9001、 ISO14001体系认证；
15、服务：提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；中标后提供原厂商针对本项目的授权和3年服务承诺函

16、远程方案：原厂提供跨互联网访问远程工作站软件，将企业的桌面与应用程序（3D设计、业务信息系统、ERP）分发到办公设备中， 最高可达60FPS，15~30 ms 延迟， 720P 30FPS 下平均3Mbps， 峰值5Mbps 带宽消耗； 1080P 45FPS 下 平均5Mbp，峰值10Mbps 带宽消耗，软件与主机同品牌

17、调优方案：原厂需提供针对设计与分析应用软件的性能优化整体解决方案软件，通过整合针对单线程与多线程应用软件使用模式的资源， 最终实现更为流畅的操作体验.优化后可使主流的设计软件有明显性能提升，主流设计软件包括（不限于）AutoCAD – SolidWorks – MicroStation – Inventor – CREO – Civil 3D – PhotoShop。所提供的性能优化整体解决方案软件需同时提供硬件性能监控和警报功能。
	行业标准
	（1）按设备的性能以及参数逐一测试；



	2
	图形处理器（GPU）
	▲GPU架构：Pascal；

▲显存：不少于12GB GDDR5X；

▲显存速率：不低于11.4Gbps；

加速频率：不低于1582 MHz；

▲NVIDIA CUDA® 核心数量：不少于3840。

中标后提供GPU原厂针对本项目授权函原件。
	行业标准
	

	3
	图形处理器（GPU）
	▲GPU架构：Pascal；

▲显存：不少于24GB；

▲显存带宽：346GB/s；

▲NVIDIA CUDA® 核心数量：不少于3840；

▲整数运算能力(INT8)：不低于47 TOPS；

单精度浮点运算能力：不低于12万亿次浮点运算；

系统接口：PCI Express 双插槽全高外形。

要求6张以上的上述GPU能同时在同一个深度学习的软硬件环境中运行，并对GPU统一集群管理起来。由供应商提供相关软件技术支持和深度学习相关培训。

中标后提供GPU原厂针对本项目授权函原件。
	行业标准
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  三   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30   天内交货

地点： 浙江师范大学校内指定地点                     


