
  开水器  项目招标（谈判）需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	教学楼开水器。

	采购内容
	开水器。

	单位及数量
	25台。

	主要功能及用途
	使用电力煮开水，用于各教学楼为师生提供开水及温水。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；经批准采购进口产品的，应标明“本项目产品须为中华人民共和国境内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区生产”。


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	开水器
	台
	25
	


三、技术需求表

1.如为单台设备请用以下表格：

	功能要求
	必要功能
	a1.▲采用热交换技术将自来水煮开，开水出水量70升/时；煮开后转换为温开水，温水出水量120升/时；

	
	辅助功能
	b1.▲对水质进行过滤净化，去除杂质、异味；

	性能及技术指标
	主要技术指标
	c1.▲采用节能降耗技术，降低水电消耗；额定电压在220V之间，额定功率3KW；

	
	
	c2.▲采用净水过滤、水循环等技术与环保材质，避免“千沸水”、“生水混合”，不锈钢机身；

	
	
	c3.▲电脑智能控制，模块化装配便于维护，具有定时功能；

	
	次要指标
	d1.▲取水处空间仅可置放普通水杯（约二十五厘米高）。

	质量标准
	产品符合国家标准、行业标准。

	验收条件及标准
	

	验收方法及方案
	学校组织专家按照合同规定进行验收或送有关部门进行检测。


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2  年；

（2）履约金及质保金：①进口产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额10%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

②国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	（1）进口产品：合同签订后，甲方支付合同总价款的50 %的预付款，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款。

（2）国内产品：货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  30  天内交货

地点：浙江省金华市迎宾大道688号浙江师范大学 

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	安装完毕后供应商提供安全使用与应急处置方面的培训；安装使用后一年内免费更换一次滤芯，在质保期内每半年提供一次设备检修；质保期内如出现设备故障，专业维修人员在1小时内抵达现场进行维修，一般故障当日解决；提供终身维护服务。

	备品备件及耗材等要求
	



