招标需求
编号：ZB2014008
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	投影仪等多媒体设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于多媒体教室教学。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	01
	投影仪
	台
	70
	

	02
	计算机
	台
	32
	

	03
	服务器
	台
	1
	

	04
	150寸电动幕布
	块
	50
	

	05
	120寸电动幕布
	块
	10
	

	06
	100寸电动幕布
	块
	10
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	01
	投影仪
	▲1、显示芯片：液晶板≥0.78英寸*3；

▲2、投影技术：3LCD；亮度≥4000流明；

3、分辨率：1024*768；对比度≥2000：1； 

▲4、灯泡使用寿命≥2000小时（标准模式）；

▲5、工程安装机型，镜头居中，支持多种镜头更换并带镜头位移功能；

6、机器重量≥6.7公斤；

7、整机质保三年、灯泡质保一年的售后服务承诺

	02
	计算机
	▲1、CPU：智能英特尔l® 酷睿™ i7 3770处理器（频率3.4GHz）；

▲2、内存：4GB   DDR3 SDRAM ；

3、硬盘：1T SATA 硬盘，7200 RPM；

4、显卡：1G独立显卡；

▲5、机箱：BTX大机箱/DVD光驱；

6、硬盘还原、网络同传；

▲7、显示器：17寸正屏显示器。

	03
	服务器
	1、产品类别：机架式； 

2、产品类型：企业级；

▲3、CPU型号：Xeon E7-4807  1.86GHz；标配CPU数量：2颗 ；

▲4、内存容量：≥16GB DDR3
5、标配硬盘容量：3*300GB  SAS硬盘接口
6、电源类型：热插拔冗余电源
▲7、产品结构：4U 

8、内置 RAID 控制器。
9、光驱：DVD

	04
	150寸电动幕布
	1、幕布材质：白塑，玻珠  

2、幕布基材：软幕  

3、安装方式：壁挂式 

4、打开方式：电动方式  

5、幕布比例：4:3  

	05
	120寸电动幕布
	1、幕布材质：白塑，玻珠  

2、幕布基材：软幕  

3、安装方式：壁挂式 

4、打开方式：电动方式  

5、幕布比例：4:3  

	06
	100寸电动幕布
	1、幕布材质：白塑，玻珠  

2、幕布基材：软幕  

3、安装方式：壁挂式 

4、打开方式：电动方式  

5、幕布比例：4:3   


说明：
1、上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。 

2、报价含免费送货上门，新机安装及旧机拆装工作。

四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）免费上门质保期至少 叁 年（灯泡除外）；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，保修期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、投标方应提出保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划。

2、售后服务内容：包括免费安装调试，质保期内免费为软件升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。为有关技术人员进行设备和软件操作使用、系统调试、系统维护、网络管理等方面知识提供技术培训，保证我校技术人员胜任今后的使用和维护工作。
3、投标方应指定专业技术人员，负责售后服务，开通服务热线，提供7×24小时电话技术支持、咨询答疑。出现故障，30分钟内电话响应，72小时内现场技术支持。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后 20天内交货

地点：浙江师范大学各教学楼  

	付款条件
	到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。


