第2章 招标需求
编号：        
采购单位名称：浙江师范大学
1、 项目要求：
	项目名称
	萧山校区食堂家具项目

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	本项目由餐桌椅、办公桌椅等组成

	产地要求
	本项目产品须为中华人民共和国境内


二、设备清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	四人餐桌椅
	台
	100
	

	2
	办公桌椅
	台
	4
	

	3
	办公桌椅
	组
	2
	

	4
	更衣柜
	台
	8
	

	5
	餐桌
	个
	1
	

	6
	餐椅
	个
	50
	


三、详细配置清单
	序号
	设备名称
	规格
	技术参数
	备注

	1
	四人餐桌椅
	1200*700*760
	1. 面板：面板尺寸：1200*700*25MM，贴亮面防火板，双圆边，两侧D007封边。

2. 钢架：50*50*1.8方管，Ø50靠背圆管，居中工字型拆装

3. 喷塑：闪光银喷塑，靠背管桔红色；

4. 座板：1100*340*25MM，贴麻面防火板，单鸭嘴边，三边黑色封边。
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	2
	办公椅
	480*530*920
	1. 面料：化纤皮；

2. 海绵：密度25kg/㎡,达到国家阻燃标准；

3. 曲木板：靠背、座垫采用15mm多层曲木板热压成型。
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	3
	办公桌
	1400*700*760
	1. 基材：E1级标准中密度纤维板；
2. 面皮：胡桃木皮贴面（厚度0.6mm）。

3. 表面油漆处理：五底三面工艺；

4. 配件：优质五金配件。
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	4
	更衣柜
	900*500*1800
	1. 钢板：采用优质冷轧板，材质厚度：0.8mm；喷塑用塑粉：环氧型聚脂混合粉；

2. 6门，每门含挂衣杆和一搁板。
	[image: image4.png]




	5
	餐桌
	ø3000*760
	1. 钢架：30*30*1.2方管；

2. 调节脚（分成2块及以上的，钢架下面需加支撑架300*300*710）喷塑：黑亚光；

3. 面板：基材18MM多层板，桌面蒙黑色西皮软包或白色PVC软包，敲黑色半圆边；

4. 带玻璃转盘；

5. 配高档提花面料双层桌布。
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	6
	餐椅
	400*510*860
	1. 椅架座板采用橡胶木制作，靠背采用多层板制作；

2. 桌脚50*50mm，框架30*60mm,座板18mm厚，靠背采用16*200mm多层板制作；

3. 表面油漆处理：五底三面工艺，红棕色油漆。
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特别说明：
1. 中标人必须保证采购单位在使用其提供的货物的任何时候都不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的一切责任由中标人承担，并提供承诺书。中标方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量，售后服务保证的将按有关和其他法规进行处罚。

2. 质量要求：符合国家家具E1级环保标准。
3. 验收
验收依据：合同、招标文件、投标文件及国家有关的质量标准、验收规范等规定。

验收标准：与投标书技术要求一致，并符合国家有关技术规范和技术标准。
验收方法及方案：由采购单位或政府相关部门组织验收；采购单位有权委托国家相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的环保要求进行检测，检测结果作为验收标准的组成部分，检验、检测所产生的费用由中标人支付。
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  叁 年；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60日，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间
及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货
地点：  浙江省杭州市萧山区耕文路1108号
在所供货物交付使用时，中标人必须向招标方提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1.投标人应根据本次项目特点和实际情况制定具有针对性的长期售后服务方案，并提供相关承诺和保证措施；
2.投标人保证所供货物在保修期内发生故障时，24小时内响应,48小时内解决问题，以保证学校的正常工作。零配件在该设备停产后仍需保证5年的供应，维修过程中所需零配件供应商在接到通知后应及时提供，并最长不超过5日（特殊设备另行说明）必须送达用户。
3. 提供厂方售后服务部门及维修网点的联系电话；
4. 质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。


