
编号： ZB2017034  
采购单位名称：浙江师范大学
招标项目需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	项目需求

	1
	四人阅览桌
	34
	张
	按技术参数需求

	2
	六人阅览桌
	21
	张
	

	3
	阅览椅
	262
	把
	

	4
	三层单面期刊架
	30
	只
	

	5
	休闲圆桌
	3
	张
	

	6
	休闲椅
	12
	把
	

	7
	六层双面书架
	276
	节
	


二 、技术参数及要求
	临时图书馆等家具

	名 称
	采购技术规格、参数与要求
	图片

	四人阅览桌
	1600*1100*760

▲1、所有部件均采用泰国橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率8~10%，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼。台面采用20mm厚指接板，指接板每块料长度300mm以上宽度70mm以上，下四周补厚同等材质，桌脚120*60mm。
2、表面采用“华润”“大宝”等环保聚脂漆喷涂，五底三面工艺。
3、整件家具采用优质五金连接，稳固耐用。
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	六人阅览桌
	2100*1100*760

▲1、所有部件均采用泰国橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率8~10%，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼。台面采用20mm厚指接板，指接板每块料长度300mm以上宽度70mm以上，下四周补厚同等材质，桌脚120*60mm。
2、表面采用“华润”“大宝”等环保聚脂漆喷涂，五底三面工艺。
3、整件家具采用优质五金连接，稳固耐用。
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	阅览椅
	430*500*850

▲1、所有部件均采用泰国橡胶木原木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率8~10%，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼。座板采用25mm厚原木拼板，其它部件用料规格厂家自行深化，应符合人体工程学设计，并力求良好的视觉效果和结构稳固性，需设横档加固。
2、表面采用“华润”“大宝”等环保聚脂漆喷涂，五底三面工艺。
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	三层单面期刊架
	950*760*1200

▲1、所有部件均采用泰国橡胶木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率8~10%，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼。侧板、顶板采用框架榫卯结构，外框54*36mm，芯板材厚度为18mm，层板、底板、斜板框架为45*25原木料，芯板12mm。斜板可翻，正面雕90*20mm标签槽，下面与档板接触部位拉槽加消音条。
2、表面采用“华润”“大宝”等环保聚脂漆喷涂，五底三面工艺，半哑光。
3、整件家具采用整件家具采用优质五金连接，稳固耐用。
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	休闲圆桌
	D1200*760

▲1、所有部件均采用泰国橡胶木原木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率8~10%，不翘曲、变形，无节疤，无虫眼。台面采用框架榫卯结构，外框80*40mm原木，内芯板25mm。立柱160*160mm车木造型，四脚。
2、表面采用“华润”“大宝”等环保聚脂漆喷涂，五底三面工。
3、整件家具采用优质五金连接，稳固耐用。
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	休闲椅
	560*620*820

▲1、所有木质部件均采用泰国橡胶木原木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率8~10%，不翘曲、不变形，无节疤，无虫眼。车木椅脚40*40mm。加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，整体牢固可靠，光滑无痕，椅子接合部位采用指接和榫接工艺，不松动，不脱胶，不溢胶。
2、座板软包采用“卡森”牛皮覆面，内填高密度海棉。
3、表面采用“华润”“大宝”等环保聚脂漆喷涂，五底三面工艺。度海棉。表面采用“华润”“大宝”等环保聚脂漆喷涂，五底三面工艺。
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	六层双面书架
	950*480*2100

▲1、架体材料：底盘厚度2.0mm，立柱1.5mm，顶板、搁板厚度1.0mm，中间档条1.0mm。采用一级冷轧钢板，经过酸洗磷化处理，静电喷塑，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面硬度≥2H，经过精密模具冲压成型，稳固性好；整体采用双柱式结构，层板可调。
2、喷塑：采用国家标准环保喷塑材料，表面处理为热固性粉末静电喷塑。塑粉选用优质环保品牌。
▲3、配套护板及顶线、底线均采用泰国橡胶木原木，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率8~10%，不翘曲、不变形，无节疤，无虫眼。侧护板框架60*24mm，内芯板12mm原木板，原木板同框架预留伸缩缝，不得使用指接板。木质部件表面采用“华润”、“大宝”、“易涂宝”等环保聚脂漆喷涂，五底三面工艺。
4、侧护板上设置架标框，采用与护板相同材料，可插入A4纸大小架标。
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▲要求所有家具颜色为深咖啡色（见图1）。
四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  叁   年；
（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间及地点
	时间： 合同签订后  45   天内交货
地点：     兰溪市行知学院内  

自签订合同之日起，45天内交付、安装完成。（如遇浙江师范大学行知学院兰溪新校区施工进度延后，造成不能按时入场安装，则安装工作可根据甲方的要求适当延后，开始安装的具体时间由甲方通告乙方。）                       

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	



