  无线扩音设备  项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  
一、项目要求

	项目名称
	无线扩音设备

	采购内容
	无线扩音设备

	单位及数量
	104台

	主要功能及用途
	用于多媒体教室教学。

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	无线扩音系统
	台
	104


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	技术

参数
	验收标准


	备注



	1
	无线扩音设备
	1.接收机

频率范围：2.4—2.483MHz；
频率响应：50Hz—12KHz；
▲链接方式：ID对码，自动链接、锁定；
接收方式：双向2.4G短波跳频；
灵敏度：-82dBm（1%BER）；
2.发射机话筒

频率范围：2.4—2.483MHz；
频率响应：50Hz—12KHz；
▲链接方式：ID对码，自动链接、锁定；
接收方式：双向2.4G短波跳频；
灵敏度：-82dBm（1%BER）；
链接时间：小于5秒；
连续电池工作时间：大于35小时；
3.电源：3．7V聚合物锂电池；
4.音箱：10"木质，与以上设备匹配；

5.鹅颈话筒：12V幻像供电、电容式。
	按设备的功能以及技术参数逐一测试进行验收


	1、上述技术参数为本次招标的基本要求。考虑到品牌间的差异，个别专业术语的命名不一致，允许各投标单位以各自的专业术语响应。 

2、报价含免费送货上门，旧机拆除及新机安装工作。




说明：
四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：免费上门  三  年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后  10  天内交货

地点： 浙江师范大学校内各指定教室           

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	提供原厂商维修服务，1小时内响应，到达现场后8小时内修复故障。若不能在8小时内修复，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保多媒体教室能正常上课，直至设备故障修复。


