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第一章 竞争性谈判公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，现就我校 校园商铺用电预付费管理系统                项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判。

一、竞争性谈判文件编号：TP2017027
二、谈判项目内容：
	标项
	采购内容
	单位及数量
	最高限价(万元)

	01
	校园商铺用电预付费管理系统
	1套
	15


具体内容详见第三章《竞争性谈判内容与技术要求》

三、谈判响应方的资格条件：
1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有良好的售后服务能力；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2、本项目不接受联合体投标。

四、竞争性谈判文件的发放
1. 发放时间： 2017 年7 月 13 日至 2017 年7 月 21 日(双休日及国家法定节假日除外)，上午：8:30-11:30，下午：2:30-4:30。（本文件所涉及时间均为北京时间）

2. 发放地点：浙江师范大学行政中心北楼一楼109室。

3. 供应商报名、下载标书要求：

（1）各供应商必须登录浙江省政府采购网 （http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名（如首次使用须进行注册，具体程序详见浙江省政府采购网中有关供应商注册相关要求）。

（2）各供应商必须登录我中心采购文件下载系统免费报名、下载标书（如首次使用须进行注册，具体程序见我中心网站上发布的《关于开通浙江师范大学采购文件下载系统的公告》）。

（3）我中心发放的谈判文件以书面材料为准，以E-MAIL、下载等方式获得谈判文件存在的可能风险由供应商自行承担。已通过我中心采购文件下载系统中进行网上报名并下载谈判文件的供应商，如需要仍可到我中心免费领取纸质文件。
    
请各供应商在报名时务必按以上要求进行，否则，我中心有权拒绝其投标。 

不符合本项目投标资格的投标供应商即便取得标书，开标后一旦发现其资格不符合本项目资格要求，作为无效投标处理。 

4.领取纸质谈判文件时应提供以下资料：
（1）有效的企业法人营业执照副本及复印件（复印件加盖单位公章）
（2）法人授权书（授权人签字，并加盖单位公章）

（3）报名人有效身份证件及复印件
（4）报名人联系方式（电话、手机、电子邮箱）
五、谈判响应文件的递交

谈判响应文件必须以密封形式于 2017 年 7 月 24日 14:10 时前递交至浙江师范大学行政中心北楼一楼采购中心109室，逾期不予接收。

六、有关答疑：谈判响应方需澄清的问题请以书面方式于2017 年 7 月 21日 14:10 时之前送达或传真至我中心。
七、谈判时间：  2017 年 7 月 24日 14:10 时
八、谈判地点：浙江师范大学行政北楼    室。
九、谈判保证金：谈判保证金  1500元整（人民币）。

谈判响应方应于2017 年 7 月 24日 14:10 时前将谈判保证金足额交至浙江师范大学指定账户（需注明“谈判保证金”）。
谈判保证金交纳方式：谈判保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行转账等非现金形式提交。谈判保证金必须从投标人单位账户支付，不接受现金或现金交款单，若以网上银行等其它方式交纳的，需提前打入指定账户，保证金的相关凭证（若为打印件、复印件则加盖公章）需要在递交标书的同时递交（如是转账支票还须提供进账凭证）。

十、资格审查

资格审查采用后审制，接受谈判响应方报名或递交谈判响应文件不表明已获参与谈判资格，经谈判小组审查合格的谈判响应方才有资格参与谈判，不符合本项目资格要求的作为无效响应处理,其造成的损失由谈判响应方自行承担。

十一、本次谈判信息公告媒体
浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和浙江师范大学采购中心网站（http://cgzx.zjnu.net.cn）

十二、业务咨询 
谈判文件发放、供应商报名和谈判保证金交纳联系人：郭老师；联系电话：0579—82282703传真：0579-82280035

项目联系人：唐老师，联系电话：0579—82282246
技术答疑及现场勘查联系人：董老师，联系电话：133967486767
政府采购监管及投诉受理部门：浙江师范大学采购管理办公室

联系电话：0579—82282070

十三、磋商保证金、履约保证金缴纳指定账户

户    名：浙江师范大学

银行帐号：130182640000422

开户银行：金华银行浙师大支行

  浙江师范大学采购中心              
年    月    日
第二章   竞争性谈判须知
一、总则

(一 )适用范围

仅适用于本次竞争性谈判采购所叙述的工程、货物和服务。

（二）定义

1.“需方”、“采购单位”系指浙江师范大学。

2.“谈判响应方”系指向需方提交谈判响应文件的供应商。

3.“项目”系指按竞争性谈判文件要求谈判响应方向需方提供的产品和服务。

4.本谈判文件中带“▲”的条款内容，为本次谈判的主要条款和实质性要求，谈判响应方必须全部响应，否则作无效响应文件处理。

▲（三）谈判响应方的资格条件
详见竞争性谈判公告第三条

（四）本项目不接受联合体竞标，也不允许转包或分包。
二、谈判文件

（一）谈判文件的组成

1. 谈判公告

2. 谈判须知

3. 采购内容与需求

4. 合同主要条款

5. 附件

6. 我中心在谈判期间发生的修正书和其他正式函件，均是谈判文件的组成部分。

（二）对谈判文件的异议

任何要求澄清谈判文件的谈判响应方，均应在规定时间内以书面形式或传真形式通知我中心。

（三）谈判文件的澄清修改

1. 在谈判截止时间前三个工作日内，我中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改时，将在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，对所有谈判响应方具有约束力。谈判响应方在收到谈判文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。
2. 为使谈判响应方有合理的时间将修改的内容在编写谈判响应文件时予以考虑，在必要时我中心可酌情延长谈判截止时间和谈判时间，并在原谈判文件规定的谈判截止时间前一个工作日内，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、谈判响应文件
谈判响应方应仔细阅读谈判文件中的内容，按照采购内容和要求，详细编制谈判响应文件，提供相关技术参数、资料，对谈判文件中的各个项目给予实质性答复，并保证谈判响应文件的正确性和真实性，否则可能导致不利于其谈判响应的有关评定。谈判响应方所提供的产品详细配置清单及技术参数对照表应填写，如不填写，采购人有权视作未完全响应谈判文件要求。谈判响应文件统一采用中文，度量衡单位使用我国法定的计量单位（文件中另有规定的除外）。

（一）谈判响应文件的组成
谈判响应文件由资信商务及技术文件、谈判报价文件两部分组成。

谈判响应文件应进行装订、密封（其中谈判报价文件必须单独装订密封），并在信封上注明文件名称，未按规定密封或标记的谈判响应文件造成被误投或提前拆封的风险由谈判响应方承担。
▲资信商务文件及技术文件中不得出现报价，否则，该谈判响应文件为无效文件。

1.资信商务及技术文件：

（1）谈判保证金收据（在提交谈判响应文件时另外提交，勿封入谈判响应文件中）；

（2）法定代表人身份证明（格式见附件一)、法定代表人授权委托书(格式见附件二) 、授权代表身份证复印件（原件备查）；

（3）提供有效的营业执照副本、税务登记证副本复印件（均需加盖公章）；

（4）产品销售许可证、其他特殊资质证书复印件（均需加盖公章）；
（5）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件（均需加盖公章）；

（6）类似案例成功的业绩（同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价等）；

（7）商务响应表（格式见附件三）；
（8）谈判响应方一般情况表（格式见附件四）；
（9）无行贿犯罪记录承诺书（格式见附件五）。
（10）设备配置清单或工程量/原材料、人工费清单（均不含报价，格式见附件六）；
（11）技术响应表（格式见附件七）；
（12）对本项目系统总体要求的理解；

（13）项目总体架构及技术解决方案；

（14）保证质量的技术力量及技术措施，质量检测报告等； 

（15）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（16）项目实施人员一览表；

（17）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；
（18）谈判响应方对本项目的合理化建议和改进措施；
（19）谈判响应方需要说明的其他文件和说明。
2.报价文件：

（1）响应函（格式见附件八）； 

（2）报价一览表（格式见附件九）；
（3）报价明细表（格式见附件十）；
（4）针对报价需要说明的其他材料。
▲在谈判期间形成的谈判响应方的有关承诺、报价等均被视为谈判响应文件的重要组成部分，并且不可撤回。

（二）谈判响应文件的签署和份数

1. 谈判响应文件需用A4纸张打印并装订，装订顺序应按谈判响应文件组成所叙顺序装订。

2. 所有谈判响应文件均须由谈判响应方盖章，并由法定代表人或授权代表签署。谈判响应方应写全称。

3. 谈判响应方应在谈判响应文件封面标明竞争性谈判编号，项目名称及“正本”或“副本”（标书封面格式详见附件十一），并提交谈判响应文件正本一份，副本四份。
4. 谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判响应方负责。

（三）竞争性谈判报价

1. 竞争性谈判报价形式：国内产品以人民币填报；国外产品以免税的人民币填报。

▲2. 谈判报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金、进口代理等所有费用。

3. 谈判响应方应按竞争性谈判文件的要求认真填写相应材料，谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
4.投标人拟投产品是进口产品的，其进口代理公司由招标采购单位指定，进口代理定点单位联系方式及代理费用见附件。

四、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件需加以密封，并在封皮上写明：

需方单位名称、项目名称、项目编号、谈判响应方名称、通讯地址。
（二）如果谈判响应方未加写规定标记，需方对谈判响应文件的误启和提前启封不负责任。
（三）谈判响应文件的递交

1. 谈判响应文件必须在谈判公告中规定的截止时间前送达到指定地点。

2. 我中心推迟谈判截止时间时，谈判双方的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3. 谈判响应方在谈判截止时间以后送达的谈判响应文件，我中心有权拒绝接收。

（四）、谈判响应文件的修改和撤回

1.谈判响应方在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判截止时间之前。

2. 补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分，相应部分以最后的补充和修改为准。
3. 谈判响应方在谈判截止时间之后，不得修改谈判响应文件。
4. 谈判响应方补充和修改的书面材料应密封，由谈判响应方授权代表签字并加盖公章。

（五）谈判保证金

1. 谈判保证金应按《竞争性谈判公告》第九条规定交纳。

2. 对于未按要求提交谈判保证金的谈判响应方视为不响应谈判而予以拒绝。

3. 谈判响应方有下列情况时，谈判保证金将不予退还：

（1）谈判响应方在有效期内撤回谈判文件的；
（2）成交供应商未在规定期限内交纳履约保证金或签订合同的；

（3）谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料谋取成交的；

（4）经查实陪标、串通报价的或其他严重扰乱采购程序的；

（5）法律法规规定的其他情形。
4. 谈判后未成交，并在谈判期间中未涉及上述第3条规定的谈判响应方，其谈判保证金在谈判结束后5日内退还。成交供应商的谈判保证金在签订合同时可转为履约保证金，也可在签订合同后5日内退还。
（六）谈判有效期

1. 谈判响应文件从谈判之日起60个日历天内谈判文件应保持有效，有效期不足的响应文件将被拒绝。成交供应商的响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
2. 在特殊情况下，在原谈判有效期满之前，我中心可向谈判响应方提出延长谈判有效期的要求，并以书面、传真的形式告之谈判响应方。

▲（七）出现下列情形之一的，其谈判响应文件无效
1. 谈判响应文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

2. 未按谈判文件规定交纳谈判保证金的；

3. 未按照谈判文件规定的要求签署、盖章的；

4. 超出工商部门核准的经营范围的，资格证明文件不全的，或者不符合本文件标明的资格要求的；

5. 无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书；
6. 授权代表未能出具身份证明或与法定代表人授权代表身份不符的； 

7. 谈判有效期、付款方式、质保期等条款不能满足需方要求的；
8. 提供不真实资料的；
9. 提供的货物的技术指标、参数等经谈判小组一致认定存在实质性偏离并影响使用效果的；
10. 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
11. 二分之一以上的谈判小组成员认为谈判响应方的报价明显高于或低于市场平均价的；
12. 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的（谈判小组一致认定的）。
五、谈判

（一）采购单位按照有关规定组成谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组负责整个谈判过程的评审与谈判，并推荐成交候选供应商。

（二）在规定的时间和地点采购中心组织谈判小组与谈判响应方进行谈判。
（三）谈判评审的程序与方法

谈判评审分二阶段进行：

第一阶段：

1.资格性审查

1.1谈判小组依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定谈判响应方是否具备谈判资格。不具备资格条件的谈判响应方不得进入第二阶段；
▲1.2特别说明：

（1）多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，评审时，按一家供应商认定。

（2）多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，按一家供应商认定。

（3）如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。
（4）非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。
2.符合性检查

依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。未对谈判文件做出实质性响应的谈判响应方不得进入第二阶段；
3.澄清有关问题

对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可书面形式要求谈判响应方做出必要的澄清、说明或者纠正。谈判响应方的承诺、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

4.谈判文件修正

谈判小组调整或修改采购需求内容时，须以书面形式通知所有响应供应商。任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

5.比较与评价

谈判小组成员按照“公正、平等、科学、先进、竞争”的原则和标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件进行综合比较、评价。

第二阶段：

1. 在第一次报价的基础上就实质性问题进行谈判，并且在商务、技术等有关谈判结束后进行报价（最多不超过三轮）。如果谈判响应方的报价及主要单项报价明显低于成本价的，且没有正当理由的，经谈判小组一致认定，可作为未响应谈判文件处理。同一品牌同类产品的报价明显高于以往的采购折扣率的，采购方有权中止谈判，对该类设备重新组织谈判。
2. 最后一轮谈判、报价结束后，谈判响应方应当对谈判期间的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或授权代表签署，如谈判响应方最终被确定为成交供应商，则其响应文件（含所有补充材料）将作为合同的组成部分。
3. 与所有谈判响应方谈判结束后，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，推荐成交候选供应商。最终响应报价相同的，则由谈判小组对报价相同的谈判响应方的商务、技术文件进行分析比较，确定成交供应商。

最后一次报价结束后，设备报价清单明细表上的单价依据最后一次报价与第一次报价的折扣率作同等幅度下调（折扣率＝最终报价/初次报价×100%）。
六、谈判费用
无论竞争性谈判过程和结果如何，谈判响应方自行承担与谈判响应有关的全部费用。

七、确定成交供应商及合同授予

（一）确定成交供应商

1. 谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行比较与评价，根据谈判办法推荐成交候选供应商。
2. 成交供应商确定后，我中心将在指定的采购信息发布媒体上成交公示。
3. 在公示期满无异议后，我中心向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
4. 成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应的法律责任。
5. 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，由采购单位决定是否与排列在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同。

（二）合同授予
1. 成交供应商应按成交通知规定的时间、地点与我中心签订合同，否则谈判保证金将不予退还，给采购人和采购组织机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2. 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺等文件均作为合同附件。

3. 签订合同后，成交供应商不得将设备供应及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包形式履行合同。否则我中心有权终止合同，履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交人还应承担相应赔偿责任。

▲4.特别说明：在确定成交供应商后，如采购单位要求成交供应商必须提供相关产品的厂家授权书的，成交供应商应在合同签订之前提供，如未能提供的，采购单位有权取消其成交资格，由此造成的所有后果由成交供应商自行承担。

（三）履约保证金及质量保证金
1. 成交通知书发出后，签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额一定比例的履约保证金（国内产品5%，进口产品10%），在全面履行合同验收合格后，该款项自行转为质量保证金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，无息返还。
2. 成交供应商如未按规定交纳履约保证金，我中心有权撤消其成交资格并没收谈判保证金。在这种情况下，我中心可另选成交供应商或另行谈判。

3.签订合同后，如成交供应商不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，并按合同约定承担违约责任。
八、其他

1. 由于货源供货渠道等问题造成的损失，由成交供应商自行承担。
2. 若遇到所列产品清单中某项产品的型号有误或已停产，请在规定时间内向采购人反馈信息，同时在谈判响应文件中提供该产品的替代型号（务必附上所提供产品的详细技术参数和产品彩页）。

▲3.付款方式：
（1）国内产品：
1.整体项目经验收合格并正常运行后的一个月内，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方向乙方一次性支付全部项目款。                                                                             

第三章  竞争性谈判内容与技术需求

编号：                
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求
	项目名称
	校园商铺用电预付费管理系统

	采购内容
	校园商铺用电预付费管理系统

	单位及数量
	1套

	主要功能及用途
	校区内的商业街、美食苑等商铺，共计监测点125个用电计量点。本项目目的是对校区内商铺的用电进行远程费控智能电能表安装、数据采集设备及附件安装实施，建设浙江师范大学校内商铺用电预付费管理系统。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	网络预付费管理系统
	套
	1
	                                            

	2
	单相远程智能费控电能表
	个
	97
	

	3
	三相远程智能费控电能表
	个
	26
	

	4
	三相多功能远程费控智能电能表(带外控)
	个
	2
	包括外控

	5
	采集器
	台
	4
	

	6
	互感器
	个
	6
	

	7
	电源线
	米
	500
	

	8
	RS485线
	米
	3000
	

	9
	网线
	米
	500
	

	10
	PVC线管
	米
	3000
	

	备注：

1、招标范围包括图纸及清单的全部内容，包含但不限于电表计量系统安装与调试、采集器安装与调试、与学校节能监管平台对接等；

2、以上价款以人民币进行结算。该价款为固定价，已包含货款、系统集成、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	功能要求
	技术参数

	1
	网

络

预

付

费

管

理

系

统
	1. 用电统计分析查询功能

（1）远程集中抄表，可同时抄读在校内各地及各分校的商户终端电表数据，可手动或定时抄表；

（2）用电量统计功能：能按校区、建筑片、楼、层，或电表使用对象的不同进行按日、月、季度、半年、年的电量统计；

（3）用电量分析统计：

a.各个建筑楼栋，某年、某月、某日的用电量统计，及楼栋间的用电对比；

b.各用电终端，某年、某月、某日用电量统计，及用电终端间的用电对比；

c.某个楼栋、商户、用电终端，一年内各月、一月内各日、一天内各小时的用电量数据曲线走势。

2. 财务操作功能：

（1）能够在系统中控制预付费和后付费模式的切换，可以远程对电能表进行参数设置、抄收当前电量、设置恶性负载参数及负荷参数等集抄集控功能；

（2）商户可通过校园网查询自己的用量、余量；实现24小时自助售电（5分钟内实现圈存电费上传至电表）；

（3）▲可实现远程客户端人工电费充值功能，预留自助充值机充值功能；

（4）▲退费功能：可将商户剩余电量远程或现场进行退电（退费）管理；

（5）权限管理：管理者可对操作人员设定不同操作权限。

3. 远程监控及控制功能：

（1）▲远程监控功能：通过计算机或手机实施远程监控，即可实施远程设置、远程查看工作状态、违规记录、实时监测系统下的各表计的数据信息、用电状况（供电状态、在线功率、剩余电量、控制参数等远程可视可控）等；

（2）集中控制功能：对系统下属表计进行远程通断电操作，可手动或定时控制，支持批量操作；

（3）时间控制功能：可设定每个商户自动断电和供电的时间，并且可设定五个时段；也可以设定某时间段内为小功率输出，设定时间后自动恢复正常供电；

（4）系统在停电、故障等意外停止服务后能自动恢复，保证数据完整；

（5）无人值守功能：无需系统支持，每个智能用电管理器均可独立工作，实现无人值守，自动判断、自动断电、自动上电；

（6）▲防雷措施：具备中继器光电隔离，电表通讯端口光电隔离等多项防雷措施；

（7）▲具有账户余额短信或微信等方式查询功能，账户欠费前可提前短信或微信方式通知到用户，可设置具体通知值。

4. 恶性负载及报警功能

（1）恶性负载检测识别功能：为了防止用户使用超过规定的电阻性电器设备或大功率电器设备，保证用电安全，一旦商户使用该类违规电器，立即停电，并根据所设定的时间自动恢复供电。恶性负载控制的起始功率可以远程设置；

（2）自动恢复供电功能：超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后，根据所设定的断电时间后，设备将自动恢复供电，供电后如违规电器继续存在，将继续断电；

（3）▲异常监控：系统根据设定的判断条件，发现用电浪费及异常用电时，通过短信等方式提醒管理员及时处理。对于危险性异常用电，主动切断电表供电；

（4）显示、拉闸报警功能：采用预付费模式时，电表循环显示当前累计用电量和剩余电量或金额，应具有显示、拉闸两级报警功能，在剩余量小于零时能自动分闸，缴费后自动合闸。特殊情况时，管理者可通过发出透支用电命令使电表合闸，用户可继续用电，直到达到允许透支用电量的额度时，电能表再次分闸。


	（1）▲系统开发模式：B/S模式，可兼容c/s模式；
（2）▲系统加工：BS软件架构系统，全国任一连通Internet的计算机均可连接用电管理系统，用户可通过IE对系统进行管理及访问；

（3）系统兼容：兼容以太网、GPRS、RS232等多种通讯模式，可因地制宜；

(4)软件对接：免费与学校数据中心及各大业务系统对接；

（5）系统维护：客户端无需额外安装软件，软件升级维护时只需在服务器上进行。

（6）数据库类型：可以支持oracle、mysql、sqlserver、postgresql等数据库类型；

（7）兼容多种表型，DL/T 645-1997、DL/T 645-2007等多种电能表通讯协议；
（8）后期可对接远传计量水表，实现远程抄表、费用结算等功能。
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	（1） 用户用电信息可通过B/S架构系统查询；

(2）计量及显示功能：
电表可计量正、反向有功电能，反向电能按正向累计；电表循环显示当前累计用电量和剩余电量，每屏显示时间可调；当出现恶性负载时，轮显会有显示，当出现过载时，轮显会有显示。
（3）预付费功能：
采用预付费使用模式，剩余电量用完后电表立即切断电源停止供电，缴费后即可恢复供电；可设置透支功能。
（4）▲负荷控制功能：
电表的总负荷可以根据需要可以灵活设置，同时每个回路的负荷也可以单独设置。
（5）▲恶性负载识别功能（阻性负载）：
识别违章负载灵敏度（最小值）：15瓦；当用电回路中出现超过设定负载门限值的恶性负载时，插座回路和照明回路的继电器同时断电，若干分钟后（跳闸恢复合闸时间可灵活设定）。
（6）▲过载识别功能：
当用电回路中出现超负荷并持续约2分钟后，插座回路和照明回路的继电器同时断电，约3 分钟后，自动恢复合闸。
（7）统一断送电功能：
特殊时期，可根据学校后勤定时停送电的管理要求，在系统设定好每天停送电的时间点（管理员一次设定，系统自动运行），系统到时点自动切断某一回路电源，不影响另一回路正常用电，同时到设定时间自动恢复供电。
（8）集抄管理功能：
具备LonWorks双绞线或标准485总线接口（DL/T645多功能电能表通信规约），可通过485通讯的方式对电能表进行参数设置、抄收当前电量、设置恶性负载参数及负荷参数等集抄集控功能（波特率1200bps）。
（9）透支功能：
当剩余电量≤0 时，用户电表分闸，特殊情况时，管理者可通过发出透支用电命令使电表合闸，用户可继续用电，直到达到允许透支用电量的额度时，电能表再次分闸。
（10）月补统一发放功能：
根据学校管理规定，灵活设备月补电量，每月批量下达到每个房间或单独进行个别商户下达。
（11）▲退购功能：
在商户退租或换商铺等特殊需要时，电表可执行退购功能，将电表的用电信息清零，便于商户账务结算同时保证新商户用电重新计量。
(12)高可靠、低功耗、长寿命、宽量程、高精度。
(13)抗高压攻击和静电攻击。
(14)高温高湿环境保证计量精度。
(15)电能表具有可插拔接口；

(16)▲电能表具有停电显示功能。
(17)▲通讯需要支持485,红外,还预留一路可插拔通讯模块。
	生产厂家应严格依据GB/T 17215开展生产，通过型式试验，并满足下列要求：
（1）标定电流：Ib分别为：1.5A、5A、10A, 额定最大电流Imax为Ib的8倍及以上，并在1.2Imax电流运行时电能表能正常工作。
（2）单相最大电流（A）:60A；三相额定电压:3×220/380V，最大电流(A):60A,工作电压在额定电压的70%～120%范围内, 电流为1.2Imax时，电能表能正常工作，且误差应不超过±2%。在接地故障情况下，应能承受1.9倍额定电压4小时不损坏。
（3）准确度:电表精度等级达到1级以上（含1级），在参比条件下，电能表误差应小于JJG 596中规定的1级电能表误差限的60%。
（4）功耗: 应采用低功耗技术，满足国标要求；电能表功耗≤0.3W,功耗低于国标要求的更优。
（5）显示：显示方式为LCD，电能量显示整数位5位、小数位1位，单位为kWh(kW•h)；带中文显示的更优。
（6）任意一相有电压时，电能表均能正常工作。
（7）电能表工作温度范围为-25℃～+70℃, 工作相对湿度不大于95 ％。
（8）三相电能表均应内置分闸继电器，具有高过载、抗拉弧、防烧死的性能，继电器容量按电能表最大电流(Imax)的1.5倍选取。
（9）预付费电能表应具有显示、拉闸两级报警功能。
（10）在不通电情况下，所有存储数据不应丢失，应至少能保持20年以上。
（11）在正常工作条件下,电能表的平均使用寿命应不小于15年。
（12）上盖和端子盖应使用绝缘、阻燃、防紫外线的聚碳酸酯（PC）材料制成。
（13）端子盖设计应考虑测试、安装、铅封方便，端子盖上应有清晰、耐久的电路接线图。
（14）安装方式：墙柜及立柜安装；
（15）▲电能表应具2.5英寸及以上大LCD屏显示，有查询按钮，通过电表上的按钮可以查询当前余额、余量、充值金额、累计用电量，本月、上月、上上月用电量等信息；
（16）标准通讯协议：整体设计依据国家电网统招的单/三相远程费控智能电表相关技术规范要求，电表外观及内部设计均符合国网招标要求。供应商提供的数据集中器和远程控制智能电能表必须采用成熟通用的通讯技术并满足或高于电力行业的通讯规约；电表的通讯协议必须满足或高于DL/T645- 2007国家电网标准通讯协议；
（17）产品标准：符合国家GB/T17215《一级和二级静止式交流有功电能表》，电表须选用符合国家标准的DDZY型单相、DTZY型三相远程预付费智能电表，不可采用非国家标准产品；
（18）计量与控制：最低要求为双回路，双控制，双回路分开计量，计量精度不低于1.0S级；
（19）测量与计量：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率；
（20）需量：需要计算有功功率、无功功率、视在功率、电流实时需量及最大需量，上月最大需量和本月最大需量；
（21）计费：支持不少于4 种费率、12 计费切换、12 个时段、90 个特殊日。电表具备预付费、后付费两种收费模式，并且两种模式可以很方便地实现转换；
（22）低余额报警：当表内余额低于设定阀值时，电表的LCD屏的背光灯长亮，同时LED报警指示灯亮起，提醒用电户及时充值，用电户充值、表内余额冲正后LCD屏背光灯熄灭，报警灯熄灭；
（23）恶性负载识别：电表须具备分时段阻性负载识别和限制功能，该功能启用方式可设定为报警、跳闸、关闭三种状态。可对发热电器（如电炉、热得快、电热杯等）实施自动识别控制，最低识别要求15W，需排除白炽灯，实现设置不同的负载识别范围，准确识别恶性负载，确保安全用电功能；
（24）脱机工作：电能表应具有短期脱机工作能力，即在电表与集中器、与服务器通讯中断的情况下，仍能正常计量扣费、自动补助电、定时断电、违规用电限制、超功率跳闸、数据冻结、事件记录等。在通讯异常期间，电表一切工作正常；
（25）※防雷功能：电表达到Ⅳ级防雷标准；
（26）输入输出：支持1 路光电式电能脉冲输出，用于精度校验，具有1 路多功能口，可设置为接点脉冲、时间信号、需量周期信号或时段投切信号；
（27）通信及接口类型：支持 RS-485通讯方式，tcp/ip或者无线通讯；接口类型为RS-485或tcp/ip或无线；
（28）电压测量范围：测量范围：176~264VAC；
（29）频率： 50Hz；
（30）电流测量范围：0.004I b ~I max；
（31）具备1 个光电脉冲输出和 1 路接点脉冲输出，脉冲常数：1、10、100、1000、3200imp/kWh（imp/kvarh），脉冲宽度：60ms～150ms；
（32）通信速率：1200、2400、4800、9600、19200bit/s。

	3
	三相多功能远程费控智能电能表
	a.正向有功电能计量，长期工作不需调校；
b.三相电源供电，一相或二相断电，计量准确性不受影响；

c.具有缺相指示功能，调合闸指示功能；

d. ▲具有远程调闸功能，可自带外控或具备与外控设备对接功能；


	电压规格：3*220/380V 

电流规格：3*1.5(6)A

准确等级：1.0级

标定工作温度－20～＋45℃    

极限工作温度－30～＋55℃

相对湿度≤85%

通讯规约符合DL/T645-1997或DL/T645-2007的要求

	4
	采
集
器
	参考国家电网公司企业《电力用户用电信息采集系统（Q/GDW-2013)》相关标准制定，用于用户用电信息的集中管理。集中器上行采用以太网与采集系统通信，下行采用RS-485与电能表通信，与采集系统配合使用可实现自动抄表、电力用户的负荷监测与控制、预付费管理、电能质量管理、防窃电、异常告警等功能。
（1）上行采用以太网与采集系统通讯，通信规约Q/GDW376.1-2013。
（2）下行采用RS-485与电能表通讯，共三路，每路RS-485下可混接不同波特率(1200、2400、4800、9600)的电能表。每路RS-485下最多可接64块电能表，单路RS-485下通信线总长度不超过1000米。
（3）下行电能表的通信规约：支持DL/T 645 1997和DL/T 645 2007规约命令。

（4）冻结功能：自动冻结测量点的冻结数据供采集系统抄读。
（5）大数据量存储：各测量点可存储31日冻结数据。
（6）支持红外设置/查询集中器参数，抄读电能表数据。
（7）支持USB设置/查询集中器通信参数。
（8）支持USB升级和以太网远程升级。
（9）带硬件时钟，可保证集中器时钟长期准确、稳定。
	额定电压:单相 220 V
工作温度:-40 ～ +70 ℃（可选）
相对湿度≤95%
电压范围:额定电压 ±20%
频率范围:50 Hz±5%
整机功耗:≤3 W
断电数据及时钟保持时间 ≥10年
硬件接口（标准配置）RSRS-485口：3路 
USB口(本地)：1路
红外接口：1路
以太网口：1路



	5
	互感器
	　
	等级：0.2S符合国网计量收费标准

	6
	pvc线管
	　
	pc20

	7
	网络通讯线
	　
	超五类及以上

	8
	485通讯线
	　
	2*1.0mm ²

	9
	电源线
	　
	BV2.5多芯电源线

	质量标准
	GB/T17215-2002《1和2级静止式交流有功电度表》、GB/T18460.3-2001《电卡预付费售电系统IC预付费电表》和DL/T645-2007《多功能电能表通讯规约》中对单相、多相电子式电能表的全部技术要求；符合国家电网智能表标准DTZY、DDZY的要求；单相、三相远程费控智能电表具有省级以上技术监督局颁发的制造计量器具许可证(CMC证)。


	验收条件及标准
	提供国家认可试验室出具的产品型式试验报告，或国家认可试验室出具的含有产品型式试验内容的检验/检测报告。

	验收方法及方案
	


特别说明：

1、现场提供的投标货物样品（单项远程智能费控表和三相远程智能费控表），属于投标文件的组成部分。中标人的样品将封存，作为交货验收的依据。未中标的投标人的样品将在中标结果确定后3个工作日内退还；
2、单相远程智能费控表和采集器要有国网检测报告。

3、所投软件系统要有软件著作权； 
4、所投电能表的设计均符合国家电网公司费控智能电表技术要求，提供国网检测报告；
5、为了售后服务方便，所投智能电表、数据采集器、软件系统为厂商独立研发且为同一品牌；
6、单项远程智能费控表和三相远程智能费控表时钟准确度≤±0.5s/d，提供省级以上检测院提供的测试报告等证明文件。
四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  2   年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	整体项目经验收合格并正常运行后的一个月内，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方向乙方一次性支付全部项目款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后45 天内交货，并完成安装调试工作。
地点：   浙江师范大学校内         

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	设备自验收合格后起保修2年。维修响应时间：30分钟以内，电话技术支持；若需上门维修，则1小时30分钟内到达现场并进行维修；保修期后，供应商继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，供应商需无条件为甲方更换同型号产品。

	备品备件及耗材等要求
	无


第四章  合同主要条款

浙江师范大学＿＿＿＿项目采购合同

需方(甲方)：     浙江师范大学                    签订时间：      年     月    日
供方(乙方)：                                     签订地点：浙江师范大学
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照      年      月      日浙江师范大学谈判      号         项目采购结果，经充分协商,同意就下列条款签订本合同。
第一条  合同标的

1．合同标的
	名称
	规格型号、生产厂家
	技术参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	如写不下可写详见附件一
	可写详见附件二
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	


2．以上价款以人民币（进口设备以免税的人民币）进行结算。该价款为固定价，已包含货款、系统集成、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。
第二条  履约保证金、质量保证金
合同签定之前，乙方应交纳人民币        元作为履约保证金，乙方全面履行合同验收合格后履约保证金转为质量保证金，于       年后，如无用户货物质量和服务质量投诉，无息退还。

第三条  交货时间、地点及安装规定
乙方应当在____________前将货物交付到甲方指定位置并负责免费安装。

第四条  货物包装、发运、运输及交付

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。
3．乙方应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4．交付货物时乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

5．货物在交付甲方前发生的一切风险（包括运输、安装、调试等过程中发生的人身、货物安全问题）均由乙方负责。
第五条  验收时间、标准
1．甲方应当在乙方到货并安装调试完毕后及时对货物进行验收。
2．验收标准：（二选一）按 □本合同的有关规定，□谈判时递交的样品（如有）进行验收。

第六条  货款支付
1．付款方式：（二选一）
（1）进口产品：合同签订后      日内，甲方支付合同总价款的 50 %的预付款，即人民币      元，货物安装调试完毕，验收合格，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，10个工作日内支付余款，即人民币      元。

（2）国内产品：货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。
2．当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方的实际使用量在甲方同意后方可增减供货量，合同货款的结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。

第七条  质保期、售后服务

1．质保期：乙方对所供货物提供免费保修期      年（自验收合格之日起算）。
2．售后服务：质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。甲方对整个售后服务过程进行监督，并针对乙方的售后服务偏离程度，酌情扣除相应额度的质量保证金。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：  

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方协商定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
售后服务承诺详见附件     。
第八条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第九条  违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受货物的，甲方向乙方偿付拒绝接受货物价值总额的百分之五的违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五的标准向乙方支付违约金。

3．乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付价值总额每日千分之六的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中直接扣除；逾期时间超过10个工作日仍不能交付的，甲方可解除本合同。

4．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同及谈判文件规定标准的，甲方有权拒绝接受该货物，可以要求乙方更换或者退货处理（更换或者退货处理按本合同第七条规定的方式执行）。若甲方要求更换，但乙方仍不能在双方约定期间内提供符合合同及谈判文件规定标准的货物，甲方可单方解除本合同。若甲方要求退货的，同时可以直接解除本合同。

5. 因乙方原因导致甲方解除合同的，甲方没收乙方的履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同标的额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。 
第十条  合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则，甲方视乙方擅自转让行为为根本违约行为，有权单方解除合同，按本合同第九条第五款追究乙方的违约责任。
第十一条  合同的组成及生效

1．谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、有关变更补充文件以及谈判过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2．本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3．本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

第十二条  不可抗力事件处理
1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十三条  合同争议的解决方式
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。

第十四条  其他约定
其他约定详见附件       。
第十五条 本合同共有附件     个，共计     页

第五章  附    件
附件一
法定代表人身份证明

浙江师范大学采购中心：
姓名：　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　　　职务：　　　　　　　　　　
身份证号码                         系　　　　   　　　　　　（谈判响应单位全称）的法定代表人。

特此证明。

　　　　　　　　　　

谈判响应方：　　　　　　　　　　　　（单位公章）

日期：　　　　　　年　　　月　　　　日

法定代表人身份证复印件粘贴处

附件二

法定代表人授权委托书
致浙江师范大学采购中心：

本人          (姓名)系           （谈判响应单位全称）法定代表人，现授权委托本单位职工            （授权代表姓名）以我方名义参加                  （项目名称）的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。
谈判响应方：　　　　　　 　　　（公章）

法定代表人：　　　　　 　　　　（签字）

联系电话：                      
身份证号码：   　        　　　       

被授权人：　　　　　　 　 　　（签字）

身份证号码：   　       　  　　　        

联系电话：                      
年   月   日

授权代表身份证复印件粘贴处

附件三   
商务响应表

谈判文件编号：              

	序号
	项目
	谈判文件要求
	谈判响应文件实际情况
	具 体 情 况 说 明

（是否偏离）

	1
	付款条件
	
	
	

	2
	质保期及质保金
	
	
	

	3
	履约保证金
	
	
	

	4
	交货时间及地点
	
	
	

	5
	售后技术服务要求
	
	
	

	6
	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、请按实际情况填写，与谈判文件没有偏离则注明无偏离。

▲2、商务条款中第1款—第3款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。
谈判响应方（盖章）：                                   

 法定代表人或授权代表签字：                 
年      月       日
附件四

谈判响应方一般情况

	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	其他需要说明的情况
	


注：所有谈判响应方都须填写此表。

谈判响应方（盖章）：                                    

 法定代表人或授权代表签字：                 
                        年   月   日
附件五

无行贿犯罪记录承诺书

浙江师范大学采购中心：

本单位及本人郑重承诺：本单位及本人自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消成交资格、没收谈判保证金等有关责任。

承诺单位（盖章）：                     
法定代表人签字：                      
  年    月    日

附件六

设备配置清单（或工程量/原材料、人工费等清单）
谈判文件编号：                         
	谈判响应方配置清单（或工程量/原材料、人工费等清单）

	序号
	设备名称
	品牌/厂家（产地）
	型号
	数量
	技术性能说明

（每种型号一份）

附整机图片
（可附宣传彩图）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：▲1、谈判响应方应保证所提供的参与谈判的产品为符合国家技术规格和质量标准的、全新的、出厂原装合格产品，鼓励谈判响应方提供绿色环保及节能并符合谈判需求的合格产品参与谈判。谈判响应方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、该表格各谈判响应方可根据不同的项目或者自己提供的方案的不同可以自行设计、制作。

谈判响应方（盖章）：                                    

法定代表人或授权代表签字：                 
年      月       日

附件七
技术响应表

谈判文件编号：          
	序号
	谈判规格
	响应规格
	偏  离

(注明正、负、无偏离)
	说明  

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：必须与相应技术规格相比较填列。

谈判响应方（盖章）：                                    

 法定代表人或授权代表签字：                 
年      月       日

附件八
谈判响应函
致：浙江师范大学采购中心：

                       (谈判响应方全称)授权       （全名、职务）为授权代表，参加贵方组织的               （竞争性谈判项目名称）（编号为       ）竞争性谈判有关活动，并递交谈判响应文件。为此，我方谨郑重声明以下几点并对之负法律责任。

1.我方向贵方提交的所有谈判响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部谈判文件，包括谈判文件的补充文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力并完全接受谈判文件的规定，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。如果谈判文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人与贵中心的解释处理。

3.我方提交的谈判响应文件为：

a．资信商务及技术文件正本   份、副本   份；报价文件正本    份，副本    份，；

b．以             （形式）提供谈判保证金            元人民币；
4. 所附报价表中规定的应提供和支付的总价为：

合计人民币（大写）                   。（如有多个标项，按标项填写）

5.我方将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

6.谈判文件、谈判文件补充修改通知、技术规范、成交通知书和本响应文件及谈判期间形成的承诺、报价等都将构成约束双方的合同。
7.如果我方在规定的谈判响应有效期内撤回谈判响应，自愿放弃退回谈判保证金的权力。
8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性，理解贵方不一定要选低价的项目。
9.我方的谈判响应文件在谈判之日起         个工作日内有效。
10.我方响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均保持有效。
11.本公司承诺，本报价价为本次谈判前三个月内（同配置、同技术指标、同服务）浙江地区最低报价之一。若高于一经查实自愿退还差价，同时接受与谈判保证金同额的罚款，并自动退出浙江师范大学采购活动一年。

12.（如是进口产品，且谈判响应方无进口代理资格的，须做出如下承诺）：我公司无进口代理资格，自愿接受采购单位指定的进口代理公司为本项目提供进口代理服务，并承诺商务报价中已经包含进口代理费等在内的所有费用。
我方与本项目竞争性谈判有关的一切正式来往通讯请寄：
   地    址：                  邮编：               
   电    话：                  传真：                

开户银行：                  帐号：               
谈判响应方名称（公章）：              授权代表姓名、职务：           
法定代表人或授权代表签字：                  年     月     日
附件九
报 价 一 览 表

谈判响应方名称：             （公章）   谈判编号：              
	序号
	名称
	规格
	数 量
	单 位
	单 价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	大写
	￥


备注： 1．报价不得涂改，如确需修正应在修正处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。
2．所报价格包含产品到达需方并能正常使用所需的一切费用(已含成本、运输、损耗、安装、调试、利润、保险、税金、进口代理等一切费用)。
3．以上报价应与“报价明细表”中的“总价”相一致。

4. 标项与产品名称应按照竞争性谈判文件相对应，否则以所投主体不明作无效谈判文件处理。

5．此表在不改变格式内容时，可自行制作。
谈判响应方名称（盖章）：                     
法定代表人或授权代表签字：               
                                        年      月       日
附件十
报价明细表

谈判响应方名称：             （公章）   谈判编号：             
	序号
	名称
	规格
	数 量
	单 位
	单 价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	进口代理费
	
	

	合计金额
	大写
	￥


备注： 1．报价不得涂改，如确需修正应在修正处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。
2．所报价格包含产品到达需方并能正常使用所需的一切费用(已含成本、运输、损耗、安装、调试、利润、保险、税金、进口代理等一切费用)。

3．所有价格均用人民币（元）表示。
4. 标项与产品名称应按照竞争性谈判文件相对应，否则以所投主体不明作无效谈判文件处理。
5.所投产品为进口免税设备并且谈判响应方无进口代理资格的必须填写“进口代理费”。

6．此表在不改变格式内容时，可自行制作。

谈判响应方名称（盖章）：                     
法定代表人或授权代表签字：               

                                       年     月     日
附件十一
                                          正（副）本

谈

判

响

应
文
件

资信商务及技术（报价）文件

项  目  名  称：                             
竞争性谈判编号：                                                
谈判响应方全称：                             （加盖公章）
年   月   日
2016-2018年进口代理服务代理费率明细表
1、 代理费
1、进口代理费按下表支付，其中包含所有相关费用（银行手续费、海关监管费、保险费、报关费、审批费、仓储费、国内运费、装卸费、法定商检费、换单费、滞报金等）。

	代理金额(单票人民币金额)
	代理费%（含所有费用）

	0—20万（含20万）
	0.6

	20—50万（含50万）
	0.385

	50—100万（含100万）
	0.3

	100—200万（含200万）
	0.3

	200万—300万（含300万）
	0.3


2、除货款（含不能免税设备的税款）及进口代理手续费外，招标方不再另付相关的其它费用。

3、金额超过人民币300万的进口设备，其代理费由双方另外协商后确定。
二、联系方式

代理公司：浙江赛因科学仪器有限公司

联系人 ：陈也，联系电话：0577-88394813   13676444571
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