
	工程量清单编制说明

	一、工程概况：

1.工程名称：浙江师范大学学生活动广场工程。

2.工程地点：金华市浙江师范大学校园内。

3.工程特征：本工程北起浙江师范大学维实路，南至砺行路，东起广场环路，西至初阳湖的滨湖道路，设计总面积约19987.65平方米。工程内容主要为绿化种植、主广场、看台、休闲区域、人行道、台阶铺装等内容。艺廊广场活动坐凳、雕塑制作及安装 、艺廊广场构架制作及安装、                              围棋广场自然石树池设暂定价，计入本工程中。
二、工程招标范围：

1. 主广场、看台、园路面铺装；绿化种植；水电安装工程。

三、工程量编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》；

2. 《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》、《浙江省安装工程预算定额(2010版)》、《浙江省园林绿化工程预算定额(2010版)》；

3.浙江农林大学园林设计院有限公司设计的浙江师范大学学生活动广场景观工程施工图纸（2015年8月出图）,联系单及附图（2015年9月），以及施工图纸涉及的有关图集和规定。

四、工程质量达到设计图纸及相关规范、文件的标准。
五、工期要求：按招标文件规定。

六、施工要求：详见招标文件。

七、安全文明施工费：

安全防护、文明施工措施费用（文明施工费、环境保护费、安全施工和临时设施费等四项费用）的投标报价总额不得低于《浙江省建设工程施工取费定额（2010）》规定的相应弹性费率下限，相关费用计取具体如下：

1.建筑工程:取费基数为人工费+机械费，最低取费费率为8.04%； 

2.安装工程:取费基数为人工费+机械费，最低取费费率为12.94%；

3.园林绿化工程: 取费基数为人工费+机械费，最低取费费率为5.98%；

八、工程定位复测费：

本工程的工程定位复测费取费基数为人工费+机械费，最低取费费率：不得低于0.03%。 

九、措施项目清单：

投标人可根据自身施工组织设计及现场实际情况自行在项目措施费中报价，缺项或漏项的风险由投标人自行承担，工程招标范围内的措施费中标后一次性包干使用。

十、规费及税金：

1.建筑工程的规费1（排污费，社保费，公积金）按10.4%计入，取费基数为人工费+机械费；

2.安装工程的规费1（排污费，社保费，公积金）按11.96%计入，取费基数为人工费+机械费

3.园林绿化工程的规费1（排污费，社保费，公积金）按13.19%计入，取费基数为人工费+机械费；

4.规费2均为：农民工工伤保险费按0.11%计入，取费基数为分部分项工程量清单费+措施项目清单费+其他项目清单费。

5.规费3均为：危险作业意外伤害保险按0.12%计入，取费基数为分部分项工程量清单费+措施项目清单费+其他项目清单费。

6.税金均按3.577%计入，取费基数为分部分项工程量清单费+措施项目清单费+其他项目清单费+规费。

十一、其他有关问题的说明：

（一）整体

1.本工程投标人应现场踏勘，并以工程量清单结合设计图纸和现场实际情况进行报价；

2.分部分项工程量清单中所列的特征描述供投标人报价时参考，投标人应在认真熟悉和理解招标文件及设计图纸后，作出为完成清单中分部分项工程除规费、税金以外的全费用报价，以后不再调整；

3.投标人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑，报价应包括从制作、安装、施工、竣工验收，检测合格过程中其他所需要的一切措施费用在内；

4.投标人应充分考虑到场地因素带来的工效降低，其费用应在措施项目清单报价中充分考虑；

5.投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容；

6.工程量清单中所列工程数量为施工图纸计算数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算和支付的依据；

7.本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，具体投标文件格式以招标文件提供的投标文件格式为准；

8.本工程所有基础、沟槽开挖涉及土石方类别的项目，松石以下（含一、二类、三类和四类土壤）均按土方考虑，松石及以上（含松石、次坚石、普坚石和特坚石）均按石方考虑，工程量清单中所有的挖土方与挖石方比例暂定5:5，即工程量按设计图示尺寸总开挖量计算后，分别按50%、50%考虑。以上特征均由投标单位现场踏勘后自行确定，综合考虑费用计入综合单价，中标后不作调整；余土及不适合回填用的土石方均需外运，外运地点及运距均由投标单位现场踏勘后自行确定，综合考虑费用计入综合单价，中标后不作调整；
9.本工程所涉及的建筑垃圾和土石方外运地点及外运运距由各投标单位在报价中自行考虑，中标后不作调整，外运产生的渣土处置费、罚款等相关费用由投标单位现场踏勘后自行确定，综合考虑费用计入综合单价，中标后不作调整；

10.画卷中的铜雕、地面不锈钢刻字、篆刻小品、地雕、坐凳等需刻字的内容或图案，由招标方另行委托设计后，投标单位予以实施，刻字或图案的费用由投标单位综合考虑费用计入综合单价，中标后刻字的内容或图案发生变化，综合单价不作调整；

11．本工程部分材料设有备选品牌，详见“学生活动广场-材料备选品牌及技术参数一览表”，请投标单位在备选品牌中选择一项予以报价；未注明备选品牌的材料，由投标单位自报，未报品牌及品牌型号的由招标单位指定品牌；

12. 本工程暂列金额500000元,计入“其他项目费”中，该费用投标单位不得调整。

（二）建筑

1.详见“关于学生活动广场景观工程施工图的意见反馈”文件，该文件中内容均由投标单位自行考虑费用计入综合单价，中标后综合单价不做调整；
2.由于原场地地势复杂，高于设计标高，土方开挖工程量暂按5000立方、石方开挖工程量暂按5000立方考虑，结算按实调整；暂定5000立方用于另一块区域原场地标高低于设计标高的回填土，其余5000立方外运，结算按实调整；

3.校图平台面粒径4~6豆石打磨（3mm厚铜丝镶嵌）地花颜色布局详见附件中“ LD1-14.2地花配色方案”文件。由投标单位自行考虑费用计入综合单价，若配色方案有局部调整，中标后综合单价不做调整；

4.校图平台地花面层分彩色和素色两种类型，道路框以内按彩色地花考虑，道路以外（含道路）按素色考虑；

5.水洗石路面参见附图五（颜色由甲方、设计方指定）。施工工艺参见附件视频中“水洗石”文件；

6.本工程中所有石材选用非染色天然石材，单块板厚度允许误差10%以内且不大于3mm；

7.相关石材产地明确如下：中国黑（河北）、芝麻白（湖北）、黄金麻（湖北）、帝王棕（进口）、白麻（湖北）、芝麻灰（江西或福建）、四川红（四川）、芝麻黑（福建）；石材选择见样品，样品招标方封存。

（三）安装

1.所有管道及窨井的土方，均按单独开挖计算在内，未考虑利用土建的开挖量；

2.电力井部分：手孔井按井盖600x600x1000mm（长x宽x深）计算在内，井盖按不锈钢凹凸井盖计算在内；东西两头管道转弯处各增加1只手孔井；具体做法按图纸设计；

3.所有管道土方按机械开挖计算在内；所有管道回填考虑原土回填计算在内；

4.电气配电箱按防水不锈钢计算在内，箱体暂按800*600*1200计算在内；配电箱基础按箱体大小

每边各放出10cm计算在内；

5.插座盒按防水型地插计算在内；

6.画廊灯带图纸上为设计，具体详见设计回复；

7.水泵泵坑图纸设计不详，暂按手孔井的大小做法计算在内；

8.舞台预留电源处安装一只配电箱计算在内；

9.雨水井、雨水口做法参照图集，深度均按1m计算在内；集水井图纸上未设计详细做法，具体详见设计回复；泄水口图纸上未设计详细做法，参照雨水口的做法；井盖按不锈钢凹凸井盖计算在内；

10.排水图内的阀门井均按单个阀门计算在内；给水图内阀门井内安装3个阀门的做法按泄水阀门井做法计算在内（做法按图纸设计）；

11.组合水表井整体未计算在内，由后勤自行安装；东西向PE管DN100按230m长度计算在内；

12.给水阀门井的阀门箱按砖砌计算在内；

13.涌泉给水管道平面上设计DN80，系统设计为DN100，具体详见设计回复；

14.泄水管阀门井管道与雨水系统连接，管道按DN200计算在内；

15.补水口未计算在内，只计算了快速取水阀；

16．其余详见“关于学生活动广场景观工程施工图的意见反馈”文件；该文件中内容均由投标单位自行考虑费用计入综合单价，中标后综合单价不做调整。
（四）园林绿化

1.地形造坡在土方开挖及回填报价中一并考虑，不另列项目；

2.种植土深度要求：草地区域暂按30cm厚考虑、花灌木部分暂按50cm厚考虑；

3.乔木要求种植树穴直径大于土球直径60cm，树穴开挖土、石方类别由投标单位自行考虑费用计

入综合单价，中标后不作调整。在土球外围有30cm的种植土，树干底部不得高于周边种植土完

成面30cm；

4.所有苗木均为实生苗，养护期为二年，包种包活；

5.榉树品种按红榉考虑；

6.常绿水生鸢尾盆栽每平米按9盆考虑；

7.种植土松填中的表土指黄泥；

8．行道树中17棵银杏A胸径由20CM改为26CM，其余参数不变；

9．其余详见“关于学生活动广场景观工程施工图的意见反馈”文件；该文件中内容均由投标单位自行考虑费用计入综合单价，中标后综合单价不做调整；
10.本次设计范围内的苗木品种均应按设计苗木表内所规定的苗木参数进行选购，所有花草、树木

必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛而不老化。树皮无人为损伤或虫眼。

苗木必须经招标方确认后方可进场。

（五）暂定价部分

1.艺廊广场活动坐凳                                      1000元/张

2.雕塑制作、安装                                      300000元/项

3.艺廊广场构架制作、安装                              200000元/项

4.围棋广场自然石树池                                  150000元/项
 以上价格为综合单价，投标单位报价时不得修改。

金华欣成工程咨询有限公司

2015年9月29日
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