附件1

2019-2020年度全省政府采购进口产品统一论证清单

（教育科研类）（目前尚无国产品牌）

	序号
	仪器名称
	功    能

	1
	流变仪
	用于分析在不同的温度、剪切应力和剪切速率下，材料的流动性能，以及使用不同助剂添加剂优化材料的工艺配方，得到连续的粘度、温度、模量、剪切应力和剪切速率分析曲线；用于测定液态和半液态样品的相对粘度、绝对粘度，广泛应用于油脂、食品、药物等领域。

	2
	动态测角仪
	用于表界面科研、产品开发和质量控制领域，可精确简单地表征表界面的性质，如表面活性剂溶液的表面张力、粉体润湿和吸附性能等，可精确测量静态接触角、动态接触角、表面自由能、表面张力、界面张力、批处理接触角。

	3
	粉末X射线衍射仪
	用于晶体结构分析、物相定性定量分析、宏观和微观应力分析及择优取向分析，是各类纳米材料测试中的必备仪器，为研究中的材料质量控制、优化提供不可或缺的信息。

	4
	脉冲场电泳
	用于生物和微生物种系鉴定、分子流行病学研究、基因组文库或大片段质粒研究，是用于分离大分子DNA的主要仪器之一。

	5
	反应动力学停流光谱分析仪
	用于进行快速动力学瞬间实时记录；用于蛋白质折叠动力学、酶动力学、底物结合等研究。

	6
	上皮跨膜细胞电阻仪
	用于测量细胞培养皿中的细胞膜电压和跨上皮细胞电阻；用于细胞培养的优化过程。

	7
	堆板机
	用于提高读板机、洗板机自动化的灵活性和效率。

	8
	在线红外光谱仪
	用于科研。

	9
	冷热台
	配合偏光显微镜等设备构成偏光熔点测量系统，在微观上观察其溶化、升华、结晶过程中的状态和各种变化。

	10
	D8X射线薄膜衍射仪
	用于常规物相分析、薄膜反射率分析、小角散射分析和微区衍射分析。

	11
	激光共聚焦扫描

显微镜
	凸透镜放大观察结合激光扫描成像，用于研究生物神经损伤与修复过程。

	12
	二次谐波自相关仪
	用于测量脉冲宽度（脉冲宽度为皮秒甚至飞秒量级），具有高分辨率、高灵敏度和使用方便等优点。

	13
	高速摄像机
	用于雾化射流及多相流动的科学研究。

	14
	相干断层成像光谱仪
	相干断层成像光谱仪（OCT）可将半导体和超快激光技术、超灵敏探测、精密自动控制和计算机图象处理等多项技术合为一体,成为继X射线、CT（电子计算机断层扫描）和MRI（核磁共振成像）技术后,又一项新的断层成像技术。

	15
	综合物理性能

测量系统
	用于测量在自动控制的极低温和强磁场平台上材料的磁学、电学、热学等性能，是各类磁性材料磁性能测试的必备仪器。

	16
	智能转靶X射线

衍射仪
	用于样品的物相定性或定量分析、晶体结构分析、材料的织构分析、宏观应力或微观应力的测定、晶粒大小测定及结晶度测定等，是材料研究中使用频率最高的设备之一。

	17
	精密离子减薄仪及

配套设备
	精密离子减薄仪及配套设备是为透射电镜配套的样品制备设备。

	18
	特种光纤熔接处理

工作站
	光纤熔接、拉锥、切割等是光纤器件制备与研究中必要而重要的工作部分，在一定程度上决定着器件制备的精度与重复性，集光纤熔接、拉锥与精密切割于一体的高端光纤熔接处理工作站是开展高精尖科研工作的得力助手。

	19
	太赫兹发射器
	用于高分辨太赫兹光谱系统的研究。

	20
	高精度、高精密三坐标测量机及齿轮

检测中心
	用于复杂零件检测和研究发展需要。

	21
	OLED喷墨打印机
	OLED喷墨打印机是印刷OLED制备平台的核心设备之一。

	22
	膜厚光学测试台
	膜厚光学测试台是印刷OLED平台中器件测试的核心设备之一。

	23
	台阶仪
	台阶仪是印刷OLED平台中器件测试的核心设备之一。

	24
	高分辨紫外可见近红外荧光光谱仪
	高分辨紫外可见近红外荧光光谱仪是开展光电功能材料研究最为重要的测试仪器。通过测试，可以完成高分辨荧光及磷光激发和发射光谱、动力学扫描、三维光谱扫描、同步荧光扫描、荧光及磷光衰减光谱、荧光及磷光时间分辨激发和发射光谱（TRES），从而获得发光材料的基本发光特性，是发光材料研究中使用频率最高的设备之一。

	25
	信号与系统

ELVIS配件
	平台建成可为虚拟仪器、自动控制原理、信号与系统、传感器等多门课程提供实验教学平台，同时为全国虚拟仪器大赛及创新创业竞赛提供培训和实操平台。

	26
	高通量测序仪
	用于基因组de novo测序、小样本到大样本的靶向测序、宏基因组16S rDNA测序、宏基因组de novo测序、人类全外显子组测序、RNA-Seq、ChiP-Seq等。

	27
	频谱分析仪
	高速、宽频谱信号分析，用于激光干涉绝对距离测量的信号分析与监测；用于大尺寸绝对距离测量的科学实验研究；用于机械制造设计及自动化、测控技术与仪器、自动化等本科生及机械、测试和自动化等专业硕博研究生的实验教学和科学研究。

	28
	可协调半导体激光器
	用于激光干涉测量系统的设计与研制。

	29
	飞秒光纤激光器
	用于激光干涉表面形貌和大尺寸几何量检测的实验系统光源研究。

	30
	He-Ne激光器及温湿度补偿单元
	用于激光干涉微/纳表面形貌和大尺寸几何量精密测试技术的科学研究。

	31
	冷场发射球差校正透射电镜及配套设备
	用于增强原子级观察和原子级分析能力。

	32
	活性污泥呼吸仪
	用于污泥状态监测、工业废水毒性测试等。


