浙江师范大学行知学院兰溪校区空调采购项目招标需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	浙江师范大学行知学院兰溪校区空调采购

	采购内容
	兰溪校区空调

	单位及数量
	详见设备清单

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	壁挂式空调
	台
	71
	2P

	2
	壁挂式空调
	台
	20
	3P

	3
	柜式空调
	台
	265
	3P

	4
	柜式空调
	台
	1
	5P


三、技术需求表
	序号
	设备名称
	技术参数
	备注

	1
	壁挂式空调
	▲1.50冷暖型挂式空调，2P，三级及以上能效比。
	71台

	
	
	2.额定制冷量（W）≥5050
	

	
	
	3.额定制冷功率（W）≤1575
	

	
	
	4.额定制热量（W）≥5600+1200
	

	
	
	5.额定制热功率（W）≤1600
	

	
	
	6.内机噪音dB（A）（静音档-高档）≤41-46
	

	
	
	7.外机噪音dB（A）：≤53
	

	2
	壁挂式空调
	▲1.72冷暖型挂式空调，3P，二级及以上能效比。
	20台

	
	
	2.额定制冷量（W）≥7200
	

	
	
	3.额定制冷功率（W）≤2180
	

	
	
	4.额定制热量（W）≥8200
	

	
	
	5.额定制热功率（W）≤2410
	

	
	
	6.循环风量(m3/h)≥1200
	

	
	
	7.内机噪音dB（A）（静音档-高档）≤38-46
	

	
	
	8.外机噪音dB（A）：≤55
	

	3
	柜式空调
	▲1.72冷暖型柜式空调，3P，三级及以上能效比。
	265台

	
	
	2.额定制冷量（W）≥7200
	

	
	
	3.额定制冷功率（W）≤2320
	

	
	
	4.额定制热量（W）≥8000+2500
	

	
	
	5.额定制热功率（W）≤2300+2500
	

	
	
	6.噪音dB(A)（室内＜静-高＞）≤45/41/39/36
	

	
	
	7.噪音（室外机)≤56
	

	4
	柜式空调
	▲1.120冷暖型柜式空调，5P，三级及以上能效比。
	1台

	
	
	2.额定制冷量（KW）≥12
	

	
	
	3.额定制冷功率（KW）≤7.76/7
	

	
	
	4.额定制热量（KW）≥14
	

	
	
	5.额定制热功率（KW）≤3.8/7
	

	
	
	6.噪音dB(A)（室内＜静-高＞）≤50/46/41
	

	
	
	7.噪音（室外机)≤58
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：   6  年；

（2）履约金及质保金：
合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后   15  天内交货

地点：  浙江师范大学行知学院兰溪校区 （浙江金华兰溪市迎宾大道3388号          

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	响应服务，安装结束后组织培训相关使用知识，响应时间24小时。


