第2章 招标需求
编号：ZB2014024
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	PC计算机等设备

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	用于图文信息中心图书自助借还等服务

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）



二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	PC计算机
	台
	60

	2
	图书自助借还机
	台
	1

	3
	服务器硬盘
	个
	3

	4
	服务器硬盘(含托架)
	个
	4

	5
	服务器硬盘
	个
	3


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收条件及标准

	1
	PC计算机
	学生浏览网络资源和数据处理
	1)机器类型：塔式商用电脑

2)CPU：i3-4130Intel双核
3)内存：不低于4GDDR31600Mhz性能
4)硬盘：不低于500G，SATA

5)显示器：▲21.5寸LED宽屏,3H硬化涂层防眩光。
TCO认证显示器(ver6.0)、符合能源之星6标准、通过EPEATGold认证。
· 具备USB端口、DisplayPort、DVI-D(HDCP)、VGA等接口，实现出色的连接性。

动态对比度不低于(2,000,000:1)。

6)▲还原卡：易生创新无忧版增霸卡，在主板上有相应插槽
7)主板插槽或接口：集成显卡 100Mbps 以太网卡
8) 随机附件：USB鼠标和键盘
9）主机与显示器同一品牌

10)质保期：原厂3年
	国家标准
	1）按设备的功能、参数逐一进行测试验收

2）硬盘原厂质保3年;原厂出厂直接发货到用户处;
满足招标要求技术参数，软件、硬件完好。

	2
	图书自助借还机
	本设备可依据条形码的信息提供馆藏物品流通自助借还服务
	1) 可被馆员设定为或仅借、或仅还、或可借可还、或离线工作等方式
2) 系统提供视觉和听觉的交易提示
3) 支持系统升级至双标签系统，即兼容处理条形码和RFID标签。在同一处理中，同时处理条码借还和处理RFID标签借还,系统可设置成在扫描不到RFID标签时,要求扫描条形码
4) 添加相关模块后,具备RFID多本
识别，一次操作同时借还多本(个)
馆藏物品，且需具备实际设备及案例
5) 当图书馆流通系统故障或网络故障时,仍然能够继续提供离线

借/还书服务,并且可以在故障恢复后,将借/还数据上传至流通系统

6) 支持"原厂CommandCenter"管理服务，拥有Web远程监控和

诊断的功能,管理员可以从远程登录自助借阅设备进行管理，或

通过"原厂CommandCenter"实时管理任意台数自助服务设备，

实现远程诊断，流量统计，快速故障排除

7) ▲具备与本校一卡通兼容的读卡器和加密设备

8) ▲在拥有江苏汇文公司接口许可权限的前提下，由投标供应商完成与本校汇文系统对接。（许可费等由投标供应商负责）
9)设备整体必须符合UL,CUL/CSA认证，CE认证

10)原厂质保期至少3年，必须提供制造商出具的质量及售后服务承诺书
11)▲必须通过国家强制性CCC认证，并提供3C认证编号，产品必须与测试报告图片一致
12)设备报表功能，具备按照时间、馆藏类型、借还数量、交易类型、成功与否等的借还统计功能，结果可用图形或报表显示及导出。
	
	

	3
	服务器硬盘(含托架)
	用于替换现有服务器硬盘
	1） ▲300G SAS 15K3.5寸热插拔硬盘
	
	

	4
	服务器硬盘(含托架)
	用于增添现有服务器硬盘
	1） ▲900G SAS 10K2.5寸热插拔硬盘(含DELLR910硬盘托架)，适用DELLR910服务器。
	
	

	5
	服务器硬盘
	用于替换现有服务器硬盘
	1） ▲硬盘规格描述：300GBSASDiskAssemblyRoHS:YL;适用于SUNM3000服务器
	
	


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：3年
（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后30天内交货

地点：浙江师范大学图文信息中心

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	6小时内作出响应，12小时内提供解决方案，24小时内完成维修或提供替代产品。

设备安装调试完成后，对我方管理人员进行专业培训。


