招标需求
编号： ZB2013005A

采购单位名称：浙江师范大学

一、项目要求

	项目名称
	数控车床、数控铣床

	采购内容
	详见设备清单

	单位及数量
	详见设备清单

	主要功能及用途
	产品及零件的粗、精加工。可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件。

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	数控车床
	套
	10
	

	2
	数控铣床
	套
	7
	


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	数控车床
	▲1、床身上最大工件回转直径≥400 mm；

▲2、最大工件长度：≥750mm；

3、整体床脚；
4、床鞍滑板上最大回转直径：≥190；
▲5、主轴转速范围：无级变速，最低≤50；
6、进给快移速度：X6000 mm/min，Z：8000 mm/min；
▲7、加工精度：IT6~IT7；
▲8、加工粗糙度：Ra1.6；
▲9、重复定位精度：X： 0.007；Z： 0.01；
10、主电机:7.5KW变频电机；
11、数控系统：KND100M或FANUC、西门子知名数控系统。

	2
	数控铣床
	▲1、工作台面尺寸（长×宽）：≥1000×350；

2、承重≥300KG；

▲3、各轴行程：X: ≥600、Y: ≥300、Z: ≥300；

4、快速移动速度：X:10 Y:10 Z:8；

5、进给速度：5-3000M/MIN；

▲6、定位精度：X：0.02，Y、Z： 0.016；

▲7、重复定位精度：X、Y、Z： 0.008；

8、主轴电机：变频3KW；

9、主轴转速100-2200；

10、数控系统：KND100M或FANUC西门子知名数控系统。


▲特别说明：以上设备要求满足大中型企业生产级要求。

三、商务要求表

	质保期
	1、免费质保期限至少壹年；

2、签订合同前，成交供应商须向我中心指定的账户交纳合同总金额5%的履约保证金。在全面履行合同验收合格后履约保证金自行转为质量保证金，在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，无投诉和索赔，在承诺的质保期满后该款无息返还给成交供应商。

	售后服务保障或维修响应时间
	1、设备安装：设备到货后，按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。

2、技术培训：安装后进行现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等，培训时间不少于5天。

3、售后服务：如有软件升级需终身免费。终身提供易耗品，零备件。如果仪器出现故障，在接到通知后即时响应。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题争取在一周内解决或提提备品备件,不影响我方的使用。

	交货时间及地点
	时间： （合同签订后 60天内）交货

地点：  浙江师范大学工学院机械制造实验室二厅 

	付款条件
	货到验收合格后甲方一次性支付合同总价款。


