编号： TP2014013 
采购单位名称：浙江师范大学
一、项目要求

	项目名称
	独立展柜等

	采购内容
	独立柜、通柜

	单位及数量
	详见采购清单

	主要功能及用途
	详见技术需求表

	产地要求（货物采购必备）
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	独立柜
	个
	10

	2
	通柜
	米
	70


三、技术需求表

	序号
	设备名称
	技术参数

	1
	独立柜
	▲1.柜体材料：≥2mm厚钢板，专用铝型材包边；
2.基层结构连接类型：特制钢板；

3.面层材质：表面高温无尘喷涂处理，颜色古铜色；
4. 照明：无紫外线LED冷光源；
▲5.外罩材质、规格：≥1.0mm钢化玻璃；
6.开启方式：侧开；
7.博物馆专用锁具；
8.柜体可移动；
9.尺寸（长*宽*高）：700*700*2100mm；
10.密封：硅胶密封及密封硅胶条密封

	2
	通柜
	▲1.柜体结构：≥2.5mm厚矩形方管，特制合金铝材包边；
▲2.基层结构连接类型：特制≥1.5mm厚钢板；
3.面层材质：表面高温无尘喷涂处理，颜色古铜色；
4.照明：无紫外线LED冷光源及轨道射灯照明方式；
▲5.外罩材质、规格：厚度≥1.0mm，高度≥1300钢化玻璃； 
6、展柜展台到地面为带锁储藏柜，每格宽度≤1200mm，高度≥450mm。展台高度800mm，柜顶接连天花板，柜体总高度约3000mm（参考图一）。
7.开启方式：电动外推平移或手动开启；
8.内衬为环保奥松板外包阻燃亚麻布；
9.密封：硅胶密封及密封硅胶条密封；
10.锁具：博物馆展柜专用锁具。


[image: image3.jpg]


尺寸参照图一：（通柜）

四、商务要求表
	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期：  两 年；

（2）履约金及质保金：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 15 天内交货

地点：     浙江师范大学图文信息中心                      

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	在质保期内如发现产品质量缺陷的，供方免费维修或者采取相应补救措施。


五、样例

独立展柜：
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通柜：
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