工业设计图形工作站、渲染器 项目谈判需求

采购单位名称（盖章）：  浙江师范大学  

一、项目要求

	项目名称
	工业设计图形工作站、渲染器

	采购内容
	详见清单

	单位及数量
	工业设计图形工作站、渲染器各一台

	主要功能及用途
	用于工业设计三维造型、仿真及渲染

	产地要求
	本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）；


二、设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	工业设计图形工作站
	台
	1
	

	2
	工业设计图形渲染器
	台
	1
	


三、技术需求表

	序号
	设备

名称
	功能

要求
	技术

参数
	质量

标准
	验收方法及方案

	1
	图形工作站
	1.
针对工业设计应用软件设计，满足大规模图形处理工作站，在单核、多核浮点计算性能、大型图形图像处理、大容量图形存储、超级读写能力方面，具有非常强大的计算处理性能，整个机器达到静音与零辐射要求。

2.
显示器 DELL24 IPS LED液晶
	▲1.
台式工作站（6核心）CPU：2颗Xeon E5-2630 v2，2.6GHz（最高睿频3.1GHz），总线QPI 7.2GT/s，三级缓存15MB：芯片组：Intel C602；3xPCI-E 3.0 16x；内存最高支持512GB DDR3 DIMM

▲2.
内存：ECC DDR3 1866MHz R.ECC，64GB 

▲3.
硬盘：4TB+256GB SSD，SATA/SAS/SSD

▲4. 显卡：nVIDIA Quadro K5000
5.
网卡：千兆端口x2     

6.
软件系统：操作系统Windows 7专业版正版  

7.
电源：1000W EPS电源

8.
全速计算静音、I/O读写 2.5Gb～3.5Gb/s
	国家标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收

	2
	渲染器
	1. 针对工业设计应用软件设计，满足大规模图形处理工作站，在单核、多核浮点计算性能、大型图形图像处理、大容量图形存储、超级读写能力方面，具有非常强大的计算处理性能，整个机器达到静音与零辐射要求。
显示器 DELL24 IPS LED液晶
	▲1.
Xeon 6核2.1G/64GB  RECC/SSD256GB+6TB/K4000     CPU型号：Xeon E2620V2CPU核心：  6核 数量：2颗主板芯片组：Intel C602 扩展槽：1×PCI-E 3.0 16x磁盘阵列： SU 8pin Raid模式：
▲2.
内存：ECC DDR3 1866MHz R.ECC，64GB 

▲3.
硬盘：4TB+256GB SSD，SATA/SAS/SSD
▲4. 显卡：nVIDIA Quadro K4000
5.
网卡：千兆端口x2     

6.
软件系统：操作系统Windows 7专业版正版  

7.
电源：1000W EPS电源

8.
全速计算静音、I/O读写 2.5Gb～3.5Gb/s

	国家标准
	学校组织专家按照合同规定进行验收


四、商务要求表

	质保期、履约金及质保金
	（1）质保期： 3 年；

合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

	付款条件
	货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。

	交货时间

及地点
	时间： 合同签订后 30 天内交货

地点： 浙江师范大学工学院、职业技术教育学院                       


